| オーダブロック計画の生成 (tisfc0251m000) |  |
| セッションの目的: 機械とオーダブロック期間の特定の組合せについて、初期状態のオーダブロックを生成します。オーダブロックを生成すると、オーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションでこのオーダブロックを修正できます。 概要 このセッションを実行すると、以下のステップが実行されます。 このセッションで入力した選択基準にもとづいて、一連の製造オーダが抽出されます。 次に、ERP LN によってオーダブロックが作成され、特定の機械で行われる製造オーダの作業に対して定義されている段取クラスと段取状況に従ってこれらの製造オーダがグループ化され、段取状況の計画順序に従ってオーダブロックがソートされます。 最初に計画された作業の終了日に従って、オーダブロック内の製造オーダがソートされます。 前方計画を使用して、製造オーダとオーダブロックの新しい開始時間と終了時間が計算されます。 機械とオーダブロック期間の開始日の組合せについて、このセッションを最初に実行したときは、ERP LN によってオーダブロック期間の開始日フィールドに指定された日時で最初の作業の開始日が設定されます。 この結果はオーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションで確認できます。 重要 このセッションを実行する前に、現在のオーダブロックが最新であることと、標準計画データが更新されていることを確認してください。現在のオーダブロックが最新ではないか、標準計画データが更新されていない場合は、このセッションで信頼できない結果が生成されることがあります。 現在のオーダブロックが最新であることを確認するには、オーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションでオーダブロックの再スケジュール をクリックします (まだクリックしていない場合)。 標準計画データを更新するには、オーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションで標準計画の更新をクリックします。 手順 このセッションのフィールドに値を入力し、生成をクリックすると、以下のアクションが実行されます。 機械フィールドとオーダブロック期間の開始日フィールドで指定した値のレコードがオーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションにすでに存在するかどうかがチェックされます。 そのようなオーダブロックが存在する場合、そのオーダブロックは ERP LN から削除されます。ただし、開始時間が凍結時間フィールドの値よりも前であるオーダブロックは削除されません。 次の条件を満たす製造オーダがすべて選択されます。 製造オーダに、指定された機械で実行される作業が存在する 指定した機械で実行される作業が製造オーダに複数存在する場合は、ERP LN によって 1 番目の作業が選択されます。 この作業の当初の計画終了日が、指定範囲内にある 製造オーダのオーダコードが、指定した選択範囲に含まれている 製造オーダの状況が、指定した選択範囲に含まれている 製造オーダの計画者が、指定した選択範囲に含まれている 任意の機械またはオーダブロック期間の開始日に関する製造オーダがオーダブロックに含まれていない 選択された各作業と、このセッションで指定した各段取クラスについて、作業別段取クラスおよび状況 (tisfc0133m000) セッションで定義した適切な段取状況が検索されます。 そのような作業の段取り状況が見つからない場合、ERP LN では、その作業の段取り状況は他のすべての段取り状況の後にあるとみなされます。 選択された作業がオーダブロックにまとめられます。これにより、オーダブロックの段取り状況の組合せはそれぞれ異なります。 関連する作業の当初の計画終了日に従って、各オーダブロックの製造オーダがソートされます。 詳細については、ブロック別製造オーダ (tisfc0152m000) セッションのオリジナル計画 終了日フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください。 次の手順を使用して、オーダブロックの順序が決定されます。 各オーダブロックについて、第 1 段取クラスフィールドで指定した段取クラスに属する段取状況が取得されます。 段取状況 (tcmcs0186m000) セッションの計画連番フィールドの値が取得されます。 計画連番をキーとして、オーダブロックが昇順にソートされます。段取状況に計画連番がない場合は、オーダブロックは最後に配置されます。 複数のオーダブロックの計画連番フィールドの値が同じである場合は、第 2 段取クラスフィールドで指定した段取クラスに属する段取状況をさらに使用して、これらのオーダブロックの順序が決定されます。 必要に応じて、ERP LN では第 3 段取クラスフィールドと第 4 段取クラスフィールドで指定した段取クラスを使用して上記の手順が繰り返されます。 関連トピック オーダブロック計画 オーダブロックによる計画を行うには [開始] および [終了] フィールドを使用するには
フィールド | 説明
機械 | オーダブロックの製造オーダが製造される機械
第 1 段取クラス | オーダブロックについて、このセッションで製造オーダを分配するときの基準となる 1 番目の段取クラス
第 2 段取クラス | オーダブロックについて、製造オーダの分配を決定する追加の段取クラス
第 3 段取クラス | オーダブロックについて、製造オーダの分配を決定する追加の段取クラス
第 4 段取クラス | オーダブロックについて、製造オーダの分配を決定する追加の段取クラス
オーダブロック期間の開始日 | このセッションで生成したオーダブロックで、機械が動作を開始すると指定した日付。この日付により、オーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションのオーダブロックのセットが識別されます。 ERP LN では、カレンダー作業時間 (tcccp0120m000) セッションの開始 時間フィールドの値を使用して、機械が作業の実行を開始できる時間が特定されます。 オーダブロックを生成すると、選択した製造オーダのすべての関連作業の開始時間と終了時間が ERP LN で再計算されますが、この時間は、機械がこれらのすべての製造オーダの動作を連続して完了するように計算されます。 指定可能な値 オーダブロック期間の開始日は、他のすべてのオーダブロック期間の開始日と異なっていなければなりません。
凍結時間 | このフィールドにより、前に生成したオーダブロックが ERP LN でどのように扱われるかが決まります。ERP LN では、凍結時間よりも前に開始される予定のオーダブロックは修正されません。 すべてのオーダブロックを再生成するには、遠い将来の値を入力します。この場合、既存のオーダブロックはすべて ERP LN から破棄されます。 近く開始されるか、すでに開始された既存のオーダブロックの一部を保持するには、保持したい最後のオーダブロックの開始時間よりも少し後の値を入力します。 注意: このフィールドは、オーダブロック期間の開始日フィールドが、このセッションのオーダブロック期間の開始日フィールドと等しいオーダブロックにのみ影響します。その他のオーダブロック期間のオーダブロックがこのセッションで削除されることはありません。その他のオーダブロック期間のオーダブロックの計画データを削除するには、オーダブロック計画の消去 (tisfc0251m100) セッションを使用します。
ブロック番号ステップサイズ | オーダブロック計画 (tisfc0151m000) セッションのブロック 連番フィールドの値のステップサイズ たとえば、ステップサイズが 25 であれば、連番は 25、50、75、100 のように設定されます。 オーダブロック間に新しいオーダブロックを挿入したり、オーダブロックを分割したりできるようにするため、十分に大きいステップサイズを入力してください。
製造オーダ | このセッションでオーダブロックが生成される製造オーダの範囲の先頭
製造オーダ | このセッションでオーダブロックが生成される製造オーダの範囲の末尾
オーダ状況 | このセッションで、関連する製造オーダの選択に使用される製造オーダ状況の範囲の先頭 指定可能な値 次のいずれかの状況を選択します。 計画済 文書出力済 発行済 有効 関連トピック 製造オーダ状況
オーダ状況 | このセッションで、関連する製造オーダの選択に使用される製造オーダ状況の範囲の末尾 指定可能な値 次のいずれかの状況を選択します。 計画済 文書出力済 発行済 有効 関連トピック 製造オーダ状況
計画終了日 | このセッションで、関連する製造オーダの選択に使用される作業の計画終了日の範囲の先頭 ERP LN では、作業の当初の計画終了日が常に考慮され、作業の計画終了日のマニュアルによる変更は無視されます。 詳細については、ブロック別製造オーダ (tisfc0152m000) セッションのオリジナル計画 終了日フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください。
計画終了日 | このセッションで、関連する製造オーダの選択に使用される作業の計画終了日の範囲の末尾 ERP LN では、作業の当初の計画終了日が常に考慮され、作業の計画終了日のマニュアルによる変更は無視されます。 詳細については、ブロック別製造オーダ (tisfc0152m000) セッションのオリジナル計画 終了日フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください。
計画者 | このセッションで、関連する製造オーダの選択に使用される計画者の範囲の先頭 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションの計画者フィールドには、製造オーダの計画者が表示されます。
計画者 | このセッションで、関連する製造オーダの選択に使用される計画者の範囲の末尾 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションの計画者フィールドには、製造オーダの計画者が表示されます。
コマンド | 説明
生成 | オーダブロックの生成が開始されます。