| 一般品目 - 構造 (tipcf3100m100) |  |
| セッションの目的: 一般品目の構成データを制御およびメンテナンスします。構成データ (一般部品表、一般工順、製品特徴および制約) は、たとえば顧客の要求によって製品バリアントを生成できるように段取されます。 一般品目ライン 各タブ上のラインは、以下のセッションを参照します。 部品表 部品表タブ上のラインは、一般部品表 (tipcf3110m000) セッションを参照します。[部品表ライン] をダブルクリックすると、詳細情報を表示できます。 工順 工順タブ上のラインは、一般工順 (tipcf3120m000) セッションを参照します。[作業] をダブルクリックすると、詳細情報を表示できます。 製品特徴 製品特徴タグ上のラインは、一般品目別の製品特徴 (tipcf1101m000) セッションを参照します。 制約 制約タブ上のラインは、一般品目 - 制約 (tipcf2110m000) セッションを参照します。 [部品表ライン] や [製品特徴] タブ上でレコードを選択すると、特定メニューのコマンドを使用して、レコードに対してタスクを実行できます。 関連トピック コンフィギュレータの概要 製品構成 (PCF) の手順 製造と文書管理の統合
フィールド | 説明
一般品目 | 複数の製品バリアントに存在する品目。一般品目に対して製造活動を実行する前に、品目を設定して、必要な製品バリアントを決定する必要があります。 例 一般品目: 電気ドリル オプション: 3 つの電源 (バッテリー、12 V または 220 V) 2 色 (青、グレー) 合計 6 つの製品バリアントをこれらのオプションで製造できます。
部品表数量 | 部品表 (BOM) が適用される製造品目の数。部品表数量によって、非常に少ない数量の品目を部品表構成要素として指定できます。 例 コットンホワイトという特有の塗料を 1 リットル混合するために必要な塗料の中で、いくつかの色の量はごく微量です。このため、1000 リットルの部品表数量が定義されています。この場合、塗料の構成要素数量は次のようになります。
塗料コットンホワイト、1000 リットル:
白 | 999 リットル
黄色 | 0.6 リットル
赤 | 0.2 リットル
青 | 0.2 リットル
工順数量 | 工順の基準となる製造品目の数量。工順数量によって、品目の工順に短い作業時間を含めることができます。 例
工順数量 | 100
サイクル時間 | 60 分
60 分間に 100 品目が製造されます。したがって、1 品目の作業時間は 0.6 分になります。
コマンド | 説明
品目の出力 - 製造 | クリックすると、品目の出力 - 製造 (tiipd0401m000) セッションが開始されます。
品目 - 製造 | クリックすると、品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションが開始されます。
一般品目 - データ生成の設定 | クリックすると、一般品目 - データ生成の設定 (tipcf3101m000) セッションが開始されます。
一般価格リスト | クリックすると、一般価格リスト (tipcf4101m000) セッションが開始されます。
価格リストマトリックスコード | クリックすると、価格リストマトリックスコード (tipcf4510m000) セッションが開始されます。