| 計画ボード別オーダブロック計画 (tisfc1152m000) |  |
| セッションの目的: グラフィカル計画ボードにオーダブロック計画データを表示します。 このセッションを開始するには、まずオーダ順計画ボードのデータの選択 (tisfc1151m000) セッションを開始します。 注意 このグラフィカル計画ボードは、WebTop クライアントでのみ使用できます。 計画ボードの使用方法 計画ボードを起動すると、選択範囲にある機械とオーダブロック期間ごとにバーが 1 つ表示されます。 表示を変更するには 次の表には、計画ボードに表示される情報を変更する方法が記載されています。
目的 | 操作
時間スケールを変更せずに、機械とオーダブロック期間のオーダブロックをすべて表示する | 機械/オーダブロック期間/ブロック連番カラムの矢印の先端をクリックします。
機械とオーダブロック期間にズームし、関連するオーダブロックをすべて表示する | 機械/オーダブロック期間/ブロック連番カラムの機械とオーダブロック期間の組合せをダブルクリックします。
詳細とともにツールチップを表示する | 機械/オーダブロック期間/ブロック連番カラムで機械とオーダブロック期間のコードをポイントするか、グラフィカルバーをポイントします。
ブロック別製造オーダ (tisfc0152m000) セッションを開始する | オーダブロックをダブルクリックします。
オーダブロックが最初に生成されたときの順序でオーダブロックを表示する | 特定メニューで、オリジナルブロック番号別表示をクリックします。 この表示方法では、順序を変更することはできません。
現在の順序でオーダブロックを表示する | 特定メニューで、ブロック連番別表示をクリックします。 この表示方法では、順序を変更することができます。
オーダブロックを操作するには 次の表には、計画ボードでオーダブロックを操作する方法が記載されています。
目的 | 操作
オーダブロックの開始日および終了日を修正する | オーダブロックを前または後の日付にドラッグします。 注意: このアクションを行っても、他のオーダブロックの開始日と終了日は調整されません。
オーダブロックの相対的な順序を変更せずに、前または後の日付に移動したオーダブロックの後方にあるオーダブロックを再スケジュールする。 | 再スケジュールアクションを開始するオーダブロックを選択します。 特定メニューで、オーダブロックの再スケジュールをクリックします。 選択したオーダブロックの前方にあるオーダブロックは変更されません。現在選択しているオーダブロックの開始時間が、再スケジュールアクションの開始点です。また、選択したオーダブロックの後方にあるオーダブロックも ERP LN によって再スケジュールされます。 ERP LN によって、適切な カレンダーが考慮されます。
オーダブロックの相対的な順序を変更せずに、すべてのオーダブロックを再スケジュールする | オーダブロックがまったく選択されていないことを確認します。 特定メニューで、オーダブロックの再スケジュールをクリックします。 オーダブロック期間の開始日が、再スケジュールアクションの開始点です。すべてのオーダブロックが ERP LN によって再スケジュールされます。 ERP LN によって、適切な カレンダーが考慮されます。
オーダブロックの相対的な順序を修正する | オーダブロックの開始時間が目的の順序に一致するように、オーダブロックを前または後の位置にドラッグします。 特定メニューで、ブロック連番の再計算と再スケジュールをクリックします。
この計画ボードで実行したアクションは、標準計画データを更新するまで、製造オーダ (tisfc0501m000) セッションおよび製造計画 (tisfc0110m000) セッションの実際の計画オーダには適用されません。 標準計画データを更新するには 機械およびオーダブロック期間に属するすべてのオーダブロックの標準計画データを更新するには、次の手順に従います。 機械およびオーダブロック期間のバーを選択します。 特定メニューで、標準計画の更新をクリックします。 特定のオーダブロックのバーを選択した後に標準計画の更新をクリックすると、そのオーダブロックと、同じ機械とオーダブロック期間に属する以後のオーダブロックの実際の計画データが ERP LN によって更新されます。 製造オーダと作業の順序 ERP LN では、関連する作業の当初の計画終了日の値に従って、オーダブロック内の製造オーダがスケジュールされます。 作業を再スケジュールすると、デフォルト製造オーダデータ (tisfc0102m000) セッションの以下のパラメータの設定に従って、同じ製造オーダの他の作業が ERP LN によって再スケジュールされます。 先行作業の移動方法 後続作業の移動方法 関連トピック オーダブロック計画 |