| タスク関係 (tirou0104m000) |  |
| タスクは多くのワークセンタおよび多くの機械で実行できます。セッションの目的: 特定のワークセンタで実行されるタスクと、タスクの実行に使用される機械を指定します。 このセッションでは次のことができます。 タスク、機械、ワークセンタ間の特定の関係について、原価計算、作業時間、能力に関係するデータを一覧表示およびメンテナンスできます 作業の準備段階で資源を把握できるようになります デフォルトの段取時間、関係レベルでのサイクル時間などを定義できます 次の条件が該当する場合は、タスク、ワークセンタ、機械の組合せに関して必ずタスク関係を定義する必要があります。 タスク (tirou0103m000) 詳細セッションのワークセンタ選択方法フィールドまたは機械選択方法フィールドが特定である 原価計算パラメータ (ticpr0100m000) セッションの作業費レートタイプフィールドがタスク関係レートである タスク (tirou0103m000) 詳細セッションのワークセンタ選択方法フィールドがすべての場合は、タスク関係 (tirou0104m000) セッションのワークセンタフィールドを空にしておくことで、一般タスク関係を生成できます。同じことが機械についても言えます。タスク (tirou0103m000) 詳細セッションの機械選択方法フィールドがすべての場合、タスク関係 (tirou0104m000) セッションの機械フィールドを空にしておくことができます。 [特定] メニュー 特定メニューでは以下をクリックできます。 工具。タスク関係 - 工具 (tirou0115m000) セッションを開始して、タスク関係とリンクしているか、またはリンクしている必要がある工具を表示またはメンテナンスできます。機械 - 工具 (tirou0110m000) セッションで特定の機械に工具をリンクし、その機械に該当する現在のセッションでタスク関係を定義した場合は、ERP LN のタスク関係 - 工具 (tirou0115m000) セッションで工具がタスク関係に自動的にリンクされます。 プロセス変数。タスク関係 - プロセス変数 (tirou0116m000) セッションを開始して、プロセス変数をタスク関係にリンクします。 工順作業の更新。工順作業の更新 (tirou1204m000) セッションを開始し、現在のセッションで変更されるタスク関係を利用する工順作業を更新できます。 デフォルト このセッションで入力したデフォルトは、工順作業 (tirou1102m000) セッションで使用され、作業を入力する際に取り出されます。 関連トピック 工具計画および追跡 マイクロ工順
フィールド | 説明
タスク | 1 つ以上のワークセンタとリンクしているタスク ワークセンタには ｢製造｣ タスクのみをリンクすることができます。
ワークセンタ | タスクが実行されるワークセンタ 関連トピック ワークセンタ
機械 | タスクとリンクしている機械
ワークセンタ - タスク - 機械記述 | タスク関係の記述を入力するためにこのフィールドを使用します。
検索キー | 検索キーを使用すると、多数のセッションからワークセンタを迅速に検索できます。 ERP LN のデフォルトでは、タスク記述の 16 文字が表示されます。この文字は、必要に応じて他のテキストに置き換えることができます。
作業費レートコード | タスク関係とリンクし、タスク関係レートとしての役割を果たす作業費レートコード 作業費レートコードは、作業費レートコード (ticpr0150m000) セッションであらかじめ定義しておく必要があります。 次の条件が該当する場合にのみ作業費レートコードを入力できます。 原価計算パラメータ (ticpr0100m000) セッションの作業費レートタイプパラメータがタスク関係レートである ワークセンタが外注ワークセンタではない
外注費係数 | 外注費レート係数と外注基準率の組合せにより、外注費が決まります。 このフィールドの値は、外注費 (ticpr1160m000) セッションの外注費の計算方法フィールドに依存します。このフィールドが作業費レートの場合、次の構成が可能です。外注の基準率とは別に、さらに作業ラインごとに基準率を指定できます。 例 外注費レートを 100 とします。 外注費レート係数を 2 とします。 この場合、総外注費は 200 になります 関連トピック 外注費レートの例
工順数量 | 工順の基準となる製造品目の数量。工順数量によって、品目の工順に短い作業時間を含めることができます。 例
工順数量 | 100
サイクル時間 | 60 分
60 分間に 100 品目が製造されます。したがって、1 品目の作業時間は 0.6 分になります。
作業必要機械数 | 作業を実行するために必要な機械数 選択されたワークセンタに関してタスク (tirou0103m000) セッションで機械を定義済の場合に、このフィールドを入力できます。
平均段取時間 | この特定のタスク/ワークセンタの関係に適用される平均段取時間
段取必要人員数 | 作業の段取を行うために必要な人員数。 作業を行うために必要な人員数を製造必要人員数フィールドに入力します。
生産速度 | 時間単位ごとにタスクを実行できる単位数。工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの生産速度時間単位フィールドにより、時間単位が時間なのか分なのかが決まります。 標準作業時間表を定義済の場合は、標準時間の計算 (tirou0230m000) セッションにズームして、生産速度を計算できます。 注意 工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの生産速度を使用チェックボックスがオフの場合、このフィールドには入力できません。 関連トピック 標準表にもとづく生産速度とサイクル時間の計算 標準表にもとづく計算
/ | 生産速度を表す時間単位
サイクル時間 | この特定のタスク/ワークセンタの関係に適用されるサイクル時間。サイクル時間は原価計算やオーダリードタイムの計算などに使用されます。 タスク関係 (tirou0104m000) 詳細セッションで、標準時間の計算 (tirou0230m000) セッションにズームして、サイクル時間を計算できます。総作業時間はオーダ数量にもとづいています。 関連トピック 作業原価 (人および機械時間) の計算
固定期間 | 製造時間が固定されているかオーダ数量によって決まるかを示します。製造時間が固定期間の場合は、サイクル時間と同値になります。製造時間に固定期間が含まれていない場合、サイクル時間はオーダ数量の倍数になります。 たとえば、パン 1 個をオーブンで焼くのに 1 時間かかるとします。100 個のパンを 1 度に焼く場合もまた、1 時間という固定期間がかかります。 このチェックボックスがオンの場合、作業の期間は固定であり、その製造時間はバッチサイズに依存しません。 製造時間 = 段取時間 + (1 x サイクル時間)
バックフラッシュ | このチェックボックスがオンの場合、タスクの実行後、資材および消費製造時間がバックフラッシュされます。 シリアル番号付品目 シリアル番号付品目は、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで在庫シリアル チェックボックスがオフで、完成状態時のシリアル出庫登録フィールドが Yes の場合にのみバックフラッシュできます。それ以外の場合、シリアル番号付品目のバックフラッシュはできません。 シリアル番号付品目がロット管理されている場合、品目のバックフラッシュ元のロットは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで定義されている出庫方法 (後入れ先出し (LIFO)、先入れ先出し (FIFO)) にもとづきます。 関連トピック バックフラッシュ シリアル番号付品目の概要
カウントポイント | 完了数量および不合格数量を明示的に決定しなければならない工順での作業。作業がカウントポイントの場合、その作業の完了を個別にレポートする必要があります。フォローアップ作業での完了数量は、カウントポイントで完了した数量を超えてはなりません。 作業がカウントポイントでない場合、フォローアップ作業の完了時に自動的に完了に設定できます。完了数量および不合格数量は、カウントポイントの完了数量によって決定されます。
製造バッチより少ない転送バッチ | 次の作業を開始する前に作業を完了しておかなければならない品目の数量または割合。製造オーダの全品目についての作業が完了していなくても、すでに完了した品目については次の作業を開始できます。 カンバンが使用される製造環境では、転送バッチ数量はカンバンサイズ (標準コンテナまたは標準ロットサイズ) と同じになります。 転送バッチ数量は、これまで使用されていた作業の重複率の概念に代わるものです。 このチェックボックスがオンの場合、製造バッチ全体が終了する前に、次の作業を開始できます。転送バッチ数量フィールドに値を入力する必要があります。この値は、次の作業を開始できるタイミングを示します。このチェックボックスがオフの場合、製造バッチ全体が終了すると次の作業を開始できます。 工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの転送バッチ方法フィールドが数量の場合、転送バッチ数量フィールドに数量を入力する必要があります。転送バッチ方法フィールドが割合の場合は、割合を入力する必要があります。
転送バッチ数量 | 次の作業を開始する前に作業を完了しておかなければならない品目の数量または割合。製造オーダの全品目についての作業が完了していなくても、すでに完了した品目については次の作業を開始できます。 カンバンが使用される製造環境では、転送バッチ数量はカンバンサイズ (標準コンテナまたは標準ロットサイズ) と同じになります。 転送バッチ数量は、これまで使用されていた作業の重複率の概念に代わるものです。 工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの転送バッチ方法フィールドが数量の場合、数量を入力する必要があります。転送バッチ方法フィールドが割合の場合は、割合を入力する必要があります。
製造必要人員数 | 作業の実行に必要な人員数。 作業の段取を行うために必要な人員数を段取必要人員数フィールドに入力します。
備考 | このフィールドは、追加情報を入力するために使用します。
コマンド | 説明
生産速度の計算 | 生産速度を計算します。