| キットを完全に出荷制約 |  |
| キット処理では、未完了のサブキットを出荷できます。一方、個々の販売オーダまたは販売オーダラインには、キットを完全に出荷制約を使用して、完了メインキットまたはサブキットを強制することができます。販売オーダまたは販売オーダラインを充足するだけの十分な在庫がない場合には、完了メインキットまたはサブキットを構成する在庫のみが勧告されます。 例 販売オーダラインに 4 個のサブキット A が表示され、キットを完全に出荷の制約が販売オーダラインに指定されています。 サブキット A は、次の構成要素からなります。
構成要素 | 数量 | 棚卸単位
--- | --- | ---
C1 | 3 | PCS
C2 | 4 | PCS
C3 | 6 | PCS
サブキット A に使用できる在庫は次のとおりです。
構成要素 | 数量 | 棚卸単位
--- | --- | ---
C1 | 15 | PCS
C2 | 18 | PCS
C3 | 20 | PCS
サブキット A の販売オーダラインは、1 つのオーダセット内で 3 つの出庫オーダラインになります。出庫オーダラインのオーダ数量は次のようになります。
OOL | 構成要素 | サブキット数量 | BOM 数量 | 構成要素数量 | 棚卸単位
--- | --- | --- | --- | --- | ---
001 | C1: | 4 | 3 | 12 | PCS
002 | C2: | 4 | 4 | 16 | PCS
003 | C3 | 4 | 6 | 24 | PCS
凡例
OOL | 出庫オーダライン
サブキット数量 | サブキットのオーダ数量
BOM 数量 | サブキット当たりの構成要素数量
構成要素数量 | コンポーネント当たりのオーダ数量 (サブキット数量 × BOM 数量)
利用可能在庫は、構成要素 C3 に対して不足しています。このため、ERP LN は、4 つのサブキット A ではなく 3 つのみを勧告します。出庫勧告生成後の勧告済数量は次のようになります。
- | C1 の勧告: 3 × 3 = 9 個
- | C2 の勧告: 3 × 4 = 12 個
- | C3 の勧告: 3 × 6 = 18 個
構成要素 | サブキット | 構成要素数量 | 棚卸単位
--- | --- | --- | ---
C1: | 3 | 9 | PCS
C2: | 3 | 12 | PCS
C3 | 3 | 18 | PCS
オーダを充足するための在庫が不足している場合には、出庫オーダラインごとに在庫不足のメッセージが表示されます。 注意 キットを完全に出荷制約は、生成された出庫勧告のみに機能します。出庫勧告が、マニュアルで生成された場合や、出庫勧告の生成後にマニュアルで変更または削除された場合には、この出庫勧告に対してキットの出荷完了チェックは実行されず、出荷確認まで延期されます。 このため、出庫手順の処理の間に完了キットを納入する必要がなくなった場合は、キットの出荷完了制約を省略するために、対応する出荷が確認される前に (未完了キットも勧告するように) 出庫勧告を再生成して、販売オーダラインからキットの出荷完了制約を削除します。 マイナス在庫が許されている場合は、生成された出庫勧告やマニュアルで作成された出庫勧告への、ERP LN によるキットの出荷完了チェックは実行されません。 ERP LN での勧告される数量の計算方法 倉庫オーダ (whinh2100m000) セッションの数量 (保管単位) フィールドにおけるオーダ済サブキットの数量については、サブキットの各構成要素に対して要求数量が計算されます。 各構成要素について、使用可能数量の計算に次の項目が考慮されます。 在庫約定 引当バッファ 在庫バッファ 所有権 仕様 マイナス在庫 構成要素ごとに、不足が確認されます。不足が存在する場合には、使用可能在庫と一致する完了サブキットの最大数が勧告されます。 関連トピック 倉庫管理でのキット処理の概要 マイナス在庫 |