| 出庫オーダライン部品表 (whinh2527m000) |  |
| セッションの目的: 出庫オーダラインの部品表 (BOM) 構成要素、またはリスト品目構成要素を表示します。出庫処理での各構成要素の状況も表示できます。 ERP LN は、次の場合にのみ、このセッションで部品表構成要素とリスト品目構成要素を保存します。 倉庫オーダの発生元が販売オーダ、または購買返品オーダ 品目が部品表品目、またはリスト品目 販売オーダライン (tdsls4101m000) セッション、または購買オーダ - ライン (tdpur4101s000) セッションの在庫処理フィールド、およびその結果として出庫オーダライン (whinh2120m000) セッションの在庫処理フィールドの値が構成要素別である 出庫オーダラインに部品表ラインが使用できる場合、ERP LN は主品目ごとではなく、構成要素ごとに出庫手順と出荷手順を実行します。 注意 出庫オーダラインの状況は、一番低い状況を持つ部品表ラインによって決まります。たとえば、出庫オーダラインに 3 つの部品表ラインがあり、それぞれの状況が勧告済、ピッキング済、および発送確定済の場合、出庫オーダラインの状況は勧告済になります。 関連トピック 部品表 (BOM) 動的クロスドッキング リストを設定するには
フィールド | 説明
オーダ | 倉庫オーダの発生元
オーダ | 倉庫オーダ番号
オーダライン | 倉庫オーダライン番号。倉庫管理以外のパッケージで生成されたオーダの場合、この番号はオリジナルのオーダライン番号と同じになります。
オーダライン | 倉庫オーダラインの連番
部品表ライン | 部品表内のライン番号
構成要素 | 部品表構成要素
主品目 | 主品目のコード
主品目別数量 | 倉庫オーダラインの品目の数量を表す単位
主品目別数量 | 主品目に必要とされる構成要素の数量
オーダ済 | 部品表ラインのオーダ済の数量
勧告 | 部品表ラインの勧告済の数量
発行済 | 部品表ラインの発行済の数量
ピッキング済 | 部品表ラインのピッキング済の数量
承認単位の承認済数量 | 出庫検査中に承認済になった部品表ラインの数量
不合格在庫 | 出庫検査中に不合格になった部品表ラインの数量
出荷済 | 部品表ラインの出荷済の数量
未出荷予定 | 部品表出庫オーダラインの出荷ラインで出荷する予定のないピッキング済数量 出荷 - ライン (whinh4131m000) セッションで、出荷済を変更できます。この出荷数量はデフォルトでピッキング済数量に等しくなります。出荷数量を変更すると、次のようになります。 出荷済を減らすと、ERP LN はそれに合せて出荷 - ライン (whinh4131m000) セッションの未出荷と、このセッションの未出荷予定を増やします。 出荷済を増やすとERP LN はそれに合せて出荷 - ライン (whinh4131m000) セッションの未出荷とこのセッションの未出荷予定を減らします。 注意 出荷数量を増減させることによって、出荷ライン梱包構造 (whinh4136m000) セッションの出荷数量 (保管単位) も変化します。
状況 | 部品表ラインの状況 入庫オーダライン状況
主品目 | 主品目のコード
勧告 | 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。
オーダ | オーダセットは、同じオーダのオーダラインを次の属性に従ってグループ化します。 出荷元取引先 出荷先取引先 出荷元住所 出荷先住所 運送業者 出荷日 オリジナル会社
未出荷 | 部品表出庫オーダラインの確認済出荷ラインで出荷されない数量 未出荷がある出荷ラインを確認すると、このセッションで ERP LN は次の処理を行います。 未出荷予定を出荷ラインの未出荷で減らす 未出荷を出荷ラインの未出荷で増やす
許容超過納入数量 | 超過納入に許容されている数量 注意 許容される超過納入は、倉庫オーダ (whinh2100m000) セッションで指定される許容範囲によって決まります。
超過納入 | 超過納入数量は、次のように計算します。
    勧告数量 - (オーダ数量 + 不合格数量 + 未出荷予定数量 + 未出荷数量)
注意 許容される超過納入は、倉庫オーダ (whinh2100m000) セッションで指定される許容範囲によって決まります。
クロスドッキング | このチェックボックスがオンの場合、出庫オーダライン部品表には取消済以外の状況のクロスドックオーダがあります。 関連トピック 動的クロスドッキング
クロスドック要求済数量 | 対応するクロスドックオーダのクロスドックに計画済の数量
クロスドック勧告済数量 | 対応するクロスドックオーダのクロスドックに勧告済の数量
クロスドック済実際数量 | 対応するクロスドックオーダで実際にクロスドックされた数量