| 設計品目別参照指示 (tiedm0120m000) |  |
| セッションの目的: 参照指示を設計品目にリンクします。後から、設計部品表 (tiedm1110m000) セッションで参照指示を設計品目の部品表ラインにリンクできます。 このセッションで参照指示を設計品目にマニュアルでリンクすることは必須ではありませんが、特定の設計品目に対して 1 つまたは複数の参照指示のみが適用できるときはここでリンクすると便利です。 このセッションで参照指示をマニュアルで設計品目にリンクしない場合、設計部品表 (tiedm1110m000) セッションで参照指示を設計品目の設計部品表ラインにリンクした後に、参照指示がこのセッションで表示されます。 関連トピック 参照指示の概要 設計部品表の参照指示リンク手順 参照指示と部品表一括変更
フィールド | 説明
設計品目 | 開発処理の品目 設計品目の複数の改訂を定義できます。一般に、最新の改訂はまだ設計かテストのフェーズで、他の改訂が製造に取り込まれており、古い改訂は廃止されています。 通常品目が改訂管理可能になるのは、その品目が 設計データ管理 モジュールからコピーされた場合に限ります。
設計品目の改訂 | 参照指示が使用される改訂
参照指示 | たとえばプリント基板に電子的な構成要素を実装する場所など、品目に構成要素を挿入するための位置を示します。参照指示はエレクトロニクスでよく使用され、コンピュータ支援設計 (CAD) ステーションから生成できます。 関連トピック 参照指示の概要
参照指示 | 参照指示についての記述。たとえば、構成要素品目をマウントしなければならない保管場所を表すコードなどです。
コマンド | 説明
設計品目別参照指示の出力 | クリックすると、設計品目別参照指示の出力 (tiedm0420m000) セッションが開始されます。