| 定义时段 (tiasl1100m000) |  |
| 使用此进程以定义用于装配控制的时段。 当您使用基于装配线工位的事务处理级别时，将分时段按装配线工位进行分配和反冲，这意味着同一时段内的所有装配线工位订单将被合并。与基于订单的事务处理相比，这种方法减少了事务处理的数量。如果使用较大时段，可进一步提高性能，因为这样会减少事务处理的数量。 定义时段后，必须运行生成时段（可以从特定菜单中运行），以在装配控制模块 (ASC) 中生成完全分配时界的时段。期间长度的时段必须与分配时界[天] 相同（后者在装配控制参数 (tiasc0100m000) 进程中定义），因为分配是在分配时界内进行的。 最好定义每天的整数时段。否则，时段将具有不同的长度。例如，如果在此字段中输入 10 小时，ERP LN 将生成两个 10 小时的时段和一个 4 小时的时段（组成一天的 24 小时）。如果对装配订单进行大量更改，则设置的时段应比进行少量更改时小些。 示例 在当前进程中输入以下内容：
期段 | 天数 | 时段长度 | 单位
1 | 1 | 1 | 小时
2 | 1 | 4 | 小时
3 | -1 | 8 | 小时
例如，在装配控制参数 (tiasc0100m000) 进程的分配时界[天] 字段中，可以输入 5 天。装配线该日的工时数是使用装配线 (tiasl1530m000) 进程的日历代码字段定义的（本例中假定为 8）。 选择生成时段选项时，会生成以下时段：
时段 | 天数 | 开始 | 结束
1 | 1 | 8:00 | 9:00
2 | 1 | 9:00 | 10:00
3 | 1 | 10:00 | 11:00
4 | 1 | 11:00 | 12:00
5 | 1 | 13:00 | 14:00
6 | 1 | 15:00 | 16:00
7 | 2 | 8:00 | 12:00
8 | 2 | 12:00 | 16:00
9 | 3 | 8:00 | 16:00
10 | 4 | 8:00 | 16:00
11 | 5 | 8:00 | 16:00
创建最后两行是因为填写了分配时界。 注意 可以通过时段 (tiasl1501m000) 进程查看已定义的时段。在文件菜单中选择打印时段定义，可以打印在此进程中输入的数据。 相关主题 装配控制模块概览 建立装配件分配 (tiasc7240m000)
字段 | 说明
期段 | 时段定义的编号。
天数 | 时段定义有效的最大天数。必须输入整数。
时段长度 | 输入时段的长度。在下一字段中定义长度的单位（例如，小时）。最好定义每天的整数时段。否则，时段将具有不同的长度。例如，如果在此字段中输入 10 小时，ERP LN 将生成两个 10 小时的时段和一个 4 小时的时段（组成一天的 24 小时）。
时段长度 | 时段长度的计量单位，例如：小时。
命令 | 说明
生成时段 | 单击可使用在此进程中定义的设置生成时段。