| 物料分解结构 (tscfg1110m000) |  |
| 使用此进程来维护服务物料的物料分解结构。 如果选中通用服务参数 (tsmdm0100m000) 进程中的功能性要素处于活动状态复选框，则可以在物料分解结构中使用功能性要素。 对于启动此进程时显示的物料，始终会禁用上一层命令，因为一个子物料可能有多个父物料。 使用物料分解结构 - 组件使用处 (tscfg1510m100) 进程可显示上一层的物料分解结构。 使用查看树命令可以通过图形浏览器框架查看物料分解结构。 可以通过物料分解结构创建物理分解结构。 相关主题 根据标准生产物料清单 (BOM) 创建物料分解结构 修改物料分解结构 根据物料分解结构创建物理分解结构 使用功能性要素
字段 | 说明
父物料 | 为其定义物料分解结构的服务物料。 您也可以在其它物料分解结构中使用此物料。
说明 | 父物料的名称或说明
位置 | 分解结构中子物料或子组件的位置编号 默认值 编号
/ | 分解结构层中的序号。 使用该序号，您可以为每个位置定义多个子物料，并记录物料分解结构中的更改。
物料 | 属于父物料一部分的物料 注意 物料代码分段的项目段在此进程中不适用。 相关主题 父/子关系
说明 | 子物料的说明或名称
数量 | 属于该父物料一部分的特定子物料的数量 注意 默认值为 1。
数量 | 在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中定义的子物料的库存单位
功能性要素 | 功能性要素的说明或名称
功能性要素 | 与物料分解结构中的物料（组件）相关的功能性要素 注意 只有选中通用服务参数 (tsmdm0100m000) 进程中的功能性要素处于活动状态复选框，才能在物料分解结构中使用功能性要素。
引用指示符 | 指示在物料中插入组件的位置，例如，电子元件在印刷电路板上的装配位置。引用指示常用于电子行业；引用指示可能源于计算机辅助设计 (CAD) 工作站。 注意 如果物料清单 (BOM) 行上没有物料的引用指示，那么在物料分解结构 (tscfg1110m000) 进程中仅创建一个物料行。 如果物料清单 (BOM) 行上有多个引用指示，那么会在物料分解结构 (tscfg1110m000) 进程中为每一 {物料, 引用指示} 对创建物料行。 示例 如果物料清单 (BOM) 行上某一物料的净数量字段为 4，那么与该物料相关的引用指示的最大数量可以为 4。在物料分解结构 (tscfg1110m000) 进程中，会为每一 {物料, 引用指示} 对创建一行。 如果在物料清单 (tibom1110m000) 进程中的净数量字段中输入 2，并且在按物料清单列出的引用指示 (tibom0120m000) 进程中仅输入一个引用指示，那么在物料分解结构 (tscfg1110m000) 进程中将创建 2 行，一行是为 {物料, 引用指示} 对创建的，另一行是为物料创建的。 由于物料清单 (tibom1110m000) 进程中的净数量字段和按物料清单列出的引用指示 (tibom0120m000) 进程中的“数量”字段不一样，所以物料清单和物料分解结构之间不存在一一对应关系。 当您单击根据标准生产物料清单 (BOM) 创建物料分解结构 (tscfg1210m200) 进程中的创建按纽时，这些物料清单 (BOM) 行会被复制到物料分解结构 (tscfg1110m000) 进程中。 相关主题 引用指示概览
说明 | 代码说明或名称。 例如，这可以是表示组件物料装配位置的代码。
生效时间 | 父子关系开始生效的日期
过期时间 | 父子关系过期的日期 注意 “过期时间”不能早于“生效时间”。
文本 | 文本（附加）
命令 | 说明
组件使用处 | 显示作为概览进程中选定物料的父物料的物料。 所列物料都将该选定物料作为一个组件。
根据标准生产物料清单 (BOM) 创建物料分解结构 | 启动“根据标准生产物料清单 (BOM) 创建物料分解结构 (tscfg1210m200)”进程。
替换物料分解结构中的物料 | 启动“替换物料分解结构中的物料 (tscfg1210m000)”进程。
创建物理分解结构 | 启动“创建物理分解结构 (tscfg2210m000)”进程。
上一层 | 显示上一层父物料。 如果当前父物料是分解结构中最上一层的物料，则禁用此命令。
下一层 | 显示当前分解结构中子物料的组件。 必须先选中分解结构中的一行才能启用此命令。
全部查看(A) | 显示物理分解结构中的所有物料。
只查看有效物料(E) | 仅显示有效物料。
查看树(T) | 以图形方式显示物料分解结构。