| 用于 Windows NT 的条形码 |  |
| 支持下列类型的条形码：
类型 | 名称 | 字符数量 | 校验数位
--- | --- | --- | ---
1 | EAN13 | 13 位数字 | 1
2 | EAN -8 | 8 位数字 |
3 | EAN13+2 | 15 位数字 | 1
4 | EAN13+5 | 18 位数字 | 1
5 | UPC-A | 12 位数字 | 1
6 | UPC-E | 7 位数字 | 1
7 | ITF-14 | 14 位数字 | 1 （EAN 可选）
8 | ITF-6 | 6 位数字 |
9 | Code 39 | 任意 | 1 位（可选）
10 | Code 128 | 任意（自动选择） |
11 | EAN -128 | 任意（自动选择） |
12 | 2 of 5 | 任意数字 |
13 | I-2 of 5 | 数字对 | 1 位（可选）
14 | 3 of 9 | 任意 |
15 | Code B | 任意数字 |
16 | Code 11 | 任意 | 1 位或 2 位
17 | Codabar | 任意 |
18 | MSI | 任意数字 | 1 位或 2 位
19 | Ext. Code 39 | 任意（全部 ASCII 字符） | 1 位（可选）
20 | UPCA+2 | 14 位数字 | 1
21 | UPCA+5 | 10 位数字 | 1
23 | EAN8+5 | 13 位数字 | 1
24 | UPCE+2 | 12 位数字 | 1
26 | Telepen numeric | 任意 | 1 位（可选）
27 | Telepen ASCII | 任意 | 1 位（可选）
28 | Telepen begin numeric end | 任意 | 1 位（可选）
29 | PostNet type A | 5 位数字 | 1
30 | PostNet type C | 9 位数字 | 1
31 | PostNet type C' | 11 位数字 | 1
32 | FIM A | 固定代码 | 0
33 | FIM B | 固定代码 | 0
34 | FIM C | 固定代码 | 0
35 | RM4SCC | 任意 | 1
36 | 4-State | 任意 | 1 位（可选）
37 | Code 93 | 任意 | 2 位（可选）
38 | Ex Code 93 | 任意（全部 ASCII 字符） | 2 位（可选）
39 | ISBN | 9/10 数位 ISBN | 1 位（自动）
40 | SISAC | SICI 代码 | 1