| 检验单数据行历史记录 (qmptc3506m000) |  |
| 使用此进程来显示以前执行的特定检验单的检验单行。 可以在此详细进程中查看检验单行的详细资料。 相关主题 标准检验
字段 | 说明
检验单 | 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据
位置 | 用于识别检验单行的行号
要项 | 物料的一部分。例如，一颗螺钉可以有头要项和尾要项。一个要项可以具有一种或多种特征。例如，头要项可以有直径和长度，尾要项可以有直径和颜色。
特性 | 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。例如直径、长度、重量。
特性类型 | 测量值的类型
特性单位 | 物料特征的表示单位，例如，米、千克。 注意 如果在特性类型字段中输入小数或整数，就必须填写特性单位字段。 如果输入选项，可将特性单位字段留空。
用于算法的特性 | 如果选中此复选框，该特性将用作另一特性的算法中的变量或常量。
选项集 | 某特性的一组可能值。 对于每个值（选项），可以指明它是否合格。 例如，红色和蓝色即可构成一个选项集。 示例
特性 | PH 值
检测 | 石蕊检测
选项 | 蓝色 = 合格
红色 = 不合格
方法 | 特性值的类型或特性值的计算方式
算法 | 根据其它变量或固定特性来计算某一特性的表达式。 注意 仅当在方法字段中输入算法时，才能在算法字段中输入数据。请输入用于计算特性的算法的名称。
实际起始日期 | 为检验单行输入第一个数据的日期。此日期会在按特性列出的样品检测数据 (qmptc1115m000) 进程和按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 进程中更新，但不能修改。
实际完成日期 | 报告检验已完成的日期。此日期会在完成和处理检验单 (qmptc1202m000) 进程中更新，但不能修改。
检测 | 对某个特征进行的检查。可以将一项或多项测试链接至某个特征。
检测区域 | 进行检测的实际位置。
损坏性检测 | 如果选中此复选框，检测将为损坏性检测，检测后物料将无法使用。 如果清除此复选框，检测将不是损坏性检测，检测后物料仍可使用。
结果类型 | 报告给用户的结果的类型
检测单位 | 检测所采用的单位。例如，米、升或千克。 注意 默认值为特性单位。检测单位和特性单位必须具有相同的物理量。
检测标准 | 通常用于检测的标准，例如 DIN 标准。
技能 | 指工程师完成工作必须具备的特定知识或专门技术。例如，电工知识、特定设备的知识等。
员工 | 对该特性执行检测的人员
仪器 | 用于测量特性的默认仪器
固定特性值 | 算法中使用的常量（固定特性）的值 例如：特性 比重 固定特性值 13.4 注意 仅当方法字段设置为固定值时此字段才适用。如果特性类型字段设置为整数，则将固定特性值舍入至最接近的整数。
示例
用户录入 | 舍入值
5 | 11
4 | 10
6 | 11
特性标准 | 通常用于特性的标准。这是一个提示字段。 例如 DIN 标准或 ISO 标准。
定额 | 定额是该特性的期望质量，以特性单位表示。 注意 如果在方法字段中输入固定值，或在特性类型字段中输入选项，则该字段不适用。
定额 | 定额是该特性的期望质量，以特性单位表示。 注意 如果在方法字段中输入固定值，或在特性类型字段中输入选项，则该字段不适用。
上限 | 以特性单位表示的合格质量的最高特性值 注意 上限字段值必须大于或等于定额字段中的值。
上限 | 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。
下限 | 以特性单位表示的质量合格的最小特性值 注意 下限必须小于或等于定额字段中的值。
下限 | 键入质量合格的最小特性值，以特性单位表示。 注意 下限必须小于或等于定额字段中的值。