| 通用物料结构 (tipcf3100m100) |  |
| 使用此进程来控制和维护通用物料的配置数据。例如，将配置数据（即通用物料清单 (BOM)、通用工艺流程、产品特性和约束条件）设置为可以根据客户要求生成产品变型。 通用物料行 标签上的行涉及下列进程： 物料清单 物料清单标签上的各行涉及通用物料清单 (tipcf3110m000) 进程。双击物料清单 (BOM) 行以获得更详细的信息。 工艺流程 工艺流程标签上的各行涉及通用工艺流程 (tipcf3120m000) 进程。双击工序以获得更详细的信息。 产品特性 产品特性标签上的各行涉及按通用物料列出的产品特性 (tipcf1101m000) 进程。 约束条件 约束条件标签上的各行涉及按通用物料定义约束条件 (tipcf2110m000) 进程。 如果选择标签上的记录，例如物料清单 (BOM) 行或产品特性，则可以使用特定菜单中的命令对此记录执行任务。 相关主题 配置器（介绍） 产品配置 (PCF) 过程 集成 制造管理子系统 和 文档管理模块
字段 | 说明
通用物料 | 多种产品变型中都具有的物料。利用通用物料执行任何制造活动之前，必须配置该物料以确定所需的产品变型。 示例 通用物料：电钻 选项： 3 个电源（电池、12V 或 220V） 2 种颜色（蓝色、灰色）。 利用这些选项，最多可生产 6 种产品变型。
物料清单数量 | 物料清单 (BOM) 适用的制造物料的数量。使用物料清单数量，可以将很少的物料数量指定为物料清单组件。 示例 需要使用很少量的某些颜色的油漆来混合有特殊用途的一公升柔白色油漆。因此，定义的物料清单数量为 1000 公升。油漆的组件数量如下：
柔白色油漆 1000 公升：
白色 | 999 公升
黄色 | 0.6 公升
红色 | 0.2 公升
蓝色 | 0.2 公升
工艺流程基本物料数量 | 工艺流程的基本制造物料数量。使用工艺流程基本物料数量，可以在物料的工艺流程内纳入很短的工序时间。 示例
工艺流程基本物料数量 | 100
生产周期 | 60 分钟
在 60 分钟的时间范围内，生产 100 件物料。因此，生产一件物料的工序时间是 0.6 分钟。
命令 | 说明
打印物料生产数据 | 单击可启动打印物料生产数据 (tiipd0401m000) 进程。
物料生产数据 | 单击可启动物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程。
通用物料数据生成设置 | 单击可启动通用物料数据生成设置 (tipcf3101m000) 进程。
通用价格表 | 单击可启动通用价格表 (tipcf4101m000) 进程。
价格表矩阵代码 | 单击可启动价格表矩阵代码 (tipcf4510m000) 进程。