| 主工艺流程工序 (tsacm2100m100) |  |
| 使用此进程来定义选定主工艺流程的工序。 这些工序可用于在主工艺流程 - 工艺流程选项 (tsacm1101m200) 进程中定义的工艺流程选项。 注意 如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。 相关主题 主工艺流程和工艺流程选项 使用概览进程 在概览进程中维护记录
字段 | 说明
主工艺流程 | 可以执行的一组工序。将工序添加到主工艺流程所基于的参考活动必须具有相同的特征，例如物料、功能性要素和服务部门。 示例 可以针对引擎执行的所有检验、测试、清洁活动、装配活动、拆卸活动和维修活动
主工艺流程 | 主工艺流程的说明。
位置 | 用于使主工艺流程拥有多道工序的编号。
/ | 工序的版本编号。 此编号用于跟踪用户变更。
序号 | 定义主工艺流程工序顺序的唯一编号。
参考活动 | 标识工序所基于的参考活动的代码。 相关主题 使用参考活动
参考活动 | 参考活动的说明。
物料 | 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示按一个成套件处理的一组物料，而且物料也可以存在多种产品变型（通用物料）。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包物料 清单物料（菜单/选项）
说明 | 物料说明。
功能性要素 | 具有相同功能的可交换物料的组合。功能性要素可用于物料分解结构、物理分解结构和参考活动。 示例 如果为配置定义了维修活动，则可以指定功能性要素。这样，活动将适用于该功能性要素所覆盖的所有物料，从而避免对相似物料执行多项相同的参考活动。
功能性要素 | 功能性要素的说明。
准备时间 | 启动运行机器之前准备或更换机器所需的时间。准备时间可能会很长，例如，从使用黑油漆改为使用白油漆。准备时间也可能很短，例如，从使用白油漆改为使用黄油漆。准备时间必须表示所有可能发生的准备时间的平均值。 此时间被解释为人时。
准备时间 | 在通用服务参数 (tsmdm0100m000) 进程中定义的持续时间单位。
人工操作时间 | 参与执行活动的所有员工所需要的总时间。
机器运行时间 | 机器完成活动所需的时间。
生效时间 | 记录或设置生效的第一天。生效日期通常还包含生效时间。
过期时间 | 记录或设置生效的最后日期。过期日期通常还包含过期时间。 注意 如果过期日期是过去的日期，您不能更改此工序。