| 按来源列出的标准订单 (qmptc1120m000) |  |
| 使用此进程来显示按来源列出的订单。 在此详细进程中，可以维护按来源列出的订单。 在仅建议和冻结方法字段中输入的值将链接至来源订单。 处理完检验单之后，会存储接受建议数量字段和拒收建议数量字段中显示的建议数量。 如果结束检验单，则会存储实际数量。 注意 使用检验单 (qmptc1100m000) 进程，可维护特定订单的检验单。 相关主题 标准检验
字段 | 说明
来源 | （检验）订单与之相关的集成模块或子系统
来源订单 | 检验的来源订单编号
检验状态 | 检验状态表示检验单的当前状态。此状态会在多个进程内发生更改。
顺序 | 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号
位置 | 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务时所需的员工人数。 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 在此工序期间或之后，必须进行质量检验。
检验 | 显示为特定检验单生成的检验单行清单。这些行将与为每个检测作业组（链接至质量标识）维护的特性相对应。
检验 | 显示所执行的检验顺序。
处理单元 | 这是一种包装物料的结构或此结构的一部分，用于包装物料。 注意 处理单元包括下列属性：1) 标识代码；2) 包装物料（可选）；3) 包装物料的数量（可选）。 重要事项！ 如果将物料链接至处理单元，则可以通过处理单元来包装物料。包装物料是指处理单元所包含的包装物或其它包装物料的类型。 例如：通过为某个处理单元定义包装物料（如木箱），可以将该处理单元指定为木箱。
检验数量 | “检验数量”是与“来源订单”对应的数量。
检验数量 | 显示已订购的数量。
仓库 | 存储货物的地方。您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。
仓库 | 显示作为标识符的仓库标识。
库位 | 检测区域中执行检测的库位
批次 | 用一个（批次）代码标识的一起生产和存储的若干物料。通过批次可以标识货物。
日期 | 存储物料时为其分配的一个日期。借助库存日期，您可以根据 FIFO（先进先出）或 LIFO（后进先出）的原则来检索物料，从而不必执行详尽的批次控制。 库存日期往往同 LIFO 或 FIFO 的出库优先级或物料的产品过期日期联系在一起。 使用 LIFO 或 FIFO 的出库优先级时，库存日期的默认值是系统日期，但您可以改写该日期。因此，库存日期不一定就是存储日期。如果该物料具有特定的存放时间，则库存日期即为该物料定义的产品过期日期。
物料 | 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示按一个成套件处理的一组物料，而且物料也可以存在多种产品变型（通用物料）。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包物料 清单物料（菜单/选项）
说明 | 显示物料的说明。
库存单位 | 记录物料库存所用的测量单位，如件、千克、打或米。 库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。
建议损坏数量 | 损坏性检测期间损坏的合计数量，以订单单位表示。损坏数量等于损坏性检测所检测的检验单的样品数量。 损坏数量对验收数量或拒收数量没有任何影响。Infor ERP 只根据检测来计算损坏数量。 注意 此数量会在处理检验单 (qmptc1204m000) 进程中自动更新。
仅建议 | 此字段用于指出对检验结果可以采取的措施。 允许值 如果选中此复选框，则表示检验结果是为用户提供的建议；用户可以改写这些结果。 如果清除此复选框，则检验结果是必需的；用户不能改写这些结果。这种情况下，不能使用损坏性检测。 注意 此字段可覆盖质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中仅建议字段的值。
冻结方法 | 是指为进行检验而停止或控制生产、采购或销售的方式。
拒收原因 | 拒收订单的原因
拒收原因 | 输入原因，或单击浏览箭头以显示“原因 (tcmcs0105m000)”进程， 然后从此清单中选择原因。
完成日期 | 完成所有检验单行的日期 注意 完成日期会在完成和处理检验单 (qmptc1202m000) 进程中自动更新，且不能人工输入。
处理日期 | 处理检验单行的日期 注意 处理日期会在处理检验单 (qmptc1204m000) 进程中自动更新，且不能人工输入。
建议 | 质量管理子系统建议的待验收数量，以库存单位表示。该数量是指成功通过检测的所有抽样数量的合计。
实际 | 验收的实际数量，以订单单位表示。在结束检验单之前，可以调整实际数量。
建议 | 可以使用处理检验单 (qmptc1204m000) 进程自动更新此数量。
实际 | 拒收的实际数量，以订单单位表示。在结束检验单之前，可以调整实际数量。
命令 | 说明
打印检验单 | 显示用于打印检验单的选项。
完成和处理检验单... | 显示用于完成检验单的选项。
处理检验单 | 显示用于处理检验单的选项。
检验单... | 显示用于检查并结束检验单的选项。
检验单... | 显示用于删除检验单的选项。
检测数据... | 显示用于删除检验检测的选项。
检验历史记录... | 显示用于更新检验单的选项。
检验单 | 显示为每个来源生成的检验单。 这些检验单与链接至“质量组合”中所用质量标识的检测作业组的编号相对应。
序列 | 显示用于检验期间维护/标识拒收序列的选项。
来源订单 | 检验的来源订单编号