| 工艺流程工序 (tirou1102m000) |  |
| 使用此进程以按照制造物料和/或工艺流程维护工序数据。工艺流程包括一个或多个连续执行的单独工序。该数据用于计算订单提前期、计划生产订单和计算成本价等。 对于非标准工艺流程，应输入工序代码和制造物料代码。对于标准工艺流程，则只选择工艺流程。接下来，选择第一道工序编号和相关任务。随后，其它数据将作为默认数据显示。此类数据从任务 (tirou0103m000) 进程或任务关系 (tirou0104m000) 进程中检索。 可以在工艺流程工序 (tirou1102m000) 概览进程中直接输入并维护工艺流程工序。要更改更多详细资料，必须在启动工艺流程工序 (tirou1102m000) 详细进程后双击物料清单行。 更改工序的资源数量 如果要更改某道工序的资源数量，则可以通过更改生产占用的人员字段或占用的 机器字段的值来完成。尽管对资源数量进行更改并不会影响生产周期，因此也不会影响生产时间，但从另一方面讲，由于占用了额外资源，总生产成本将会改变。 为了避免在更改人员占用数量或机器占用数量时生产成本也随之改变，就必须重新计算生产周期。因为在更改人员或机器的占用数量时会弹出一个问题询问是否要重新计算生产周期，所以通过回答问题您可以选择是否重新计算生产周期： 如果单击“是”，则会重新计算生产周期。所以，人员占用数量或机器占用数量更改了，包括总生产时间也更改了，但是总生产成本保持不变。有关如何重新计算生产周期的详细信息，请参阅更改人工占用和机器占用时重新计算生产周期。 如果单击“否”，则人员占用数量或机器占用数量的更改不会对生产周期和生产时间有影响。可是，总生产成本将改变，以反映对人员占用数量或机器占用数量进行的更改。 特定菜单 在特定菜单上，可以选择以下各项： “复制...”，用于启动复制工艺流程 (tirou2201m000) 进程，在该进程中可以将工序从一个工艺流程复制到另一个工艺流程。 更新提前期...，用于启动更新订单提前期 (tirou1202m000) 进程，在该进程中可以更新或打印订单提前期。 物料清单，用于启动物料清单 (tibom1110m000) 进程，在该进程中可以定义物料清单。 例外，用于启动例外 (tcuef0105m000) 进程。 “任务关系”，用于启动任务关系 (tirou0104m000) 进程，在该进程中可以查看并维护任务关系。 “任务关系 - 工具”，用于启动任务关系 - 工具 (tirou0115m000) 进程，可以在该进程中查看和维护任务关系工具。 工序步骤，用于将工序步骤链接至工序步骤 (tirou1105m000) 进程中的工艺流程工序。 流程变量，用于将流程变量直接链接至工序（步骤）- 流程变量 (tirou1111m000) 进程的工艺流程工序。 工具，用于将工具直接链接至为工序/工序步骤链接工具 (tirou1110m000) 进程中的工艺流程工序。 “操作说明”，用于将操作说明直接链接至工序（步骤） - 操作说明 (tirou1112m000) 进程中的工艺流程工序。 “查看所有工序”，用于显示所有工序。 “查看有效工序”，用于仅显示有效工序。 性能方面 此进程的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 微工艺流程。 相关主题 工序的位置和作用 输入工艺流程 微工艺流程 废品率和产出率 生产订单提前期（转移批量）
字段 | 说明
制造物料 | 制造物料的代码。如果此字段为空，则工艺流程为标准工艺流程。 制造物料的物料代码也必须在物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中输入。如果要为标准工艺流程定义工艺流程工序，则必须将该字段留空。 相关主题 标准工艺流程
订单提前期 | 根据工艺流程工序中定义的提前期要素，用小时或天表示的物料生产时间。 通过单击此进程特定菜单上的更新提前期... 或单击物料生产数据 (tiipd0101m000) 详细进程中的更新订单提前期，可确定订单提前期。
工艺流程 | 制造物料需要执行工序的顺序。 对于每道工序，需要指定任务、机器和工作中心，以及关于准备时间和生产周期的信息。
工艺流程基本物料数量 | 工艺流程的基本制造物料数量。使用工艺流程基本物料数量，可以在物料的工艺流程内纳入很短的工序时间。 示例
工艺流程基本物料数量 | 100
生产周期 | 60 分钟
在 60 分钟的时间范围内，生产 100 件物料。因此，生产一件物料的工序时间是 0.6 分钟。
工艺流程基本物料数量 | 记录物料库存所用的测量单位，如件、千克、打或米。 库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务时所需的员工人数。 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。
/ | 工序的序号。此编号以生效/过期日期为基础，用它可以区别不同的工序。 工序的生效日期和过期日期用于： 企业计划子系统。 成本价计算模块. 车间管理模块.
任务 | 指制造或维修物料的活动。例如，锯料、钻孔或涂漆。 任务是在工作中心执行的，而且可以与机器相关。
工作中心 | 执行任务的默认工作中心。可以选择其它工作中心。
机器 | 执行工序的机器。
准备工作占用的人员 | 完成工序准备所需的人数。在生产占用的人员字段中输入完成工序所需的人数。
生产占用的人员 | 完成工序所需的人数。在准备工作占用的人员字段中输入完成工序准备所需的人数。有关更改此字段的详细信息，请参阅工艺流程工序 (tirou1102m000) 中的进程“帮助”。
占用的机器 | 此字段指明执行工序所需的机器数量。有关更改此字段的详细信息，请参阅工艺流程工序 (tirou1102m000) 中的进程“帮助”。 在任务 (tirou0103m000) 进程中为选定的工作中心定义机器后，将启用此字段。
排队 时间 | 准备或处理某个订单之前，该订单在工作中心保留的时间长度。 相关主题 生产订单提前期（转移批量）
生产率 | 组合定额表的 X 轴值和 Y 轴值计算的在每个时间单位（每小时或每分钟，取决于工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的生产率时间单位字段）内可以执行的任务的单位数量。 可以采用以下两种方法计算生产率： 如果选中了工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的使用生产率复选框，则可以通过推进至计算定额时间 (tirou0230m000) 进程来计算生产率。 可以在生产周期 [分钟] 字段中输入值，然后单击“计算生产率”按钮计算生产率。 注意 如果清除了工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的使用生产率复选框，则无法维护此字段。 相关主题 依据定额表计算 依据定额表计算生产率和生产周期
/ | 用于指定时间物理量的单位。
平均准备时间 [分] | 启动运行机器之前准备或更换机器所需的时间。准备时间可能会很长，例如，从使用黑油漆改为使用白油漆。准备时间也可能很短，例如，从使用白油漆改为使用黄油漆。准备时间必须表示所有可能发生的准备时间的平均值。
生产周期 [分钟] | 在 ERP LN 中，生产周期指完成两个独立生产单位之间的时间。例如，按 120 台/小时的速率组装发动机时的生产周期是 30 秒。 生产周期还等于产品在装配线位置停留的时间，或在工作工位上对物料执行某道工序所用的时间（不包括准备时间）。 可以推进至计算定额时间 (tirou0230m000) 进程以计算生产率。 相关主题 依据定额表计算生产率和生产周期 依据定额表计算
等待时间 | 完成工序之后以及将订单移到下一道工序之前，在工作中心保留订单的时间长度。 ERP LN 不会根据特定日历来计划等待时间，而是根据一周 7 天、一天 24 小时的时间表来计划等待时间。 相关主题 生产订单提前期（转移批量）
移动时间 | 将半成品从一道工序传送至下一道工序所需的时间。最后一道工序之后，移动时间指的是将成品转移到仓库所需的时间。 移动时间是 ERP LN 按照特定日历制定计划的其中一个提前期要素。 相关主题 生产订单提前期（转移批量）
有效更改单 | 定义工序生效日期的更改单 (CO)。
反冲 | 如果选中此复选框，则在报告工序完成后，将自动反冲在工序期间使用的材料和/或工时。 序列化物料 只有在物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中清除了库存中分别记录序列号复选框，而且制造时登记发料的序列号字段为是时，才能反冲序列化物料。在任何其它情况下，都不能反冲序列化物料。 如果序列化物料是批次控制物料，则反冲物料所属的批次将以物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中所定义的出库方法（后进先出 (LIFO)、先进先出 (FIFO)）为基础。 相关主题 反冲 序列化物料概览
生效日期 | 生效日期 相关主题 材料和工序的生效日期
计数点 | 如果选中此复选框，则工序为计数点。
由更改管理模块处理 | 如果选中此复选框，则工序由更改管理控制。如果有更改单链接至工序，并且尚未获得核准，ERP LN 将选中此复选框。 更改控制将跟踪定义的过程的工序生效日期和过期日期。
完成时触发 DMS | 如果选中此复选框，则会在报告工序已完成时运行直接材料供应 (DMS) 计划。 相关主题 直接材料供应 (DMS)
标准配置 | 如果选中此复选框，则工艺流程工序将成为物料标准配置的一部分。与工艺流程工序相关的成本将包括在标准成本价中。如果清除了标准配置 复选框，则工艺流程工序不会成为物料标准配置的一部分。与工艺流程工序相关的成本不会包括在标准成本价中。 标准配置 复选框连同例外 (tcuef0105m000) 进程中的有效复选框的设置，可共同指示是否将该工艺流程工序用于特定的有效单元。 如果选中了标准配置 复选框，并且为链接至工艺流程工序的例外清除了有效复选框，则会省略特定有效单元或需求的工艺流程工序。 如果清除了标准配置 复选框，并且为链接至工艺流程工序的例外清除了有效复选框，则将为特定有效单元或需求添加工艺流程工序。 注意 如果工艺流程工序附带例外，但您不希望使用例外（例如，用于销售备件或用于非单元有效的成品），可以清除该复选框。 相关主题 单元有效性概览
存在例外 | 如果选中此复选框，则会将例外链接至该工艺流程。换言之，工艺流程由单元有效性控制。如果删除单元有效性中的工艺流程例外，该复选框将被清除。 注意 您无法定义标准工艺流程的例外情况。 不能同时选中标准配置 复选框和存在例外 复选框。 相关主题 单元有效性概览
固定 期间 | 指出生产时间是固定的，还是与订单数量相关。如果生产时间有固定期间，则生产时间等于生产周期。如果指出生产时间没有固定期间，则生产周期会与订单数量相乘。 例如，在烤箱中烤一个面包需要花一小时。一次烤一百个面包，同样需要一小时的固定期间。
废品数量 | 无用的材料或拒收的中间产品，例如，因为组件缺陷或产品在切削或切割工序中受损。考虑到预期废品，必须增加总材料需求和/或工序的投入数量。 在物料清单 (BOM) 中，可以将废品定义为净材料需求的百分比（即废品率）和一个固定数量（即废品数量）。废品数量常用于定义开始生产时损失的材料数量，例如，测试设备损失的材料。 对于某道工序，只能将废品定义为固定数量。
产出率类型 | 确定产出率小于 100% 时，生产中出现损失产品的状况。 下面提供了两种产出类型： 离散 生产中因拒收产品而损失产品。 连续 损失产品完全消失，例如，由于蒸发等原因而消失。 允许值 可能值
产出率百分比 | 指工序的可用产出，以投入的百分比表示。 示例 1：由于生产灯泡的生产流程中某道工序的产出率是 98%，所以，在生产的每 100 个灯泡中，平均有 98 个灯泡是合格品。其余的灯泡有缺陷，因而拒收。 示例 2：通过将钢丝扭绞在一起生产出了钢缆。由于扭绞，钢缆的长度比生产用的钢丝短 10%。因此，产出率设置为 90%。
附加信息 | 使用该字段输入附加信息。
分包费率系数 | 分包费率系数与分包基本费率一起确定了分包的成本。 正如在分包费率 (ticpr1160m000) 进程中记录的那样，此字段的值取决于分包费率计算方法的设置。 如果此字段值为工序费率，则下例中的陈述成立。可以不使用分包基础费率，而是为每道工序行进一步指定基础费率。 示例 分包费率为 100 分包费率系数为 2 总分包成本为 200
过期更改单 | 定义工序过期日期的更改单 (CO)。
过期日期 | 工序行不再有效的日期。 可能的最晚过期日期为 2038 年 1 月 19 日。如果不输入过期日期，则自动显示 01/19/38。 相关主题 材料和工序的生效日期
转移批量小于生产批量 | 开始下一道工序之前，某道工序必须完成的物料数量或百分比。即使某道工序尚未完成生产订单的所有物料，也可以针对已经完成的物料开始执行下一道工序。 在使用看板的生产环境中，转移批量等于看板大小（即标准料箱或标准批次大小）。 转移批量可以替换工序中以前使用的重叠百分比的概念。 如果选中此复选框，则可以在完成整个生产批量前开始下一道工序。必须在转移批量 字段中输入一个值，指出何时可以开始下一道工序。如果清除此复选框，则会在完成整个生产批量时才开始下一道工序。 如果工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的转移批量方法字段为数量，则必须在转移批量 字段中键入一个数量。如果转移批量方法字段为百分比，则必须键入一个百分比。
转移批量 | 开始下一道工序之前，某道工序必须完成的物料数量或百分比。即使某道工序尚未完成生产订单的所有物料，也可以针对已经完成的物料开始执行下一道工序。 在使用看板的生产环境中，转移批量等于看板大小（即标准料箱或标准批次大小）。 转移批量可以替换工序中以前使用的重叠百分比的概念。 如果工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的转移批量方法字段为数量，则必须键入一个数量。如果转移批量方法字段为百分比，则必须键入一个百分比。 相关主题 生产订单提前期（转移批量）
活动 | 可以推进至活动 (tipcs4101m000) 进程以选择活动。活动可以是网络计划中的一道工序。
料箱 | 用来存储或移动材料的容器。
出货方式 | 处理料箱中的物料所采用的装运方法。例如，货堆不能高于 10 层。
料箱容量 | 料箱中堆放的物料数量。
看板编号 | 用于拉式系统的看板的编号。 注意 制造管理子系统中使用的标签
看板说明 | 用作看板标识的工序内看板的说明。
物理位置 | 工序实际进行的位置。
命令 | 说明
计算生产率 | 计算瓶颈工作中心和生产率
更新提前期... | 单击可启动更新订单提前期 (tirou1202m000) 进程。订单提前期字段的值将获得更新。
例外 | 单击此按钮可启动例外 (tcuef0105m000) 进程，在该进程中可以为特定的工艺流程工序定义例外。
查看所有工序 | 显示所有工序。
查看有效工序 | 只显示有效的工序。