| 标准检验 |  |
| 标准检验中包含用于构建采购、生产、转移或销售的产品的检验事项的检验单。 对于库存中的产品，将使用存储检验单而非标准检验单。 如何进行标准检验： 系统会通过预定义的质量组合自动创建检验单，但也可以根据订单来源人工添加、删除或维护检验单（请参见按来源列出的标准订单 (qmptc1120m000) 进程）。 对于每个检验单，可以在按检验单维护样品 (qmptc1110m000) 进程中创建具有不同样品数量以及不同日期和时间的不同抽样。ERP 会检查所有抽样的合计是否与样品数量匹配。 创建抽样之后，可以在按特性列出的样品检测数据 (qmptc1115m000) 进程或按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 进程中按特性或序列号输入检测数据。在哪个进程中输入检测数据取决于质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中的设置。 输入检测数据之后，系统将生成为该特定特性定义的综合结果。 可以在完成和处理检验单 (qmptc1202m000) 进程中按订单、来源或存储统一完成检验。 完成检验单时，ERP 会检查是否输入了所有检测数据。 如果没有，则不能完成检验单。 可以在处理检验单 (qmptc1204m000) 进程中按检验单、来源和存储检验来处理检验单。 ERP 会确定样品数量中的优良品件数和不良品件数， 并根据此评估结果计算实际验收数量和拒收数量， 然后将这些验收数量和拒收数量与在检测作业组 (qmptc0136m000) 详细进程中输入的合格质量水平 (AQL) 进行比较。如果验收数量百分比低于合格质量水平 (AQL)，则拒收整个订单或批次。 对于连续抽样，会拒绝频率字段中显示的订单部分。 如果针对某个特性定义了算法，则会在检验期间计算该算法。 仅当为算法输入了所需变量（特性）之后，才会对该算法进行计算。 |