| 特性 (qmptc0115m000) |  |
| 使用此进程来定义特性的质量要求。 某个质量标识所定义的特性适用于已指定该质量标识的所有质量组合。 在详细进程中，可以将多个特性或要项/特性组合链接至某个质量标识。 您可以为质量标识添加类似测试、定额、限制方法和生效日期等属性。 注意 可以更改特性的默认数据。 相关主题 质量标识和质量组合
字段 | 说明
质量标识 | 检查物料的质量要求所需的数据所链接的代码。 由于一个质量标识可用于一组需要同样质量标准和检测的产品，因此，质量标识可明显缩短操作时间。
要项 | 要项是特性的说明。
特性 | 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。例如直径、长度、重量。
特性 | 将要项与特性分开。
特性 | 这是多次定义同一特性的一个序号，但每次的过期日期不同。
特性类型 | 可以使用以下特性类型：
方法 | 可以使用以下方法：
特性单位 | 物料特征的表示单位，例如，米、千克。
用于算法的特性 | 如果选中此复选框，此特性可用作其它特性算法中的变量或常量。
检测 | 默认情况下，测量特性使用的检测。
固定特性值 | 一次确定的特性值 可以将固定特性值与下列一个进程中输入的检测结果进行比较： 按特性列出的样品检测数据 (qmptc1115m000) 按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 注意 只有当方法字段设置为固定值时，此字段才适用。如果将特性类型字段设置为整数，系统会将固定特性值字段的值舍入为最接近的整数。
示例
用户录入 | 舍入值
5 | 11
4 | 10
6 | 11
算法 | 根据其它变量或固定特性来计算某一特性的表达式。 注意 只有在方法字段中输入了算法，才能使用算法字段。
选项集 | 某特性的一组可能值。 对于每个值（选项），可以指明它是否合格。 例如，红色和蓝色即可构成一个选项集。 示例
特性 | PH 值
检测 | 石蕊检测
选项 | 蓝色 = 合格
红色 = 不合格
注意 如果特性类型字段为选项，则可以输入一个选项集。
生效日期 | 可以执行检测来检验物料的日期
过期日期 | 不能再执行检测来检验此质量标识的特性的日期
特性标准 | 通常用于特性的标准 例如，DIN 标准。
极限类型 | 测量的值类型：
定额 | 定额是该特性的期望质量，以特性单位表示。 注意 如果在方法字段中输入固定值，或在特性类型字段中输入选项，则该字段不适用。
上限 | 键入质量合格的最大特性值，以特性单位表示。 注意 上限字段值必须大于或等于定额字段中的值。
下限 | 键入质量合格的最小特性值，以特性单位表示。 注意 下限字段值必须大于或等于定额字段中的值。
上容限 | 键入某个值可高于定额字段中定额的最大百分比。
下容限 | 键入某个值可低于定额字段中定额的百分比。