| 存储检验单 (qmptc2100m100) |  |
| 使用此进程以 定义和修改物料的存储检验单。 相关主题 存储检验
字段 | 说明
检验单 | 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据
质量标识 | 检查物料的质量要求所需的数据所链接的代码。 由于一个质量标识可用于一组需要同样质量标准和检测的产品，因此，质量标识可明显缩短操作时间。
检测作业组 | 有关某一检验数量的抽样检测频率及样品数量的定义
检测类型 | 指定从检验数量中抽取样品的方式。 允许值 可能值
频率 | 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明：从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。 在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
检验数量 | 1150 件
注意 如果 检验数量 小于频率数量（例如，检验数量为 40，频率数量为 50），则不能继续执行检验过程。在这种情况下不能生成任何样品，而且必须减少频率数量。
频率单位 | 用于表示样品数量的单位 注意 频率单位和 订单 数量的单位不必一定相同。但是，如果二者不相同，则必须使用正确的换算系数。
百分比 | 样品数量是要检测的合计数量。在此字段中，样品数量表示为检验数量或频率数量（如果已选择 连续抽样 作为检测类型）的百分比。
样品数量 | 样品数量 是检验数量中抽取的所有待检测样品的合计数量，以样品数量的单位表示。在此字段中，它表示为一个固定数量。
单位 | 样品数量 的 单位
命令 | 说明
行 | 单击以启动 检验单数据行 (qmptc1101m000) 进程。
样品 | 单击以启动 按检验单维护样品 (qmptc1110m000) 进程。