| 按特性列出的检测数据历史记录 (qmptc3515m000) |  |
| 使用此进程来显示按特性列出的检测数据历史记录。 这些数据是以前在按特性列出的样品检测数据 (qmptc1115m000) 详细进程中输入的。 检测数据行是基于检测数量生成的（请参见按检验单维护样品 (qmptc1110m000) 进程）。 示例
抽样数量 | 100 件
检测数量 | 20 件
说明：要获得 100 件抽样数量，需要以 20 件为一组执行 5 次检测 (100/20=5)， 因此将生成 5 个检测行。 相关主题 标准检验
字段 | 说明
检验单 | 检验单的代码
样品 | 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。
要项 | 物料的一部分。例如，一颗螺钉可以有头要项和尾要项。一个要项可以具有一种或多种特征。例如，头要项可以有直径和长度，尾要项可以有直径和颜色。
位置 | 位置编号表示所测量的特性。测量值将作为检测数据输入按特性列出的样品检测数据 (qmptc1115m000) 或按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 进程。
特性 | 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。例如直径、长度、重量。
序列号 | Infor ERP 生成的唯一编号，用来区分一个抽样数量中可以执行的不同测量。测量数目基于检测数量。
示例
抽样数量 | 100 件
检测数量 | 20 件
说明：要获得 100 件抽样数量，需要以 20 件为一组执行 5 次检测 (100/20=5)。因此，将生成 5 个检测行，每行均有一个唯一的序列号。 注意 序列号的合计数量不能超过抽样数量除以检测数量后得出的值。
特性类型 | 测量值的类型
物料 | 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示按一个成套件处理的一组物料，而且物料也可以存在多种产品变型（通用物料）。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包物料 清单物料（菜单/选项）
检测日期 | 进行检测的日期和时间
测量值 | 检测的结果 如果在结果类型字段中选择定量，并且特性类型字段未设置为选项，则会显示数字值。如果为检验单行指定了算法，该算法将计算此字段中显示的数字值。
频率单位 | 定义或计算检测结果时所用的单位 注意 如果在特性类型字段中输入选项，则此字段不适用。
选项集 | 选项集的名称
选项 | 找到的选项 注意 根据在选项集 - 选项 (qmptc0114m000) 进程中的选项类型字段中输入的内容，该选项可以为合格或不合格。
检测区域 | 进行检测的实际位置。
员工 | 对该特性执行检测的人员
仪器 | 用于测量特性的默认仪器
结果 | 检测的结果 注意 Infor ERP 会根据您在特性 (qmptc0115m000) 进程和/或选项集 - 选项 (qmptc0114m000) 进程中定义的质量限制自动生成一个值。