| 检测作业组 (qmptc0136m000) |  |
| 使用此进程来按质量标识查看检测作业组。检测作业组所定义的数据适用于为该检测作业组定义的所有特性。 在此详细进程中，可以按质量标识定义和/或维护检测作业组。 相关主题 质量标识和质量组合
字段 | 说明
质量标识 | 检查物料的质量要求所需的数据所链接的代码。 由于一个质量标识可用于一组需要同样质量标准和检测的产品，因此，质量标识可明显缩短操作时间。
检测作业组 | 有关某一检验数量的抽样检测频率及样品数量的定义
检测类型 | 允许值：
合格质量水平 | 为使整批物料量获得批准，测试样品必须达到批准的最小百分比。例如，如果合格质量水平设定为 90，但已批准的百分比低于该值，则整批物料被拒收。 注意 如果在合格质量水平字段中输入 100 %，则此字段不适用。 相关主题 合格质量水平 (AQL) 示例
频率单位 | 用于表示样品数量的单位 注意 频率单位和订单数量的单位不必一定相同。 但是，这种情况下需要使用正确的换算系数。 如果找不到任何换算系数，会将物料的库存单位用作频率单位。
数量 | 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明：从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。 在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
检验数量 | 1150 件
注意 如果检验数量小于频率数量（例如，检验数量为 40，频率数量为 50），则不能继续执行检验过程。在这种情况下不能生成任何样品，而且必须减少频率数量。
百分比 | 样品数量是要检测的合计数量。 在此字段中，它表示为检验数量或频率数量（如果在检测类型字段中输入连续抽样）的百分比。 示例
检测类型 | 单一抽样
检验数量 | 10000 | 20000 件
百分比 | 1% | 1%
抽样数量 | 100* | 200* 件
* 更改检验数量时，会自动更新样品数量。
抽样单位 | 表示样品数量的单位。 如果样品数量表示为百分比，系统将使用检验数量的单位（即库存单位）。 抽样单位和检验数量的单位不必一定相同，但是，这种情况下需要使用正确的换算系数。
抽样数量 | 检验数量中抽取的所有待检测样品的合计数量。 以样品数量的单位表示。在此字段中，它表示为一个固定数量。
示例
检验数量 | 10000 | 20000 件
百分比 | 0% | 0%
抽样数量 | 50 | 50 件