| 打印样品 (qmptc1410m000) |  |
| 使用此进程来打印一系列样品。 标签 标准：打印按来源选择的一系列标准检验的样品。 存储：打印按物料选择的一系列存储检验的样品。 检验：打印按检验单编号选择的一系列检验的样品。 相关主题 标准检验
字段 | 说明
自物料 | 显示“自物料”的“自”和“至”范围。 此选项指定范围的起始点。
至物料 | 显示“至物料”的“自”和“至”范围。 此选项指定范围的结束点。
顺序 | 显示顺序的“自”和“至”范围。
顺序 | 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号
来源 | （检验）订单与之相关的集成模块或子系统
来源订单 | 检验的来源订单编号 相关主题 使用“自”和“至”字段
来源订单 | 检验的来源订单编号 相关主题 使用“自”和“至”字段
位置 | 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 相关主题 使用“自”和“至”字段
位置 | 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 相关主题 使用“自”和“至”字段
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务时所需的员工人数。 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 相关主题 使用“自”和“至”字段
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务时所需的员工人数。 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 相关主题 使用“自”和“至”字段
检验 | 显示为特定检验单生成的检验单行清单。这些行将与为每个检测作业组（链接至质量标识）维护的特性相对应。
检验 | 显示所执行的检验顺序。
批准编号 | 入库通知或出库通知编号 相关主题 使用“自”和“至”字段
批准编号 | 入库通知或出库通知编号 相关主题 使用“自”和“至”字段
处理单元 | 这是一种包装物料的结构或此结构的一部分，用于包装物料。
处理单元 | 处理单元包括下列属性：1) 标识代码；2) 包装物料（可选）；3) 包装物料的数量（可选）。 重要事项！ 如果将物料链接至处理单元，则可以通过处理单元来包装物料。包装物料是指处理单元所包含的包装物或其它包装物料的类型。 例如：通过为某个处理单元定义包装物料（如木箱），可以将该处理单元指定为木箱。
检验单 | 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 相关主题 使用“自”和“至”字段
检验单 | 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 相关主题 使用“自”和“至”字段
样品 | 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。 相关主题 使用“自”和“至”字段
样品 | 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。 相关主题 使用“自”和“至”字段
命令 | 说明
打印 | 显示打印选项。 单击“打印”可打印范围内的所有样品。