| 检验单数据行 (qmptc0151m000) |  |
| 使用此进程来显示或维护订单特定检验数据行。 对于每一特性或要项/特性组合，都提供检验行。 可以更改此特定订单上与此特性相关的数据。 相关主题 订单特定检验
字段 | 说明
顺序 | 订单的序号。对于每个顺序，均会抽取一个或多个样品来检测特性。
行号 | 用于识别检验单行的编号
要项 | 物料的一部分。例如，一颗螺钉可以有头要项和尾要项。一个要项可以具有一种或多种特征。例如，头要项可以有直径和长度，尾要项可以有直径和颜色。
特性 | 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。例如直径、长度、重量。
特性类型 | 测定值的类型
特性单位 | 物料特征的表示单位，例如，米、千克。 注意 如果在特性类型字段中已选择小数或整数，则必须填写特性单位字段。 如果已选择选项，特性单位字段将为空。
用于算法的特性 | 如果选中此复选框，此特性被用作另一个特性的算法中的变量或常量。
选项集 | 某特性的一组可能值。 对于每个值（选项），可以指明它是否合格。 例如，红色和蓝色即可构成一个选项集。 示例
特性 | PH 值
检测 | 石蕊检测
选项 | 蓝色 = 合格
红色 = 不合格
注意 如果特性类型字段设置为选项，则可以输入选项集。
方法 | 特性值的类型或特性值的计算方式
算法 | 根据其它变量或固定特性来计算某一特性的表达式。 注意 只有在方法字段中输入算法时，才能在算法字段中输入数据。请输入用于计算特性的算法名称。
检测 | 对某个特征进行的检查。可以将一项或多项测试链接至某个特征。
检测区域 | 进行检测的实际位置。
损坏性检测 | 如果选中此复选框，检测将为损坏性检测，检测后物料将无法使用。 如果清除此复选框，检测将不是损坏性检测，检测后物料仍可使用。
结果类型 | 报告给用户的结果的类型
检测单位 | 检测所采用的单位。例如，米、升或千克。 注意 特性单位是默认值。检测单位和特性单位必须具有相同的物理量。
检测顺序 | 检测顺序指定对检测组中的特性进行检测的顺序。 如果检测顺序字段的值为 0，则此要项/特性的顺序对于检测不重要。 执行所有其它检测后，会对检测顺序值为 0 的要项/特性进行检测。 示例
| 损坏性检测 | 检测顺序
检测 1 | 否 | 1
检测 2 | 是 | 2
说明：损坏性检测将在最后进行。 注意 多个特性的序号可以是一样的。 这种情况下，如果检测序号不为 0，则会根据要项/特性对检测排序。
检测标准 | 一般情况下检测使用的标准 例如，DIN 标准。
技能 | 指工程师完成工作必须具备的特定知识或专门技术。例如，电工知识、特定设备的知识等。
员工 | 对该特性执行测试的人员
仪器 | 一种用于在质量检测期间测量物料的特定特性的工具。 示例
仪器 | 酸液比重计
特性 | pH 值
固定特性值 | 一次确定的特性值，可以与按特性列出的样品检测数据 (qmptc1115m000) 进程或按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 进程中输入的检测结果进行比较。 注意 只有当方法字段设置为固定值时，此字段才适用。
特性标准 | 通常用于特性的标准。这是一个提示字段。 例如，DIN 标准。
定额 | 定额是该特性的期望质量，以特性单位表示。 注意 如果在方法字段中输入固定值，或在特性类型字段中输入选项，则该字段不适用。
上限 | 以特性单位表示的合格质量的最高特性值 注意 上限字段值必须大于或等于定额字段中的值。
下限 | 以特性单位表示的质量合格的最小特性值 注意 下限字段必须小于或等于定额字段中的值。
来源 | （检验）订单与之相关的集成模块或子系统
检验单 | 订单
位置 | 检验单适用的订单行的编号。这可以是销售订单行、采购订单行或估计物料的位置。
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务时所需的员工人数。 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 在此工序期间或之后，必须进行质量检验。
命令 | 说明
- | 如果提供图纸，则可以使用此按钮显示特性的外观效果。