| 检验单 (qmptc1100m000) |  |
| 使用此进程以 维护默认情况下生成的 检验单 ，或人工添加新的检验单。 标签 在详细进程中，您可以看到以下标签： 通用 ，使用此标签来输入或修改检验单的通用数据。 方法 ，使用此标签来输入或修改检测检验单所用的方法。 注意 只有将 检验状态 字段设置为 自由 或 活动 （请参见 按来源列出的标准订单 (qmptc1120m000) 进程），并且未将任何订单行的“订单行状态”设置为 完成 （请参见 检验单数据行 (qmptc1101m000) 进程），才能定义并修改检验单。 相关主题 标准检验
字段 | 说明
来源 | （检验）订单与之相关的集成模块或子系统
来源订单 | 需要进行检验的订单的订单编号
位置 | 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务时所需的员工人数。 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。
顺序 | 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号
检验 | 显示为特定检验单生成的检验单行清单。这些行与为每个检测作业组（链接至质量标识）维护的特性相对应。
检验 | 显示所执行的检验顺序。
处理单元 | 由包装和内容组成的具有唯一标识的物理单元。一个处理单元可以包含在仓储管理子系统中登记的物料及其它处理单元。处理单元拥有用来将物料打包的包装材料结构，或者作为这种结构的一部分。 处理单元具有下列属性： 标识代码 包装材料（可选） 包装材料的数量（可选） 如果将某个物料链接到某个处理单元，该物料将使用该处理单元进行包装。包装材料是指构成处理单元的料箱或其它包装材料的类型。例如，通过为处理单元定义一种包装材料（如木箱），就可以将该处理单元指定为木箱。
检验状态 | 检验单的当前状态。此状态会在多个进程内发生更改。
检验单 | 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据
检验数量 | 与来源订单对应的数量。
检验数量 | 订单数量。
物料 | 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示按一个成套件处理的一组物料，而且物料也可以存在多种产品变型（通用物料）。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包物料 清单物料（菜单/选项） 注意 标准物料以 物料代码 表示。 分段物料包括一个项目代码段和一个物料基础段（定制物料的物料代码）。物料可能包含的段是在 物料代码分段 (tcibd0500m000) 进程中定义的。
检测类型 | 指定从检验数量中抽取样品的方式。 允许值 可能值
频率 | 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明：从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。 在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
检验数量 | 1150 件
频率 | 如果 检验数量 小于频率数量（例如，检验数量为 40，频率数量为 50），则不能继续执行检验过程。在这种情况下不能生成任何样品，而且必须减少频率数量。
百分比 | 样品数量是要检测的合计数量。在此字段中，样品数量表示为检验数量或频率数量（如果已选择 连续抽样 作为检测类型）的百分比。
单位 | 样品数量 的 单位
样品数量 | 要检测质量的物料的数量。
合格质量水平 | 为使整批物料量获得批准，测试样品必须达到批准的最小百分比。例如，如果合格质量水平设定为 90，但已批准的百分比低于该值，则整批物料被拒收。
文本 | 说明质量的文本。
质量标识 | 检查物料的质量要求所需的数据所链接的代码。 由于一个质量标识可用于一组需要同样质量标准和检测的产品，因此，质量标识可明显缩短操作时间。
检测作业组 | 有关某一检验数量的抽样检测频率及样品数量的定义
检验单创建日期 | 创建检验单的日期
完成日期 | 完成所有检验单行的日期此日期会在 完成和处理检验单 (qmptc1202m000) 进程中自动更新，但不能人工输入。
命令 | 说明
打印检验单 | 显示用于打印检验单的选项。