| 处理单元尺寸，示例 A |  |
| 本示例说明处理单元结构的尺寸，在此结构中，父处理单元具有内部包装材料。 较大的料箱包含一些货盘，货盘装运各种货箱。在这种情况下，父处理单元具有类型为料箱的自定义内部包装材料，在第一级子层，每个子处理单元都具有类型为货盘的自定义外部包装材料。在第二级子层，每个子处理单元都有类型为货箱的自定义包装材料。 包装材料尺寸如下：
尺寸 | 料箱 | 货盘 | 货箱
--- | --- | --- | ---
宽度 | 2 m | 1 m | 0.25 m
深度 | 5 m | 1 m | 0.5 m
高度 | 2 m | 0.2 m | 0.2 m
面积 | 10 m2 | 1 m2 | 0.125 m2
体积 | 20 m3 | 0.2 m3 | 0.025 m3
重量 | 250 kg | 5 kg | 100 g
因此，满载的料箱包含 20 个货盘和 320 个货箱。每个货盘包含四层，每层有八个货箱，因而每个货盘总共有 32 个货箱。由于料箱的面积可容纳 10 个货盘，因此货盘分两层堆叠。 料箱自身的重量为 250 kg，货盘的总重量为 20 * 5 = 100 kg，货箱重量为 3.2 kg。因此，包装材料的总重量为 250 + 100 + 3.2 = 353.2 kg。假设包含在货箱中的物料总重量为 1000kg，则父处理单元的毛重为 353.2 + 1000 = 1353.2 kg。 |