| 偏置装配线工位订单 (tiasl4230m000) |  |
| 使用此进程可偏置装配线工位订单 (LSO)。偏置是计算起始时间和终止时间的过程。获取精确的起始时间和终止时间是很重要的，例如，对于材料分配。 装配订单包含若干装配线工位订单。这些装配线工位订单链接至装配线工位，装配线工位按装配线控制段分组。这些订单和控制段都有自己的起始时间和终止时间。在以下情况下，会计算这些时间： 装配订单在计划订单时发生偏置，即当装配线控制在装配控制模块中创建装配订单时。 当您在模拟和创建装配订单顺序 (tiasl4200m000) 进程中确认装配订单顺序时，装配线控制段发生偏置。 在以下两种情况下，装配线工位订单会发生偏置：计划装配订单时和运行当前进程时。当然，我们现在所关注的是最后这种情况。 如果在当前进程中偏置装配线工位订单，计算将取决于装配订单的状态。这些状态包括： 已计划。如果只计划了装配订单，而未确认装配订单顺序，装配订单的状态将为已计划。 已排序。确认装配订单顺序之后，装配订单的状态将为已排序。 根据这些状态，偏置将以下列信息为依据： 对于已计划的装配订单，计算将以装配线控制段 (tiasl1540m000) 进程中定义的装配线控制段的提前期为依据。 对于已排序的装配订单，计算将以装配线的顺序、装配线日历和装配线资源分配为依据。 以上信息意味着根据所用偏置方法的不同，装配线工位订单的起始时间和终止时间可能不同。因此，装配线工位订单的起始时间和终止时间可以是以下三种层次之一： 如果已计划的装配订单的装配线工位订单在当前进程中尚未偏置，这些装配线工位订单可具有装配订单的起始时间和终止时间。当然，这些值为初始值，无法在当前进程中计算。 如果偏置状态为已计划的装配订单的装配线工位订单，这些装配线工位订单将获得与装配线控制段相同的起始时间和终止时间。这是因为装配线工位订单的起始时间和终止时间是依据装配线控制段的提前期计算的。 如果偏置状态为已排序的装配订单的装配线工位订单，这些装配线工位订单将接收装配线工位的起始时间和终止时间。 要在当前进程中偏置装配线工位订单，必须指定一组自、一个下线结束日期和装配线工位订单必须偏置的订单类型。但是，并不会对所有符合这些标准的装配订单进行偏置，而是只偏置那些需要偏置的装配订单。需要偏置的装配订单的“要求偏置”复选框已经选中。在以下进程中会显示此复选框： 对于已计划的订单，在装配订单 (tiasc2100s000) 进程中的“常规”标签上显示。如果装配订单状态不是已计划，则不显示要求偏置复选框。 对于已排序的订单，在装配线控制段上的装配订单顺序 (tiasl4500m000) 进程中显示。 只要订单的日期或时间发生更改（换言之，只要实际日期和时间与计划日期和时间不再匹配），就需要偏置。因此，在以下情况下会选中“要求偏置”复选框： 装配线控制 (LAC) 在装配控制模块 (ASC) 中生成装配订单时。 如果混合或人工移动计划订单，这些订单会收到另一个下线日期/时间。 如果偏置父订单的装配线工位订单 (LSO)，此订单会收到另一个下线日期/时间，而子订单的复选框会被选中；因为子订单必须与父订单同步。注意：偏置父订单的装配线工位订单 (LSO) 不会导致子订单的装配线工位订单获得新的起始时间和终止时间。子订单的装配线工位订单 (LSO) 也必须自行偏置。 如果在模拟和创建装配订单顺序 (tiasl4200m000) 进程中确认装配订单顺序，或人工更改已确认的装配订单顺序，装配线控制段将接收新的起始时间和终止时间。因此，装配线工位订单需要偏置。如果订单有子订单，则还要为子订单选中该复选框；因为子订单必须与父订单同步。 请注意，在所有这些情况下，都有必要使用当前进程偏置上述订单的装配线工位订单。可以在信息 (tiasc0501m000) 进程中查看偏置的错误消息。 相关主题 装配控制模块概览 装配控制模块中的装配线排序和规则类型 装配订单
字段 | 说明
自 | 必须偏置其中装配订单的装配线。
下线结束日期 | 决定偏置哪些订单的日期。要偏置的装配订单的下线日期必须早于或等于该日期。
计划装配订单 | 如果选中此复选框，将偏置已计划装配订单。已计划装配订单的偏置将在装配线控制段级别上执行。
已排序装配订单 | 如果选中此复选框，将偏置已排序装配订单。已排序装配订单的偏置将在装配线工位级别上执行。
命令 | 说明
偏置 | 单击可计算每个装配线工位订单的起始时间和终止时间，并可根据订单的起始时间和终止时间偏置订单。
信息 | 单击可显示错误消息，例如尚未反冲需求的装配线工位订单或无法创建的在制品转移。