| 装配线资源分配 (tiasc5510m000) |  |
| 该进程可显示分配，这些分配又称作装配线余额，它们是在装配线控制 (LAC) 中定义的。分配可用于定义流程特征。 分配存在于两个级别，并分为两种类型。类型的区别在于用途，级别的区别则在于其定义的特征。 类型 有以下几种分配类型： 非平均分配 这些分配的用途是定义流程特征。非平均分配可用于以下用途： 可用于定义订单内容。对于已生成（非冻结）的订单，订单内容将以第一个处于活动状态的非平均分配为依据。对于已冻结的订单，订单内容将以冻结订单时有效的非平均分配为依据。 还可用于偏置排序期间的提前期。在对订单进行排序时，系统会为每个订单计算提前期。该提前期以生产周期为依据，适用的生产周期将从非平均分配中检索。 平均分配 这些分配的用途是定义平均生产周期。LAC 在计划中使用平均分配。LAC 中的计划以生产周期、日历和可用性类型为依据。 注意 平均生产周期并不是数学上的平均值，而是您认为的一整天内非平均生产周期的适当平均值。 平均分配和非平均分配都必须完全涵盖每一天。因此，请确保非平均分配在一天中的每一时刻均有效，即使一天中的部分时间没有执行任何工作也是如此。平均分配将自动应用于全天。Infor ERP 会从日历中获取工作日的工时数。 级别 分配可存在于两个级别。根据这些级别，共有以下几种分配类型： 装配线工位级分配 这些分配将定义每个装配线工位的流程特征。 定义的流程特征如下： 人员占用和机器占用。 循环次数。 工作组。 工序。 装配线级分配 这些分配针对整个装配线，将定义应用于整个装配线的特征。每个装配线级分配都链接至某个装配线工位级分配集。因此，如果选择其它装配线级分配，还会自动选择其它装配线工位级分配集。 装配线级分配具有以下特征： 生产周期数据。生产周期以装配线上执行的工序为依据。根据为分配提供的时间范围，生产周期可能有所不同。 偏置时间数据。 生效日期和过期日期。 起始时间和终止时间。 注意 在装配控制模块中不会显示工序。 只有装配线级分配可以是平均分配或非平均分配，因为该特征与生产周期有关，而生产周期的定义只针对装配线级分配，而不是装配线工位级分配。 分配是区分日期和时间的，因此可以在不同的期间和/或时间范围内将不同的流程特征应用于装配线。 在 LAC 中，会将装配线工位级别中的一些特征定义为单独的分配，例如作业分配和工序分配。 相关主题 装配控制模块概览 装配线工位利用率 装配线资源分配
字段 | 说明
装配线 | 制造最终装配进度计划 (FAS) 物料的一组连续装配线工位。通过将物料从一个装配线工位传到另一个装配线工位，同时在每个装配线工位执行工序，就可以制造出物料。装配线可以细分为若干个用缓冲工位分开的装配线控制段。装配线可以是主装配线，也可以是供应线。
分配 | 装配线资源分配的名称。
生效日期 | 装配线资源分配有效的第一个日期。如果两个装配线资源分配在同一日期均有效，活动复选框会显示处于活动状态的装配线资源分配。必须在 LAC 中选中此复选框。
过期日期 | 装配线资源分配有效的最后一个日期。如果两个装配线资源分配在同一日期或时刻均有效，则为处于活动状态的装配线资源分配选中活动复选框。 如果将当前字段留空，分配将始终有效。
生产周期 | 装配线资源分配的生产周期。
生产周期 | 生产周期的计量单位（小时、分钟或秒钟）。
平均生产周期 | 平均生产周期指全天有效的生产周期。非平均生产周期指用于一天中部分时间（某班次）的生产周期。在该进程中，可使用起始时间和终止时间字段定义轮班的起始时间和终止时间。 注意 平均生产周期并不是数学上的平均值，而是您认为的一整天内非平均生产周期的适当平均值。 平均生产周期共有两种分配类型，这两种类型同时存在。平均分配用于较为一般的用途，尤其是定义平均生产周期，而非平均分配具有十分具体的期间和时间范围。如果选中了当前进程中的平均生产周期复选框，则使用平均生产周期。 平均分配 使用以当天非平均分配生产周期为依据的平均生产周期。LAC 在计划中使用平均分配。LAC 中的计划以生产周期、日历和可用性类型为依据。 非平均分配 使用以装配线上所执行工序为依据的基于时间的生产周期。根据为分配提供的时间范围，生产周期可能有所不同。 非平均分配用于定义订单内容。对于已生成（非冻结）的订单，订单内容将以第一个处于活动状态的非平均分配为依据。因此，如果对于某一天有 6 个分配，则只有第一个（最早的）分配可用于生成为该日期计划的所有订单的订单内容。对于已冻结的订单，订单内容将以冻结订单时有效的非平均分配为依据。 在排序期间，还会使用非平均分配偏置提前期。在对订单进行排序时，系统会为每个订单计算提前期。该提前期以生产周期为依据，适用的生产周期将从非平均分配中检索。 示例 存在链接至一个装配线的两个分配。分配 A 的有效时间范围为 0:00 至 12:00 小时，其非平均生产周期为 5 分钟。分配 B 的有效时间范围为 12:00 至 24:00 小时，其非平均生产周期为 10 分钟。因此可以将一天的平均生产周期定义为 7.5 分钟。 注意 必须定义全天的平均生产周期和非平均生产周期，包括实际上不执行任何工作的期间。Infor ERP 会从日历中获取生产工作日的实际工时数。
活动 | 如果选中此复选框，则在装配线配置 (LAC) 中，装配线资源分配当前处于活动状态。 如果为任一期间定义了多个平均（或非平均）生产周期，则可以选中此复选框。 注意 在 ASC 中，此复选框只是显示复选框。只能在 LAC 中设置此复选框的值。
起始时间 | 分配有效的起始时间。 由于平均分配是针对全天来定义的，因此，您无法为平均分配输入起始时间和终止时间。 对于非平均分配，分配必须涵盖全天，包括实际上并不工作的任何时间。工作日的起始时间和终止时间由日历确定。
终止时间 | 分配有效的终止时间。 由于平均分配是针对全天来定义的，因此，您无法为平均分配输入起始时间和终止时间。 对于非平均分配，分配必须涵盖全天，包括实际上并不工作的任何时间。工作日的起始时间和终止时间由日历确定。
偏置时间 | 这个提前期偏置可用于在生成装配订单时计算订单的起始日期和终止时间。提前期偏置是确定关键材料需求起始日期的因素之一。
偏置时间单位 | 小时、分钟或秒钟。
命令 | 说明
视图 | 选择以下视图之一可显示该装配线的分配情况： 查看当前分派 查看活动的分派 查看所有分派
查看当前分派 | 单击可查看该装配线的所有当前处于活动状态的分配。在某个特定的日期和时间，只能有一个非平均分配和一个平均分配处于活动状态。因此，除涵盖全天的平均分配外，显示的分配在当前日期均处于活动状态，但具有不同的时间范围。
查看活动的分派 | 单击可查看该装配线的所有处于活动状态的分配。在某个特定的日期和时间，只能有一个非平均分配和一个平均分配处于活动状态。因此，尽管平均分配与非平均分配同时存在，但显示的分配均涵盖不同的日期/时间范围。
查看所有分派 | 单击可查看该装配线的所有处于活动和非活动状态的分配。
装配线工位分派 | 单击可推进至装配线 - 分派和装配线工位 (tiasc5520m000) 进程，该进程可显示连接至选定装配线级分配的装配线工位级分配。如果选定的装配线级分配为平均分配，此选项将不可用，因为平均装配线级分配只能用于定义平均生产周期，而不能用于定义每个装配线工位的流程特征。
打印分派 | 单击可推进至打印分派 (tiasc5410m000) 进程，以打印分派。