| 处理单元尺寸，示例 B |  |
| 本示例说明处理单元结构中的处理单元尺寸，在此结构中，父处理单元没有包装材料，而子处理单元具有不同的内部包装材料。 父处理单元 HU00C 没有包装材料。处理单元 HU00C 有 12 个子处理单元，每个子处理单元都有类型为 货箱 的自定义内部包装材料。 包装材料尺寸如下：
尺寸 | 货箱 | 货箱 A | 货箱 B
--- | --- | --- | ---
宽度 | .2 m | .1 m | .25 m
深度 | .5 m | .25 m | .5 m
高度 | .1 m | .05 m | .2 m
面积 | 0.1 m2 | 0.025 m2 | 0.125 m2
体积 | 0.01 m3 | 0.00125 m3 | 0.025 m3
在这种情况下，尺寸计算方式如下： 宽度 对于父处理单元，计算子处理单元的内部包装材料的总宽度。子处理单元的包装材料类型是 货箱 ，因此子处理单元的包装材料总宽度是 12 * 0.2 m = 2.4 m2。 深度 对于父处理单元，单个子处理单元的内部包装材料的深度值会作为它的深度值。内部包装材料 货箱 的深度值是 0.5 m。因此父处理单元的深度值将是 0.5 m。 高度 对于父处理单元，单个子处理单元的内部包装材料的高度值会作为它的高度值。内部包装材料 货箱 的高度值是 0.1 m。因此父处理单元的高度值将是 0.1 m。 面积 子处理单元的总面积作为父处理单元的总面积。在这个例子中，处理单元有 12 个子处理单元，所以父处理单元的总面积是 12 * 0.1 m2 = 1.2 m2。 体积 子处理单元的总体积作为父处理单元的总体积。在这个例子中，处理单元有 12 个子处理单元，所以父处理单元的总体积是 12 * 0.01 m3 = 0.12 m3。 |