| 存储检验单 (qmptc2100m000) |  |
| 使用此进程以 定义和修改物料的存储检验单。 如果双击检验单，可以查看 检验单 (qmptc1100m000) 进程中的详细资料。 注意 只有将 状态 字段设置为 自由 或 活动 （请参见 物料存储检验 (qmptc2120m000) 进程），并且未将任何订单行的“订单行状态”设置在“活动”之后（请参见 检验单数据行 (qmptc1101m000) 进程的详细进程），才能创建或修改检验单。 相关主题 存储检验
字段 | 说明
物料 | 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示按一个成套件处理的一组物料，而且物料也可以存在多种产品变型（通用物料）。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包物料 清单物料（菜单/选项） 注意 标准物料以 物料代码 表示。 分段物料包括一个项目代码段和一个物料基础段（定制物料的物料代码）。物料可能包含的段是在 物料代码分段 (tcibd0500m000) 进程中定义的。
顺序 | 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号
检验单 | 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据
检测类型 | 指定从检验数量中抽取样品的方式。 允许值 可能值
频率 | 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明：从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。 在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
检验数量 | 1150 件
注意 如果 检验数量 小于频率数量（例如，检验数量为 40，频率数量为 50），则不能继续执行检验过程。在这种情况下不能生成任何样品，而且必须减少频率数量。
样品数量 | 样品数量 是检验数量中抽取的所有待检测样品的合计数量，以样品数量的单位表示。在此字段中，它表示为一个固定数量。
单位 | 样品数量 的 单位
合格 质量水平 | 为使整批物料量获得批准，测试样品必须达到批准的最小百分比。例如，如果合格质量水平设定为 90，但已批准的百分比低于该值，则整批物料被拒收。