| 组件 CTP |  |
| 在物料的组件 CTP 检查中，ERP LN 会检查是否有足够的物料组件可用来生产该物料。 通常，系统会在下列情况下执行组件 CTP 检查： 物料的 ATP 已检查。 物料的 ATP 值不足以满足相关需求。 对相关物料启用了组件 CTP 检查（请参见物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程）。 系统会对物料的物料清单 (BOM)、关键物料清单 (BCM) 或通用物料清单（如果是定制物料）执行组件 CTP 检查。在任何情况下，都必须在 ERP LN 执行组件 CTP 检查期间须考虑的组件物料的物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中选中 CTP 关键复选框，以便 ERP LN 将它们识别为 CTP 关键组件。 对于每个 CTP 关键组件，ERP LN 都会执行完整的 CTP 检查。根据物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中的设置，此检查可以包含各种类型的 ATP 和 CTP 检查。注意，这可能导致多层组件检查，在该检查过程中，ERP LN 还会检查较低层的组件。 注意 无论物料清单 (tibom1110m000) 进程的硬跟踪传播字段值为多少，组件 CTP 检查都将忽略明细。ERP LN 简单地假设组件的所有 ATP 均可用。 示例 会生成 4 个物料：A、B、C 和 D。 D 是 C 的关键组件 C 是 B 的关键组件 B 是 A 的关键组件 在物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中，针对所有物料选中了组件 CTP 复选框，并针对物料 B、C 和 D 选中了 CTP 关键复选框，但未选中能力 CTP、渠道 ATP 或系列物料 CTP 复选框。 ERP LN 开始对物料 A 执行 CTP 检查，首先执行标准 ATP 检查。如果物料 A 的 ATP 不足，ERP LN 将对物料 B 执行完整的多层 CTP 检查。这意味着将要检查下列数据： 物料 D 的 ATP 物料 C 的 ATP，以及可以根据物料 D 的 ATP 生产的数量 物料 B 的 ATP，以及可以根据物料 C 的 ATP 生产的数量 如何准备组件 CTP 检查 如果在物料计划数据 (cprpd1100m000) 进程中针对某个特定物料选中了组件 CTP 复选框，则可以对对应的物料执行组件 CTP 检查。 在 ATP 处理 (tdsls4899m000) 进程中，清除组件复选框将禁用该物料的组件 CTP 检查。 注意 还可以在按订单配置的情况下使用组件 CTP 检查。 相关主题 可供订货量 (ATP) 和综合可供订货量 (CTP) 检查的类型 扩展 CTP 检查 CTP 检查过程 组件 CTP 储备 群的组件 CTP 和能力 CTP |