| 标准路线的执行频率 |  |
| 执行频率是承运人执行标准路线的频率。在 标准路线 (fmlbd0150m000) 进程的 执行频率 字段中输入的数字是用天数表示的一个期段，在此期段内会运行一次服务。例如：如果承运人在 5 天内沿着标准路线运输一次，则输入 5；如果每天运行一次服务，则输入 1。 标准路线的行程始于 标准路线 (fmlbd0150m000) 进程中输入的 起始日期 。如果在 执行频率 字段中输入 2，则第一次运行服务的时间是 起始日期 ，第二次是 起始日期 的两天之后。 注意 您不能在 标准路线 (fmlbd0150m000) 进程中维护一天内执行多次的执行频率。如果在某些特定日期需要多次运行服务，则可以在 按标准路线列出的日期和时间 (fmlbd0155m000) 进程中输入这些日期的执行次数。例如，如果标准路线的行程在 2002 年 8 月 21 日星期一 10:45 和 16:00 开始，请在 按标准路线列出的日期和时间 (fmlbd0155m000) 进程中输入 2002 年 8 月 21 日 10:45 和 2002 年 8 月 21 日 16:00。此外，也可以两次运行 分配标准路线的日期和时间 (fmlbd0255m000) 进程，每次输入不同的起始时间。 可以在 分配标准路线的日期和时间 (fmlbd0255m000) 进程中计算标准路线的准确执行日期。如果在 标准路线 (fmlbd0150m000) 进程中已定义每三天执行一次的执行频率，则可以计算开始运行标准路线的日期。在 分配标准路线的日期和时间 (fmlbd0255m000) 进程中，可以指定日期范围并启动计算过程。如果标准路线的执行频率为一天多次，还可以使用 分配标准路线的日期和时间 (fmlbd0255m000) 进程计算执行日期和时间。例如，如果每天运行服务两次，则需两次访问此进程，每次设置的日期范围相同，但设置的时间不同。 完成计算后，结果日期会显示在 按标准路线列出的日期和时间 (fmlbd0155m000) 进程中。在此进程中，可以人工维护当前标准路线的计算日期和时间。例如，可以在 按标准路线列出的日期和时间 (fmlbd0155m000) 进程中输入与正常执行频率的任何偏差。例如，如果正常执行频率为每三天一次，但承运人在某个特定周内额外执行了一次运输，则可以在 按标准路线列出的日期和时间 (fmlbd0155m000) 进程中输入此额外行程的日期。 相关主题 标准路线的使用 |