| 按特性列出的样品检测数据 (qmptc1115m000) |  |
| 测定样品物料之后，使用此进程来输入实际检测数据。检测数据用于根据抽样结果验收或拒收数量。检测的每个样品都将归类为优良品或不良品。 如果提供图纸，则可以使用各个“图纸”按钮来显示： 如何检测物料（“检测图”按钮）。 特性外观如何（“特性图”按钮）。 物料外观如何（“物料图”按钮）。 使用“算法求值”按钮，可根据其它特性的数据来计算算法特性的值。不能修改计算出的结果。只能将此选项应用于活动状态的订单。 相关主题 标准检验
字段 | 说明
检验单 | 检验单的代码
订单行状态 | 检验单行状态表示检验行的当前状态。 此状态会在下列几个进程内发生更改： 检验单数据行 (qmptc1101m000)（自由） 打印检验单 (qmptc1400m000)（已打印） 按特性列出的样品检测数据 (qmptc1115m000)（活动） 按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000)（活动） 完成和处理检验单 (qmptc1202m000)（完成）
样品 | 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。
要项 | 物料的一部分。例如，一颗螺钉可以有头要项和尾要项。一个要项可以具有一种或多种特征。例如，头要项可以有直径和长度，尾要项可以有直径和颜色。
位置 | 要进行特定质量检验的物料清单 (BOM) 中的位置
特性 | 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。例如直径、长度、重量。
特性类型 | 所测量的值类型
序列号 | Infor ERP 生成的一种标识号，用来区分一个抽样数量中可以执行的不同测量。测量数目基于检测数量。 示例
抽样数量 | 100 件
检测数量 | 20 件
说明：要获得 100 件的抽样数量，需要以 20 件为一组执行 5 次检测 (100/20=5)。因此，将生成 5 个检测行，每行均有一个唯一的序列号。 注意 序列号的合计数量不能超过抽样数量除以检测数量后得出的值。
检测时间 | 执行检测的日期。默认日期是当前日期。
检测单位 | 检测所采用的单位。例如，米、升或千克。 注意 特性单位是默认值。检测单位和特性单位必须具有相同的物理量。
测量值 | 检测的结果 如果在结果类型字段中选择定量，并且未将特性类型字段设置为选项，则可输入一个数值。如果为检验单行指定某个算法，则该算法会计算此数值。 注意 不能修改检测结果。
选项集 | 某特性的一组可能值。 对于每个值（选项），可以指明它是否合格。 例如，红色和蓝色即可构成一个选项集。 示例
特性 | PH 值
检测 | 石蕊检测
选项 | 蓝色 = 合格
红色 = 不合格
注意 如果特性类型字段为选项，则可以输入一个选项集。
选项 | 找到的选项 注意 根据选项集 - 选项 (qmptc0114m000) 进程内选项类型字段中的输入内容，该选项为合格或不合格。
结果 | 检验的结果 注意 Infor ERP 会根据特性 (qmptc0115m000) 进程和/或选项集 - 选项 (qmptc0114m000) 进程中定义的质量限制，自动在此字段中生成一个值。
检测区域 | 进行检测的实际位置。
员工 | 对该特性执行检测的员工
仪器 | 用于测量特性的默认仪器
综合结果 | 按检验单、样品或序列号列出的综合检验结果 注意 Infor ERP 会根据特性 (qmptc0115m000) 进程和/或选项集 - 选项 (qmptc0114m000) 进程中定义的质量限制，自动在此字段中生成一个值。 找不到标题
物料 | 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示按一个成套件处理的一组物料，而且物料也可以存在多种产品变型（通用物料）。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包物料 清单物料（菜单/选项）
命令 | 说明
算法求值 | 如果选择“创建检测数据行”，则不会为算法特性创建任何检测行。 如果选择“算法求值”，则会根据其它特性的数据来计算算法特性的值。不能修改计算出的结果。只能将此选项应用于活动状态的订单。
显示特性图 | 如果提供图纸，则可以使用此按钮显示特性的外观效果。
显示检测图 | 如果提供图纸，则可以使用此按钮显示物料的检测方式。
物料图纸 | 如果提供图纸，则可以使用此按钮显示物料的外观效果。
切换活动/完成状态 | 如果在“应用”菜单中选择“切换活动/完成状态”，则可在行状态活动与完成之间进行切换。如果将此选项用于算法特性，则变量（特性）的行状态也会切换为完成。 条件： 合计抽样数量等于样品数量。 为针对该订单行定义的所有样品输入检验数据。 如果检验状态仍不是完成，则检验单行的状态只能切换回活动。
创建检测数据行 | 如果在“应用”菜单中选择“创建检测数据行”，则会基于检测数量生成检测数据（请参见按检验单维护样品 (qmptc1110m000) 进程）。 示例
抽样数量 | 100 件
检测数量 | 20 件
说明：要获得 100 件的抽样数量，需要以 20 件为一组执行 5 次检测 (100/20=5)。 因此，将生成 5 个检测行。