| 冻结工序 |  |
| 介绍 有时会发生问题，只有解决问题之后，工序才会继续。此类情况包括： 必须先检验中间产品的质量。 机器正在维修中。 供应商无法及时交付重要组件。 客户延迟付款。 在这些情况下，工序的 工序状态 会变为 已冻结 。 工序冻结方式： 人工。 由 质量管理子系统 自动完成。 冻结原因 每个冻结的工序都必须有一个 冻结原因 。冻结工序的冻结原因有两种用途： 指明工序冻结的原因。 确定不能再在该工序上执行的操作。 冻结类型 可以根据冻结原因冻结以下操作： 报告已完成的数量。 报告已解决的数量。 报告要检验的数量。 报告已完成的工序。 通常在 报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程中执行这些操作。 您可以在 冻结原因 (tisfc2100m000) 进程中定义冻结原因。 人工冻结 使用 报告工序完成 (tisfc0130m000) 进程冻结工序。冻结工序时，还必须输入冻结原因。只有 质量管理子系统 已经冻结了工序时，才能输入某一冻结原因，此冻结原因比 质量管理子系统 的冻结原因更具限制性。 通过质量管理子系统冻结 质量管理子系统 会使用 质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程中指定的冻结原因来冻结工序。如需详细资料，请参见 将质量管理子系统 (QM) 用于制造工序 主题。 注意 冻结的工序 (tisfc0540m000) 进程显示冻结的工序。 相关主题 将质量管理子系统 (QM) 用于制造工序 工序状态 为质量管理子系统 (QM) 定义冻结原因 |