| Abteilungen (tirou0101m000) |  |
| Mit diesem Programm werden Abteilungen aufgelistet und verwaltet. Abteilungsdaten werden zur Kostenkalkulation und für Planungszwecke eingesetzt. Im Menü Zusatzoptionen finden Sie folgende Optionen: Tätigkeitsbeziehungen – ruft das Programm Tätigkeitsbeziehungen (tirou0104m000) auf, in dem Sie Beziehungen zwischen Tätigkeiten, Maschinen und Abteilungen auflisten und verwalten können. Beziehungen zwischen gemeinsamen Abteilungen – ruft das Programm Beziehungen zwischen gemeinsamen Abteilungen (tirou3100m000) auf, in dem Sie die Beziehungen für gemeinsame Abteilungen definieren können. Ressourcen berechnen – ruft das Programm Ressourcen berechnen (tirou0201m000) auf, in dem Sie die Anzahl der Maschinen und Mitarbeiter für eine Abteilung ermitteln können. Verwendungsnachweis – ruft das Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) auf, in dem Sie die Arbeitsgänge abfragen können, für die eine bestimmte Abteilung eingesetzt wird. Arbeitsgänge aktualisieren – ruft das Programm Arbeitsgänge aktualisieren (tirou1204m000) auf. In folgenden Fällen können Sie eine Abteilung nicht löschen: Bei der Abteilung handelt es sich um eine Hauptabteilung mit einer oder mehreren Unterabteilungen. Die Abteilung ist in ERP LN noch aktiv. Verwandte Themen Erfassen eines Arbeitsplans Abteilungen Verwenden von Produktionslägern
Felder | Beschreibung
Abteilung | Ein bestimmter Produktionsbereich, der aus einem oder mehreren Mitarbeitern und/oder Maschinen mit übereinstimmenden Fähigkeiten besteht, und der zum Zweck der Kapazitätsbedarfsplanung und genauen Planung als eine Einheit angesehen werden kann. Wenn Sie eine Abteilung definieren, müssen Sie ermitteln, welche Abteilungen auf die Vorkalkulation von Produktionsaufträgen Einfluss haben. Im Feld Art der Bearbeitungskostensätze im Programm Parameter Herstellkostenberechnung (CPR) (ticpr0100m000) wird festgelegt, ob eine Abteilung Einfluss auf die vorkalkulierten Kosten hat. Feld Art der Bearbeitungskostensätze kann auf Kostensatz Arbeitsgangbeziehung oder Abteilungskostensatz gesetzt werden. Die Anzahl der Abteilungen muss nicht mit der Anzahl der physischen Abteilungen in Ihrem Unternehmen übereinstimmen, da nicht jede physische Abteilung Einfluss auf die vorkalkulierten Kosten hat. Im Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) können Sie die Planung ändern, indem Sie einen Arbeitsgang in einer anderen Abteilung ausführen lassen. In diesem Fall müssen die Ressourceneinheiten übereinstimmen. Hinweis Eine Abteilung kann nicht gelöscht werden, wenn Sie in ERP LN verwendet wird. Bevor Sie eine Abteilung definieren können, müssen Sie im Programm Abteilungen (tcmcs0565m000) eine übergeordnete Abteilung definiert haben.
Allgemein
Allgemein
Adresse | Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten.
Ort (Briefkopf) | Der Name des Ortes, der im Briefkopf vor dem Datum gedruckt werden muss.
Firma
Unternehmenseinheit | Ein finanziell unabhängiger Teil Ihres Unternehmens, der aus funktionalen Einheiten wie z. B. Abteilungen, Werkstätten, Lägern und Projekten besteht. Die funktionalen Einheiten der Unternehmenseinheit müssen ausnahmslos zu derselben logistischen Firma gehören, wobei eine logistische Firma jedoch mehrere Unternehmenseinheiten umfassen kann. Eine Unternehmenseinheit ist mit nur einer kaufmännischen Firma verknüpft. Wenn Sie logistische Buchungen zwischen Unternehmenseinheiten vornehmen, werden diese auf den kaufmännischen Firmen gebucht, mit denen die jeweiligen Unternehmenseinheiten verknüpft sind. Sie können die Beziehungen zwischen den Unternehmenseinheiten definieren, und somit auch den Warenverkehr, der zwischen diesen Unternehmenseinheiten stattfinden kann. Um Fakturierung und Preisverwaltung zwischen Unternehmenseinheiten zu ermöglichen, müssen Sie die Unternehmenseinheiten mit den internen Handelspartnern verknüpfen. Mit Hilfe der Unternehmenseinheiten können Sie für einzelne Geschäftsteile eine eigene Buchführung vornehmen. So können Sie beispielsweise für Unternehmensteile, die zur gleichen logistischen Firma gehören, sich jedoch in unterschiedlichen Ländern befinden, jeweils eigene Unternehmenseinheiten definieren. Die Buchführung der einzelnen Unternehmenseinheit wird in der entsprechenden Landeswährung vorgenommen und in der kaufmännischen Firma mit der Unternehmenseinheit verknüpft. Sie können die Unternehmenseinheit einer Produktionsabteilung im Programm Abteilungen (tcemm1124m000) ändern. Wenn Sie die firmenübergreifende Struktur einmal eingerichtet haben, können Sie die Unternehmenseinheit jedoch nicht mehr ändern.
Kaufmännische Firma | Die kaufmännische Firma, mit der die Unternehmenseinheit der Produktionsabteilung verknüpft ist. Von der Produktionsabteilung erstellte Buchungen werden auf diese kaufmännische Firma gebucht. Verwandte Themen Firmen - Übersicht
Operative Firma | Die Firma, der eine Abteilung, ein Lager oder ein Projekt zugeordnet ist. Meistens handelt es sich dabei um die logistische Firma, in der die Abteilung, das Lager oder das Projekt angelegt wurden. Logistische Buchungen aus diesen Abteilungen, Lägern oder Projekten können nur in ihrer operativen Firma vorgenommen werden. Verwandte Themen Firmen - Übersicht
Gemeinsame Art | In diesem Feld geben Sie die gemeinsame Art für eine Abteilung an. Primärabteilung Sekundärabteilung Keine: Die Abteilung ist keine gemeinsame Abteilung Verwandte Themen Gemeinsame Abteilungen
Primärfirma | Die Firma der gemeinsamen Primärabteilung wird angezeigt. Hinweis Wenn das Feld Gemeinsame Art auf Keine gesetzt ist, enthält dieses Feld keinen Wert. Gleiches gilt, wenn dieses Feld auf Sekundär gesetzt ist und die Sekundärabteilung nicht mit einer gemeinsamen Primärabteilung verknüpft ist. Verwandte Themen Gemeinsame Abteilungen
Optionen
Kalender | Verzeichnis von Tagen, das Daten über die Verfügbarkeit von z. B. Ressourcen oder Handelspartnern in einer bestimmten Zeitspanne enthält.
Zusätzliche Intrastat-Daten | Bei VK- und EK-Abteilungen sind dies die voreingestellten zusätzlichen Intrastat-Daten für Lageraufträge, die von der betreffenden Abteilung erstellt werden. Wenn Sie ein Lager mit der VK- oder EK-Abteilung verknüpfen, werden diese zusätzlichen Intrastat-Daten standardmäßig für Aufträge verwendet, die von der betreffenden Abteilung erstellt werden. Sie können die zusätzlichen Intrastat-Daten auf den Lagerauftragspositionen ändern. Verwandte Themen Einrichten des Intrastat-Berichts
Beziehungen
Art
Abteilungsart | Die Art der Abteilung. Zulässige Werte Mögliche Werte Verwandte Themen Nachkalkulationsabteilungen
Hauptabteilung | Die Hauptabteilung der betroffenen Abteilung. Wenn es sich bei der Abteilung um eine Unterabteilung der Hauptabteilung handelt, müssen Sie in diesem Feld den Code der Hauptabteilung eingeben. Wenn Sie gemeinsame Abteilungen verwenden, handelt es sich bei der Sekundärabteilung immer um eine Hauptabteilung, auch wenn die Primärabteilung eine Unterabteilung ist.
Fremdbearbeiter | Wenn es sich bei der Abteilung um eine Fremdbearbeitungsabteilung handelt, müssen Sie den Fremdbearbeiter eingeben. Hinweis Fremdbearbeiter erfassen Sie im Programm Lieferanten (tccom4520m000). Für jeden Fremdbearbeiter müssen Sie mindestens eine Fremdbearbeitungsabteilung definieren. Verwandte Themen Fremdbearbeitung für Arbeitsgang ohne Materialflussunterstützung
Produktionslager | Produktionsläger werden zur Lagerung von Zwischenbeständen verwendet, die für die Belieferung der Produktionsabteilungen angelegt worden sind. Ein Produktionslager ist mit einer oder mehreren Abteilungen verknüpft und kann über Ergänzungsaufträge oder nach dem Holprinzip beliefert werden. Die Lieferverfahren nach dem Holprinzip sind: Holprinzip (Stapel) (nur im Modul Montageverwaltung anwendbar). Holprinzip (auftragsbezogen) (nur im Modul Montageverwaltung anwendbar). Holprinzip (einzeln) (nur im Modul Produktion anwendbar). KANBAN. Zeitabhängiger Meldebestand. Die Artikel im Produktionslager sind nicht Teil der Arbeit-in-Umlauf (AiU). Der Wert der Artikel wird beim Verlassen des Produktionslagers in die Produktion zur Arbeit-in-Umlauf addiert. Sie können in dieses Feld nur dann einen Wert eingeben, wenn das Kontrollkästchen Produktionslager verwenden im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) markiert ist. Im Programm Läger (tcmcs0103s000) muss der Wert des Feldes Lagerart auf Produktion gesetzt sein. Verwandte Themen Verwenden von Produktionslägern Erfassen eines Arbeitsplans
Mitarbeiter für retrograde Abbuchung | Die Mitarbeiternummer des Mitarbeiters, auf den im Paket Mitarbeiterdaten Stunden über retrograde Abbuchung gebucht werden.
Nachkalkulation
Bearbeitungskostensatz | Der Bearbeitungskostensatz, der mit der Abteilung verknüpft ist und als Abteilungskostensatz dient. Definieren Sie Arbeitsgang-Codes im Programm Codes für Bearbeitungskostensätze (ticpr0150m000). Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Der Parameter Art der Bearbeitungskostensätze im Programm Parameter Herstellkostenberechnung (CPR) (ticpr0100m000) lautet Abteilungskostensatz oder Arbeitsgangbeziehung/Abt.-Kostensatz. Die Abteilungsart ist nicht Fremdbearbeitungsabteilung.
Nachkalkulationsabteilung | Eine Abteilung, die, falls sie mit einer Planungsabteilung verknüpft ist, zur Berechnung der Stückkosten für Endprodukte, AiU-Umbuchungen und Abteilung verwendet wird. Die mit Produktionsaufträgen verknüpften Finance-Buchungen werden dann auf die Nachkalkulationsabteilung gebucht. Die Verknüpfung zwischen einer Nachkalkulationsabteilung und einer Planungsabteilung ermöglicht Ihnen, die Arbeitsgänge für Produktionsaufträge neu zu planen. Falls erforderlich können Sie die Abteilung ändern, in der ein Arbeitsgang ausgeführt wird, ohne die Nachkalkulation zu beeinflussen. Hinweis Wenn die Abteilung eine Unterabteilung ist, wird automatisch die Nachkalkulationsabteilung der Hauptabteilung der Unterabteilung angezeigt. Sie können die Nachkalkulationsabteilung jedoch ändern. Verwandte Themen Nachkalkulationsabteilungen
Montage
Stationsart | Die Art der Abteilung, die im Modul Montageverwaltung (ASC) verwendet wird. Dieses Feld kann folgende Werte aufweisen: Linienstation Puffer
Pufferart | Wenn das Feld Stationsart auf Puffer gesetzt ist, können Sie eine Pufferart auswählen. Die Pufferart legt fest, in welcher Reihenfolge die Komponenten im Puffer die Station verlassen. Zulässige Werte Puffer unbestimmte Entnahmereihenfolge FIFO-Puffer ---
Anzahl Stellen für unbestimmte Entnahme | Die Anzahl der Stellen für unbestimmte Entnahme eines Puffers unbestimmte Entnahmereihenfolge, aus denen ERP LN die gewünschte Reihenfolge für das folgende Liniensegment zusammenstellen kann. Die Anzahl der Stellen für unbestimmte Entnahme gibt die Anzahl der Produkte an, die direkt aus dem Puffer in die Montagelinie übergehen können. Sie definieren beispielsweise 10 Stellen für unbestimmte Entnahme für einen Puffer. Dies bedeutet, dass ERP LN bei der Reihenfolgeplanung ein beliebiges Produkt aus insgesamt 10 (unterschiedlichen) Produkten im Puffer auswählen kann, um die Montagereihenfolge zu erstellen. Der Wert in diesem Feld wird im Modul Montageverwaltung (ASC) verwendet. Sie können einen Wert eingeben, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Die Abteilung ist eine Unterabteilung. Die Stationsart ist Puffer. Achtung! Um die Reihenfolge der Aufträge vom vorherigen zum nächsten Liniensegment ändern zu können, müssen Sie einen Wert größer als 1 eingeben. Wenn dieses Feld den Wert 1 aufweist, gibt es keine Zwischenräume, die zum Ändern der Reihenfolge von Aufträgen verwendet werden könnten. In diesem Fall kann ERP LN die Reihenfolge nicht zum nächsten Montageliniensegment ändern. Hinweis Wenn die Pufferart FIFO-Puffer lautet, ist der Wert in diesem Feld "1".
Optimale Pufferauslastung | Die Anzahl der Produkte, die maximal in diesem Puffer gelagert werden können. Während der Reihenfolgeplanung kann ERP LN maximal die Anzahl der Produkte in den Puffer einlagern, die in diesem Feld angegeben wurde. Hinweis Sie können nur einen Wert eingeben, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Die Abteilung ist eine Unterabteilung. Die Stationsart ist Puffer.
Planung
Kapazität
Wochennormkapazität | Die Wochenkapazität der einzelnen Ressourceneinheiten in der Abteilung. Dieser Wert wird zum Berechnen der normalen wöchentlichen Kapazität einer Abteilung pro Woche verwendet, die in Berichten über die Auslastung der Abteilung angezeigt wird. Verwandte Themen Berechnen der Wochennormkapazität nach Kapazitätseinheit
Tagesnormkapazität | Die Tageskapazität der einzelnen Ressourceneinheiten in der Abteilung. Dieser Wert wird zum Berechnen der normalen täglichen Kapazität einer Abteilung pro Woche verwendet, die in Berichten über die Auslastung der Abteilung angezeigt wird. Verwandte Themen Berechnen der Wochennormkapazität nach Kapazitätseinheit
Anzahl Maschinen | Die Anzahl der Maschinen, die in der Abteilung für die Produktion zur Verfügung stehen. Dieser Wert kann im Programm Ressourcen berechnen (tirou0201m000) berechnet und aktualisiert werden. ERP LN sucht nach allen Maschinen, die im Programm Maschinen (tirou0102m000) mit einer Abteilung verknüpft worden sind. Die Anzahl der Maschinen für eine Abteilung wird folgendermaßen ermittelt:
    Anzahl Maschinen = Summe der Wochenkapazitäten aller mit der Abteilung verknüpften Maschinen / Wochenkapazität der Abteilung
Die Wochenkapazität der Abteilung wird im Feld Wochennormkapazität in diesem Programm festgelegt. Die Anzahl Maschinen und die Anzahl Mitarbeiter, die mit einer Abteilung verknüpft sind, wird zur Ermittlung der verfügbaren Kapazität der Abteilung verwendet. Beispiel
Abteilung A | 40 Stunden/Woche
Maschine A | 40 Stunden/Woche
Maschine B | 60 Stunden/Woche
Anzahl Maschinen = (40+60)/40 = 2,50 Verwandte Themen Berechnen von verfügbarer Kapazität
Anzahl Mitarbeiter | Die Anzahl der Mitarbeiter, die in der Abteilung verfügbar sind. Dieser Wert kann im Programm Ressourcen berechnen (tirou0201m000) berechnet und aktualisiert werden. Jede Produktionsabteilung ist eine Abteilung. ERP LN sucht nach allen Mitarbeitern, die im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) mit der Abteilung verknüpft wurden, und addiert die einzelnen Wochenkapazitäten. Die Anzahl Mitarbeiter für eine Abteilung wird folgendermaßen ermittelt:
    Anzahl Mitarbeiter = Summe der Wochenkapazitäten aller mit der Abteilung verknüpften Mitarbeiter / Wochenkapazität der Abteilung
Die Wochenkapazitäten der Mitarbeiter werden im Feld Regelarbeitszeit im Programm Mitarbeiter - People (bpmdm0101m000) erfasst. Die Wochenkapazität der Abteilung wird im Unterprogramm Abteilungen (tirou0101m000) festgelegt. Die Anzahl Maschinen und die Anzahl Mitarbeiter, die mit einer Abteilung verknüpft sind, wird zur Ermittlung der verfügbaren Kapazität der Abteilung verwendet. Beispiel Tagesdatum: 07. November 2000 Abteilung A: 40 Stunden/Woche
Mitarbeiter | Erstes Datum | Letztes Datum | Stunden/Woche
A | 2000-01-01 | 2000-01-01 | 40
B | 2000-01-01 | 2000-06-01 | 20
C | 2000-01-01 | 0 | 30
Anzahl Mitarbeiter = (40 + 30) /40 = 1,75 Verwandte Themen Festlegen von Abteilungen Berechnen von verfügbarer Kapazität
Kritische Kapazität für Planung | Dieses Feld wird vom Paket Enterprise Planning und PCS-Netzwerkaktivitäten verwendet: Unternehmensplanung Abhängig vom Wert verwendet das Paket Unternehmensplanung MA-Kapazität oder Maschinenkapazität zur Angabe der benötigten Kapazität im Haupt-/Auftragsplan. Netzwerkaktivitäten (PCS) Abhängig vom Wert verwenden Netzwerkaktivitäten in PCS MA-Kapazität oder Maschinenkapazität zur Berechnung des Wertes im Feld Verdichteter Kapazitätsbedarf in den Programmen Aktivitäten (tipcs4101m000) und Aktivitätenübersicht nach PCS-Projekt (tipcs4502m000). Produktion (SFC) verwendet dieses Feld nicht, da die benötigte Kapazität in Produktion (SFC) immer als MA-Kapazität und als Maschinenkapazität angegeben wird. Zulässige Werte Kritische Kapazitätsart
Durchlaufzeiten
Zeiteinheit | Die Zeiteinheit, in der Wartezeit (Wait) und Wartezeit (Queue) angegeben werden. Die Zeiteinheit einer Unterabteilung muss identisch sein mit der Zeiteinheit der Hauptabteilung. Wenn sich die Zeiteinheit auf die Wartezeit (Queue) bezieht, müssen Tage und Stunden als Tage und Stunden im mit der Abteilung verknüpften Arbeitszeitkalender interpretiert werden. Wenn sich die Zeiteinhalt auf die Wartezeit (Wait) bezieht, wird kein Kalender verwendet. Es wird davon ausgegangen, dass 24 Stunden pro Tag und 7 Tage pro Woche verfügbar sind. Zulässige Werte Stunden Durchlaufzeiten werden in Stunden angegeben und Brüche (Dezimalwerte) sind zulässig. Tage Durchlaufzeiten werden in Tagen angegeben und Brüche werden auf natürliche (ganze) Zahlen gerundet.
Wartezeit (Queue) | Die Zeitspanne, die ein Auftrag in einer Abteilung verbleibt, bevor Rüsten oder Arbeiten dafür ausgeführt werden. Die Wartezeit (Queue) wird zur Berechnung von Durchlaufzeiten verwendet. Sie wird in Tagen oder Stunden angegeben. Die Tage und Stunden müssen als Tage und Stunden im mit der Abteilung verknüpften Arbeitszeitkalender interpretiert werden. Wenn das Feld Zeiteinheit auf Tage gesetzt ist, rundet ERP LN die für die Durchlaufzeiten eingegebenen Werte auf eine natürliche Zahl. Verwandte Themen Durchlaufzeiten in Manufacturing
Wartezeit (Wait) | Die Zeitspanne, die ein Auftrag in einer Abteilung nach der Fertigstellung eines Arbeitsgangs verbleibt, bis er in den Folge-Arbeitsgang überführt wird. ERP LN führt die Planung für Wartezeiten (Wait) nicht nach einem bestimmten Kalender durch. Die Planung basiert vielmehr auf einer Woche mit 7 * 24 Stunden. Ein typisches Beispiel ist die Zeit, die Farbe nach dem Anstrich zum Trocknen braucht. Bei der Ermittlung von Start- und Endterminen von Auftragsvorschlägen auf der Grundlage von Arbeitsplänen berücksichtigt ERP LN die Wartezeit (Wait). Über den Planpuffer können Sie einen gewissen Toleranzwert zwischen aufeinander folgenden Arbeitsgängen einplanen, wodurch Arbeitsgänge verschoben werden können. Die Wartezeit (Wait) wird in Tagen oder Stunden angegeben. Die Tage oder Stunden haben keinen Bezug auf einen Kalender. Es wird davon ausgegangen, dass 24 Stunden pro Tag und 7 Tage pro Woche verfügbar sind. Wenn das Feld Zeiteinheit auf Tage gesetzt ist, rundet ERP LN die für die Durchlaufzeiten eingegebenen Werte auf eine natürliche Zahl. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn das Feld Abteilungsart auf Nachkalkulationsabteilung gesetzt ist oder wenn die Stationsart Linienstation oder Puffer ist. Verwandte Themen Durchlaufzeiten in Manufacturing
Transportzeit | Der Zeitraum, in dem sich ein Halbzeug in der Umlagerung von einem Arbeitsgang zum nächsten befindet. Nach dem letzten Arbeitsgang ist die Transportzeit der Zeitraum, der für die Umlagerung des Endprodukts in das Lager erforderlich ist. Die Transportzeit ist eine der Komponenten der Durchlaufzeit, die ERP LN anhand eines bestimmten Kalenders plant. Wenn das Feld Zeiteinheit auf Tage gesetzt ist, rundet ERP LN die für die Durchlaufzeiten eingegebenen Werte auf eine natürliche Zahl.
Verschiedenes
Gewünschte E/A-Bilanz | Die Differenz, die der Anwender zwischen Einsatz- und Herstellmenge einer Abteilung erreichen möchte. Dieser Wert stellt die Voreinstellung für erste Berechnungen der E/A-Bilanz dar.
Kritisch in Planung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Abteilung kritisch in der Planung. Damit wird die Abteilung in die Liste der kritischen Kapazitäten aufgenommen, die im Paket Unternehmensplanung verwendet wird.
Grobkapazitätsbedarfe für PCS verwenden | In der PCS-Netzplantechnik kann die Kapazität der Abteilung mit den folgenden Kriterien verrechnet werden: Dem Kapazitätsgrobbedarf, der im Programm Aktivitäten (tipcs4101m000) festgelegt ist Dem Kapazitätsbedarf für Produktionsaufträge (SFC) und Produktionsvorschläge im Paket Unternehmensplanung Dieses Kontrollkästchen bestimmt, wie die Kapazität der Abteilung verrechnet wird: Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die verfügbare Kapazität der Abteilung mit der Kapazität verrechnet, die für Produktionsaufträge und -vorschläge im Paket Unternehmensplanung erforderlich ist. Die Kapazitätsgrobbedarfe, die im Programm Aktivitäten (tipcs4101m000) erfasst wurden, werden nicht berücksichtigt. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Kapazitätsgrobbedarfe, die für Aktivitäten in PCS definiert wurden, und die Kapazitätsbedarfe für Produktionsaufträge und -vorschläge im Paket Unternehmensplanung mit der verfügbaren Kapazität der Abteilung verrechnet. Es kommt also zu einer zweifachen Verrechnung der Abteilungskapazität. Verwandte Themen Verrechnung der Grobkapazität in PCS
Anweisungen drucken | Wenn Sie eine Arbeitsplanergänzung verwenden, können Sie Anweisungen für Produktionsaufträge definieren, und zwar für jeden Arbeitsgang und Teilarbeitsgang. Wenn das Feld auf Ja gesetzt ist, werden diese Anweisungen gedruckt. Sie können das Feld nur auf --- setzen, wenn das Feld Abteilungsart auf Unterabteilung gesetzt ist. In diesem Fall wird der Wert der Hauptabteilung der Unterabteilung für das Feld Anweisungen drucken übernommen. Verwandte Themen Arbeitsplanergänzung
Befehle | Beschreibung
Tätigkeitsbeziehungen | Ruft das Programm Tätigkeitsbeziehungen (tirou0104m000) auf, in dem Sie Beziehungen zwischen Tätigkeiten, Maschinen und Abteilungen auflisten und verwalten können.
Beziehungen zwischen gemeinsamen Abteilungen | Ruft das Programm Beziehungen zwischen gemeinsamen Abteilungen (tirou3100m000) auf, in dem Sie die Beziehungen für gemeinsame Abteilungen definieren können.
Ressourcen berechnen | Ruft das Programm Ressourcen berechnen (tirou0201m000) auf, in dem Sie die Anzahl der Maschinen und Mitarbeiter für eine Abteilung ermitteln können.
Ressourcen berechnen | Über diese Option wird die Anzahl der Mitarbeiter und Maschinen berechnet. Beispiele für Berechnungen finden Sie in der Hilfe zu den Feldern Anzahl Maschinen sowie Anzahl Mitarbeiter.
Verwendungsnachweis | Ruft das Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000) auf, in dem Sie die Arbeitsgänge abfragen können, für die eine bestimmte Abteilung eingesetzt wird.
Arbeitsgänge aktualisieren | Ruft das Programm Arbeitsgänge aktualisieren (tirou1204m000) auf.