| Verbrauchs- und Ersatzmaterial in Kopierdaten K-Stückliste(tiedm2125m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie Restmaterial und alternatives Material für die Materialien in den Kopierdaten einer Konstruktionsstückliste ab. Einige der Felder können Sie auch verwalten. Die folgenden Felder können verändert werden: Kopierverfahren K-Stückliste Alternativer Zielartikel Verwandte Themen Aufbrauchen von Restbeständen veralteter Artikel Alternatives Material in Stücklisten Festlegen von alternativem Material
Felder | Beschreibung
Konstruktionsartikel | Ein Artikel in der Entwicklungsphase. Es können mehrere Versionen eines Konstruktionsartikels definiert werden. Normalerweise befindet sich die neueste Version noch in der Entwurfs- oder Testphase, und weitere Versionen in der Produktion, während ältere Versionen nicht mehr verwendet werden. Ein normaler Artikel kann nur der Versionskontrolle unterworfen werden, wenn er aus dem Modul Konstruktionsdatenverwaltung kopiert wurde.
Konstruktionsartikelversion | Die Version des Konstruktionsartikels.
Hauptartikel | Der Hauptartikel der Produktionsstückliste.
K-Stücklistenposition | In diesem Feld wird die Nummer der K-Stücklistenposition angegeben. Diese ist - abgesehen von der fehlenden Positionsnummer - äquivalent zur Positionsnummer einer Produktionsstückliste. Eine Folgenummer definiert Artikel, die an unterschiedlichen Daten gültig sind. Versionen können diese Funktion für Konstruktionsartikel übernehmen, also das Definieren von Artikeln, die an verschiedenen Daten gültig sind.
Komponente | In diesem Feld wird die Komponente der Konstruktionsartikelversion (K-Artikelversion) angegeben. Bei der Komponente kann es sich entweder um einen Konstruktionsartikel oder um einen Standardartikel handeln.
Position | Kennung des Datensatzes des alternativen Materials.
Priorität Alternative | Durch die Priorität der Alternative wird bestimmt, welche der Alternativen ERP LN zuerst auswählt. Zulässige Werte Aufbrauchen Hierbei handelt es sich um veraltetes Material ( Restmaterial ), das zuerst aufgebraucht werden muss. 1 Die Alternative, die ausgewählt wird, wenn der Bestand des Standardmaterials (und das Restmaterial, falls vorhanden) unzureichend ist. 2 Die Alternative, die ausgewählt wird, wenn der Bestand des Standardmaterials und des ersten alternativen Materials (sowie das Restmaterial, falls vorhanden) unzureichend sind. 3, 4, 5, ... Alternatives Material niedrigerer Priorität. 9 Das alternative Material niedrigster Priorität. Verwandte Themen Suche nach alternativem Material
Kopierverfahren K-Stückliste | In diesem Feld wird das Kopierverfahren angegeben, das ERP LN verwendet, um die K-Stückliste in die Produktionsstückliste zu kopieren. Zulässige Werte Nicht kopieren Konstruktionsartikel in Artikel kopieren Standard- in Projektartikel kopieren Nur K-Stückliste in P-Stückliste Mögliche Werte Verwandte Themen Konstruktionsstücklisten
Artikelkategorie | In diesem Feld wird die Artikelkategorie des alternativen Zielmaterials angegeben.
Alternativer Zielartikel | Die Artikel, die Sie als alternatives Material in die Ziel- Stückliste kopieren.