| Dynamische Kapazitätsauslastungsberechnung |  |
| Wenn das Kontrollkästchen Dynamische Kapazitätsauslastungsberechnung im Programm Leistungsparameter (cpcom0100m000) aktiviert ist, wird die gesamte Kapazitätsauslastung gleichmäßig auf die verfügbaren B-Shells verteilt. Systemleistung Auswirkungen auf CPU: Ja Auswirkungen auf Datenbankwachstum: Nicht relevant Verwandte Themen Mehrere B-Shells Einrichten mehrerer B-Shells für die Planung RRP-Lauf - Parallele Verarbeitung Leistungsparameter (cpcom0100m000) |