| Normzeit berechnen (tirou0230m000) |  |
| Mit diesem Programm berechnen Sie die Zykluszeit oder Produktionsrate eines Arbeitsgangs im Programm Arbeitsgänge (tirou1102m000). ERP LN berechnet die Werte mit Hilfe einer Normzeitentabelle. Dabei ermittelt ERP LN sämtliche Normzeiten, die für die jeweiligen Arbeitsgänge möglich sind, durch Interpolation des Minimal- und Maximalwerts der beiden Achsen. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Faktor für die Berechnung der Normzeit anzugeben, z. B. die Anzahl der Löcher, die zu bohren sind. Verwandte Themen Berechnen von Produktionsrate und Zykluszeit aus Normzeitentabellen Berechnen auf Basis von Normzeitentabellen
Felder | Beschreibung
Normzeitentabelle | Eine Tabelle, die die Zeiten enthält, die zur Ausführung einer Tätigkeit erforderlich sind (Normzeiten), oder die Anzahl, die eine Tätigkeit in einer bestimmten Zeiteinheit ausführt werden kann (Normeinheit). Die Normzeiten oder Normeinheiten hängen von zwei Wertereihen ab, die in den Spalten (x-Achse) und Reihen (y-Achsen) der Tabelle aufgeführt werden. Beispiel Die Zeit, die zum Bohren eines Lochs erforderlich ist, hängt ab von der Stärke des Materials und dem Durchmesser des Lochs. Eine Normzeitentabelle mit Normzeiten kann folgendermaßen aussehen:
| Stärke (mm)
Durchmesser (mm) | 1 | 2 | 3 | 4
0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8
1,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1
1,5 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,3
Die Normzeit zum Bohren eines Lochs mit dem Durchmesser 1,0 in einem Material mit der Stärke 2,0 ist 2,5.
Normzeitentabellenart | Zulässige Werte:
Physikal. Größe auf x-Achse | Die tatsächliche physikalische Größe auf der x-Achse.
Physikal. Größe auf y-Achse | Die tatsächliche physikalische Größe auf der y-Achse.
Faktor | Ein Faktor für die Berechnung der Normzeit, z. B. die Anzahl der Löcher, die zu bohren sind.
Berechnete Normzeit | Die Zeit, die zur Ausführung einer Tätigkeit erforderlich ist. Diese Zeit wird auf der Grundlage von zwei Werten in der Normzeitentabelle ermittelt. Beispiel Ein Loch mit einem Durchmesser von 5 mm (erster Wert) in ein Blech mit einer Dicke von 8 mm (zweiter Wert) zu bohren, dauert 0,5 Minuten (Normzeit).
Berechnete Produktionsrate | Die Anzahl der Male, die eine Tätigkeit in einer bestimmten Zeiteinheit (Stunde oder Minute) ausgeführt werden kann. Die Anzahl wird auf der Grundlage von zwei Werten in der Normzeitentabelle ermittelt. Beispiel In einer Minute können 5 Bretter mit einer Dicke von 5 mm (erster Wert) und einer Breite von 60 mm (zweiter Wert) gesägt werden. Es ergibt sich die Normeinheit 5.