| Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung |  |
| Im Modul Konstruktionsdatenverwaltung im Paket Fertigung können Sie die Abläufe bei der Konstruktion eines Produkts steuern und unterschiedliche Versionen eines Produkts verwalten. Außerdem können Sie die Konstruktionsdaten in die Produktion überführen. In diesem Hilfethema finden Sie eine Übersicht über das Modul Konstruktionsdatenverwaltung. Weitere Informationen finden Sie in den Themen, die am Ende dieses Textes angegeben werden, oder in der Online-Hilfe der entsprechenden Programme. Konstruktionsartikel Konstruktionsartikel sind Artikel, an denen konstruktive Änderungen vorgenommen werden. Wenn die Konstruktion abgeschlossen ist, können Sie die Änderungen in tatsächlich vorhandene Artikel überführen. Ein Konstruktionsartikel kann in mehreren Versionen vorliegen. Jede Version stellt eine Verbesserung eines Artikels dar. Mit Hilfe des Moduls Dokumentverwaltung im Paket Objektdatenverwaltung können Sie Zeichnungen an K-Artikelversionen anhängen. Konstruktionsstücklisten Eine Konstruktionsstückliste beschreibt die Beziehungen von Komponenten zu ihren übergeordneten Artikeln auf die gleiche Art und Weise, wie das auch bei einer Produktionsstückliste der Fall ist. Der Hauptunterschied zwischen Konstruktions- und Produktionsstücklisten liegt darin, dass in Produktionsstücklisten eine Stücklistenfolgenummer die verschiedenen Gültigkeitszeiträume eines Artikels angibt, während in Konstruktionsstücklisten verschiedene Versionen von Konstruktionsartikeln verwendet werden. Erfassen Sie die Komponenten eines Konstruktionsartikels in einer K-Stückliste mit Hilfe des Programms Konstruktionsstückliste (tiedm1110m000). Zur Modellierung unterschiedlicher Produktkonfigurationen eines Konstruktionsartikels können Sie Einheitengültigkeit einsetzen. Weitere Informationen zur Einheitengültigkeit finden Sie unter Einheitengültigkeit in EDM Sie können Referenzangaben in der K-Stückliste verwenden, um anzugeben, wo in einem Hauptartikel eine Komponente installiert werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise beim Verknüpfen von Referenzangaben in der K-Stückliste. Ändern der K-Stückliste Manuelle Änderungen Sie können eine K-Stückliste für eine bestimmte Konstruktionsartikelversion manuell erstellen oder ändern. Nach der Genehmigung der Version kann die K-Stückliste in eine Produktionsstückliste kopiert werden. Das Gültigkeitsdatum der Version ist mit den Produktionsstücklistenpositionen verknüpft. Das Ablaufdatum ist gleich dem Gültigkeitsdatum der nächsten Version. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von K-Stücklisten - Manuelle Vorgehensweise. Automatische Änderungen Sie verwenden Stücklistenmassenänderungen, um mehrere Änderungen von Konstruktionsdaten gleichzeitig durchzuführen. Für eine Stücklistenmassenänderung können Sie Maßnahmen zum Hinzufügen, Löschen und Ersetzen von Komponenten in einer Reihe von K-Stücklisten definieren. Wenn die Stücklistenmassenänderungen korrekt festgelegt wurden, können mehrere davon zusammen im Programm Stücklistenmassenänderung verarbeiten (tiedm3250m000) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise. Halbautomatische Änderungen Sie erstellen oder ändern eine K-Stückliste manuell und genehmigen die Änderungen anschließend über eine Stücklistenmassenänderung. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von K-Stücklisten - Halbautomatische Vorgehensweise. Einheitengültigkeit in EDM Die Einheitengültigkeit kann zur Modellierung von unterschiedlichen Variationen in der Konstruktion von K-Artikeln verwendet werden. Sie können die Daten mit Einheitengültigkeit in die Produktionsumgebung übertragen, so dass dort Varianten modelliert werden können. Verwandte Themen Konstruktionsartikel Konstruktionsstücklisten Ändern von K-Stücklisten - Manuelle Vorgehensweise Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Ändern von K-Stücklisten - Halbautomatische Vorgehensweise Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Freigeben von Konstruktionsdaten Einheitengültigkeit in EDM Vorgehensweise beim Verknüpfen von Referenzangaben in der K-Stückliste Import von CAD-Daten mit dem Modul Exchange (Baan Utilities) |