| Kalibrierungen |  |
| Die Prüfmittel für Qualitätskontrollen (Prüfungen) müssen von Zeit zu Zeit kalibriert beziehungsweise geeicht werden. Je nach Einsatzdauer kann eine häufige Benutzung von Prüfmitteln zu einer Abnahme der Messgenauigkeit führen. Wenn Prüfmittel nicht kalibriert beziehungsweise geeicht werden und trotzdem weiterhin in Prüfungen zum Einsatz kommen, können die daraus resultierenden Ergebnisse irreführend sein. Der Zeitraum der Kalibrierung hängt von den Werten ab, die Sie in die Felder Intervallart und Intervall [Tage/Einsätze] im Programm Prüfmittel (qmptc0108m000) eingegeben haben. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Kalibrierungsvorgänge in Qualität zu konfigurieren: Mit dem Programm Prüfmittel kalibrieren (qmptc3201m000) wählen Sie die Instrumente aus, die kalibriert werden müssen. Prüfmittel können nur dann ausgewählt werden, wenn das im Programm Prüfmittel (qmptc0108m000) festgelegte Zeitintervall verstrichen ist oder die Anzahl der bereits erfolgten Einsätze überschritten wurde. Diese Prüfmittel werden für die Kalibrierung gesperrt. Daraus resultierend wird das Kontrollkästchen Für Kalibrierung gesperrt im Unterprogramm Prüfmittel (qmptc0108m000) markiert. Im Programm Prüfmittel - Kalibrierungsdaten (qmptc3202m000) werden die Prüfmittel angezeigt, die für den Kalibrierungsvorgang gesperrt sind. Nachdem die Prüfmittel kalibriert wurden, müssen Sie das Kalibrierungsdatum in diesem Programm eingeben. Sie können die Sperrung der Prüfmittel aufheben, für die ein Kalibrierungsdatum eingegeben wurde. Für jedes Prüfmittel wird vom System im Programm Prüfmittel - Kalibrierungshistorie (qmptc3500m000) auf Basis des Prüfmittels und/oder des Datums eine Historie mit Kalibrierungsdaten geführt. Diese Kalibrierungshistorie kann auf Basis von Prüfmitteln und Terminen im Programm Kalibrierungshistorie löschen (qmptc3200m000) gelöscht werden. |