| Übereinstimmung Konstruktionsartikel/Artikel drucken (tiedm1471m000) |  |
| Mit diesem Programm drucken Sie Abweichungen zwischen K-Artikeln und Artikeln. Abweichungen werden durch Änderungen der Daten eines Konstruktionsartikels oder eines Artikels verursacht, nachdem der Konstruktionsartikel in den entsprechenden Artikel kopiert wurde. Wählen Sie den Bereich der Konstruktionsartikelversionen und Artikel, die Sie vergleichen wollen. Wenn Sie nur die Artikel drucken wollen, bei denen Abweichungen vorliegen, markieren Sie das Kontrollkästchen Nur Abweichungen, sonst werden alle kopierten Artikel gedruckt. Hinweis Die Abweichungen können Sie mit dem Programm Übereinstimmung Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1521m000) anzeigen. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Konstruktionsartikel Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Felder | Beschreibung
Von K-Artikel | Ein Artikel in der Entwicklungsphase. Es können mehrere Versionen eines Konstruktionsartikels definiert werden. Normalerweise befindet sich die neueste Version noch in der Entwurfs- oder Testphase, und weitere Versionen in der Produktion, während ältere Versionen nicht mehr verwendet werden. Ein normaler Artikel kann nur der Versionskontrolle unterworfen werden, wenn er aus dem Modul Konstruktionsdatenverwaltung kopiert wurde.
Bis K-Artikel | Ein Artikel in der Entwicklungsphase. Es können mehrere Versionen eines Konstruktionsartikels definiert werden. Normalerweise befindet sich die neueste Version noch in der Entwurfs- oder Testphase, und weitere Versionen in der Produktion, während ältere Versionen nicht mehr verwendet werden. Ein normaler Artikel kann nur der Versionskontrolle unterworfen werden, wenn er aus dem Modul Konstruktionsdatenverwaltung kopiert wurde.
Version | Eine Version oder überarbeitete Version eines Konstruktionsartikels oder eines Artikels mit Versionsverwaltung, d. h. eines Artikels, der mit einem Konstruktionsartikel verknüpft ist. Es können mehrere Versionen eines Konstruktionsartikels vorhanden sein. Beispiel K-Artikel: Mountainbike K-MB01
Version | Bezeichnung | Status
--- | --- | ---
A1 | Entwurfszeichnung Fahrrad | Nicht freigegeben
A2 | Zeichnung Fahrrad | Nicht freigegeben
A3 | Übergeordneter K-Artikel von Fahrrad MB01 | Freigegeben
A4 | Veraltetes Fahrrad | Storniert
Version | Eine Version oder überarbeitete Version eines Konstruktionsartikels oder eines Artikels mit Versionsverwaltung, d. h. eines Artikels, der mit einem Konstruktionsartikel verknüpft ist. Es können mehrere Versionen eines Konstruktionsartikels vorhanden sein. Beispiel K-Artikel: Mountainbike K-MB01
Version | Bezeichnung | Status
--- | --- | ---
A1 | Entwurfszeichnung Fahrrad | Nicht freigegeben
A2 | Zeichnung Fahrrad | Nicht freigegeben
A3 | Übergeordneter K-Artikel von Fahrrad MB01 | Freigegeben
A4 | Veraltetes Fahrrad | Storniert
Von Hauptartikel | Wählen Sie den Artikel aus, bei dem mit dem Ausdruck der Abweichungen zwischen K-Artikeln und Artikeln begonnen werden soll.
Bis Hauptartikel | Wählen Sie den Artikel aus, bei dem der Ausdruck der Abweichungen zwischen K-Artikeln und Artikeln enden soll.
Nur Abweichungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur die kopierten Artikel gedruckt, die von den K-Artikelversionen abweichen. Bestehen keine Abweichungen bzw. Abweichungen, dann wird kein Bericht gedruckt.