| Sachkontenbericht Anlagen drucken (tffam8450m000) |  |
| Mit diesem Programm drucken Sie einen Bericht zur Aktivität der anlagenbezogenen Bewertungsbereiche einer Firma nach Buchungen. Durch den Bericht werden die Erfordernisse des europäischen steuerrechtlichen Berichtswesens erfüllt. Der Bericht umfasst Kosten, kumulierte Abschreibung und den errechneten Nettobuchwert jeweils in einer eigenen Zeile. Verwandte Themen Berichte Verzeichnisberichte Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Felder | Beschreibung
Bewertungsbereich | Kennzeichnet den Bewertungsbereich, der der Anlage zugeordnet ist. Mit dem Bewertungsbereichs-Code können Sie die Bewertungsbereiche definieren, die von Anlagen verwendet werden, um Buchungsdaten zu erfassen. Jede Anlage muss mindestens einen anlagenbezogenen Bewertungsbereich haben.
Bewertungsbereich | Kennzeichnet den Bewertungsbereich, der der Anlage zugeordnet ist. Mit dem Bewertungsbereichs-Code können Sie die Bewertungsbereiche definieren, die von Anlagen verwendet werden, um Buchungsdaten zu erfassen. Jede Anlage muss mindestens einen anlagenbezogenen Bewertungsbereich haben.
Code der Anlagengruppe | Eine allgemeinere Gruppierungsebene als eine Anlageart. Um die Anlagen Ihres Unternehmens zu Berichts- und Abfragezwecken zu ordnen, werden Gruppen verwendet.
Code der Anlagengruppe | Eine allgemeinere Gruppierungsebene als eine Anlageart. Um die Anlagen Ihres Unternehmens zu Berichts- und Abfragezwecken zu ordnen, werden Gruppen verwendet.
Anlagenart | Wird verwendet, um eine Anlage zu klassifizieren und Vorgabewerte für Dateneingaben zur Verfügung zu stellen. Anlagearten besitzen untergeordnete Gruppen, die als Vorgabewerte zugeordnet werden.
Anlagenart | Wird verwendet, um eine Anlage zu klassifizieren und Vorgabewerte für Dateneingaben zur Verfügung zu stellen. Anlagearten besitzen untergeordnete Gruppen, die als Vorgabewerte zugeordnet werden.
Anlagenunterart | Anlagenunterarten bieten die Möglichkeit, zusätzliche Klassifizierungen von Anlagen innerhalb einer Anlagenart vorzunehmen. Für jede Anlagenart geben Sie eine oder mehrere untergeordnete Art(en) ein.
Anlagenunterart | Anlagenunterarten bieten die Möglichkeit, zusätzliche Klassifizierungen von Anlagen innerhalb einer Anlagenart vorzunehmen. Für jede Anlagenart geben Sie eine oder mehrere untergeordnete Art(en) ein.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.
Dummy-Etikett | Der Standort gibt den physikalischen Ort an, an dem sich das Anlagegut befindet. Ein Standort besteht aus bis zu acht Segmenten, von denen jedes den Standort der Anlage noch näher definiert.