| Produktvariantenstrukturen (tiapl3510m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie Produktvariantenstrukturen abfragen und verwalten. In einer Produktvariantenstruktur wird die Struktur eines einzelnen konfigurierten Artikels durch Angabe der Beziehungen zwischen dem Artikel und den generellen Artikeln und Konstruktionsbaugruppen festgelegt, aus denen der Artikel montiert wird. Generelle untergeordnete Artikel können ihrerseits über eigene untergeordnete Artikel und/oder Konstruktionsbaugruppen verfügen. Die Ebene unter den Konstruktionsbaugruppen wird durch die vereinfachten Montageteile angegeben, die im Programm Vereinfachte Montageteile und -arbeitsgänge (tiapl2520m000) aufgeführt werden. Die Produktvariante wird zu den folgenden Zeitpunkten generiert: Wenn die Produktvariante erfasst und gespeichert wird, wird die Produktvariantenstruktur im Hinblick auf die Beziehung zwischen dem Hauptartikel und den generellen Komponenten erstellt. Wenn Sie das Programm Produktvariantenstrukturen generieren (tiapl3210m000) ausführen, wird die Produktvariantenstruktur im Hinblick auf die Beziehung zwischen dem Hauptartikel oder den generellen Artikeln und den Konstruktionsbaugruppen generiert. Beachten Sie jedoch, dass die Struktur nur generiert wird, wenn das Kontrollkästchen Externe Produktvariantenstruktur im Unterprogramm von Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) nicht markiert ist. Falls erforderlich kann die Produktvariantenstruktur auch in den folgenden Programmen generiert werden: Montageaufträge erstellen (tiapl3201m000) Montageaufträge aktualisieren und festschreiben (tiapl3203m000) Die generellen Artikel und Konstruktionsbaugruppen werden aus den folgenden Datenquellen eingelesen: Die Stücklisten beziehungen zu generellen Komponenten werden immer aus der Vorlage des Artikels kopiert, die im Programm Generelle Stückliste (tiapl2510m000) festgelegt wurde. Die Stücklistenbeziehungen zu Konstruktionsbaugruppen werden entweder aus der Artikelvorlage kopiert oder aus einer externen Datenquelle übernommen. Dies ist abhängig von der Einstellung des Kontrollkästchens Externe Produktvariantenstruktur im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000). Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Stücklistenbeziehungen zu Konstruktionsbaugruppen aus einer externen Datenquelle übernommen. In ERP LN gibt es keine Funktion zum Kopieren der Konstruktionsbaugruppen aus einer externen Datenquelle in die Produktvariantenstruktur. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Stücklistenbeziehungen zu Konstruktionsbaugruppen aus der Vorlage des Artikels kopiert, die im Programm Generelle Stückliste (tiapl2510m000) festgelegt wurde. Die aus der generellen Stückliste eingelesenen Daten werden basierend auf der Gültigkeitseinheit der Produktvariante und den Gültigkeits- und Ablaufdaten ausgewählt. Der Datumsbereich wird mit dem Datum im Feld Produktkonfiguration am im Unterprogramm Produktvarianten (tiapl3500m000) verglichen. Sie können die Daten im aktuellen Programm nur ändern, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Ihre aktuelle Firma wurde im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) als Hauptfirma festgelegt. Sie arbeiten im Test-Modus; auch dies wird im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) festgelegt. Der Montagestatus, der im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) angezeigt wird, lautet Offen. Produktvariantenstrukturen werden gelöscht, wenn die entsprechenden Produktvarianten gelöscht werden. Nähere Informationen liefern Ihnen das Kontrollkästchen Zu löschen im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) und das Programm Produktvarianten löschen (tiapl3200m000). Verwandte Themen Montageplanung - Übersicht
Felder | Beschreibung
Produktvariante | Der Code der Produktvariante, für die die Produktvariantenstruktur angezeigt wird.
Hauptartikel | Der generelle Hauptartikel, der montiert werden soll. Bei diesem Artikel kann es sich um das Endprodukt oder um einen generellen Artikel zwischen dem Endprodukt und der Konstruktionsbaugruppe handeln. Der Artikel muss die folgenden Eigenschaften aufweisen: Die Artikelart muss Genereller Artikel sein. Der Artikel muss ein Artikel Mit ID-Nummer sein. Der Artikel muss über Artikelbestelldaten verfügen. Das Bestellsystem des Artikels muss Endmontageplan (FAS) sein. Diese Eigenschaften werden in den Programmen Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) und Artikel - Bestellung (tcibd2500m000) festgelegt.
Position | Die Position der Komponente, die die Kombination aus Hauptartikel und untergeordnetem Artikel kennzeichnet. Standardmäßig zeigt ERP LN die letzte Positionsnummer plus 10 an. Aus diesem Verfahren ergeben sich Reihen mit den Positionsnummern 10, 20, 30 und so weiter. Die Nummerierung der Positionen kann frei erfolgen. Es empfiehlt sich jedoch, die voreingestellten Werte zu übernehmen, da Sie in diesem Fall dazwischen liegende Nummern für später einzufügende Komponenten verwenden können.
Untergeordneter Artikel | Der generelle Artikel oder die Konstruktionsbaugruppe, die sich direkt unter der Ebene des angezeigten Hauptartikels in der Produktvariantenstruktur befinden.
Artikelart | Die Artikelart des untergeordneten Artikels. Die Artikelart ist entweder Genereller Artikel oder Konstruktionsbaugruppe.
Befehle | Beschreibung
Produktvariantenstrukturen generieren | Ruft das Programm Produktvariantenstrukturen generieren (tiapl3210m000) auf.
Vereinfachte Teile und Arbeitsgänge | Ruft das Programm Montagestückliste und Arbeitsgänge (tiapl2520m000) auf.
Verwendungsnachweis für Konstruktionsbaugruppen | Ruft das Programm Verwendungsnachweis für Konstruktionsbaugruppen (tiapl3511m000) auf.