| Montagelinie - Zuordnungen (tiasc5510m000) |  |
| In diesem Programm können Sie die Zuordnungen abfragen, die im Modul "Linienmontage-Konfiguration"(LAC) definiert wurden. Zuordnungen werden zur Definition von Prozessmerkmalen verwendet. Zuordnungen sind auf zwei Ebenen vorhanden und werden in zwei unterschiedliche Arten aufgeteilt. Die Arten unterscheiden sich im Zweck, für den sie verwendet werden, die Ebenen unterscheiden sich in den Merkmalen, die sie festlegen. Arten Es werden die folgenden Zuordnungsarten unterschieden: Nichtdurchschnittliche Zuordungen: Anhand dieser Zuordnungen werden Prozesseigenschaften definiert. Sie werden für folgende Zwecke verwendet: Für die Angabe von Auftragsumfängen. Bei generierten (nicht festgeschriebenen) Aufträgen basiert der Auftragsumfang auf der ersten aktiven nicht-durchschnittlichen Zuordnung. Bei festgeschriebenen Aufträgen basiert der Auftragsumfang auf der nicht-durchschnittlichen Zuordung, die zum Zeitpunkt der Festschreibung gültig ist. Sie werden außerdem für die die Versatzbildung bei der Reihenfolgeplanung verrwendet. Wenn die Reihenfolge für den Auftrag geplant wird, wird eine Durchlaufzeit für jeden einzelnen Auftrag berechnet. Diese Durchlaufzeit basiert auf den Zykluszeiten; die jeweiligen Zykluszeiten werden dabei aus der nicht-durchschnittlichen Zuordnung übernommen. Durchschnittliche Zuordungen: Anhand dieser Zuordnungen werden durchschnittliche Zykluszeiten definiert. Im Modul LAC wird die durchschnittliche Zuordnung in der Planung verwendet. Planung in LAC basiert auf der Zykluszeit, dem Kalender und Einsatzbereich. Hinweis Bei einer durchschnittlichen Zykluszeit handelt es sich nicht um den mathematischen Durchschnitt, sondern um einen Wert, den Sie für einen angemessenen Durchschnitt der nicht-durchschnittlichen Zykluszeiten über die gesamte Dauer eines Tages halten. Jeder Tag muss vollständig sowohl mit durchschnittlichen als auch nicht-durchschnittlichen Zuordnungen abgedeckt sein. Sie müssen also sicherstellen, dass für jeden Zeitpunkt des Tages eine nicht-durchschnittliche Zuordnung gültig ist, auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine Arbeiten ausgeführt werden. Durchschnittliche Zuordungen gelten immer für den ganzen Tag. ERP LN übernimmt die Stunden für den Arbeitstag aus dem Kalender. Ebenen Zuordnungen können auf zwei Ebenen auftreten. Gemäß dieser Ebenen gibt es die folgenden Zuordnungen: Zuordnungen auf Linienstationsebene: Anhand dieser Zuordnungen werden Prozesseigenschaften pro Linienstation festgelegt. Zu diesen Prozesseigenschaften gehören: Mitarbeiter- und Maschinenbelegung Anzahl Zykluszeiten Team Arbeitsgänge Zuordnungen auf Linienebene: Diese Zuordnungen werden für eine vollständige Montagelinie definiert und legen die Eigenschaften für die gesamte Linie fest. Jede Zuordnung auf Linienebene ist mit einer Reihe von Zuordungen auf Linienstationsebene verknüpft. Wenn Sie also eine andere Zuordnung auf Linienebene auswählen, wählen Sie damit auch gleichzeitg einen anderen Satz von Zuordnungen auf Linienstationsebene aus. Zuordnungen auf Linienebene haben die folgenden Eigenschaften: Zykluszeitdaten. Zukluszeiten basieren auf den Arbeitsgängen, die auf einer Montagelinie ausgeführt werden. Die Zykluszeit kann variieren, je nach Zeitraum, der für die Zuordnung angegeben wird. Versatzdaten Gültigkeits- und Ablaufdatum Zeitpunkt für Beginn und Ende Hinweis Arbeitsgänge werden nicht im Modul Montageverwaltung nicht angezeigt. Nur Zuordnungen auf Montagelinienebene können durchschnittlich oder nichtdurchschnittlich sein, da dieses Merkmal sich auf die Zykluszeit bezieht und diese nur für Zuordnungen für Montagelinien definiert wird, nicht für Zuordnungen für Linienstationen. Zuordnungen sind zeitbezogen; daher können zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Prozesseigenschaften für eine Linie gelten. In LAC werden einzelne Eigenschaften auf Linienstationsebene als separate Zuordnungen definiert, wie beispielsweise Job- und Arbeitsgangzuordnungen. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Auslastung von Montagelinienstationen Montagezuordnung
Felder | Beschreibung
Montagelinie | Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein.
Zuordnung | Der Name der Montagezuordnung.
Gültig ab | Das erste Datum, an dem die Montagezuordnung gültig ist. Wenn zwei Zuordnungen am selben Datum gültig sind, zeigt das Kontrollkästchen Aktiv, welche davon aktiv ist. Dieses Kontrollkästchen muss im Modul LAC markiert werden.
Gültig bis | Das letzte Datum, an dem die Montagezuordnung gültig ist. Wenn zwei Montagezuordnungen am selben Datum gültig sind, ist das Kontrollkästchen Aktiv für die aktive Zuordnung markiert. Wenn das aktuelle Feld leer ist, ist die Zuordnung immer gültig.
Zykluszeit | Die Zykluszeit der Montagezuordnung.
Zykluszeit | Die Einheit, in der die Zykluszeit angebeben wird (Stunden, Minuten oder Sekunden).
Durchschnittliche Zykluszeit | Eine durchschnittliche Zykluszeit ist für einen ganzen Tag gültig. Eine nicht-durchschnittliche Zykluszeit wird für einen Teil eines Tages (eine Schicht) verwendet. Sie definieren Beginn und Ende der Schicht in den Feldern Beginn um und Ende um in diesem Programm Hinweis Bei einer durchschnittlichen Zykluszeit handelt es sich nicht um den mathematischen Durchschnitt, sondern um einen Wert, den Sie für einen angemessenen Durchschnitt der nicht-durchschnittlichen Zykluszeiten über die gesamte Dauer eines Tages halten. Es gibt zwei Arten von Zuordnungen, die beide gleichzeitig vorhanden sein können. Die durchschnittliche Zuordnung wird für allgemeinere Zwecke verwendet, insbesondere für die Definition der durchschnittlichen Zykluszeit, wohingegen die nicht-durchschnittliche Zuordnung einen genau festgelegten Gültigkeitszeitraum aufweist. Die durchschnittliche Zykluszeit wird verwendet, wenn das Kontrollkästchen Durchschnittliche Zykluszeit im aktuellen Programm markiert ist. Durchschnittliche Zuordnungen verwenden eine durchschnittliche Zykluszeit, die auf den Zykluszeiten der nicht-durchschnittlichen Zuordnungen für den Tag basiert ist. Im Modul LAC wird die durchschnittliche Zuordnung in der Planung verwendet. Planung in LAC basiert auf der Zykluszeit, dem Kalender und Einsatzbereich. Nicht-durchschnittliche Zuordungen verwenden zeitbasierte Zykluszeiten, die auf den in der Montagelinie ausgeführten Arbeitsgänge basieren. Die Zykluszeit kann variieren, je nach Zeitraum, der für die Zuordnung angegeben wird. Nicht-durchschnittliche Zuordnungen werden für die Angabe von Auftragsumfängen verwendet. Bei generierten (nicht festgeschriebenen) Aufträgen basiert der Auftragsumfang auf der ersten aktiven nicht-durchschnittlichen Zuordnung. Wenn also für einen einzelnen Tag sechs Zuordnungen vorliegen, wird nur die erste (früheste) für die Generierung des Auftragsinhalts aller Aufträge, die für diesen Tag geplant sind, verwendet. Bei festgeschriebenen Aufträgen basiert der Auftragsumfang auf der nicht-durchschnittlichen Zuordung, die zum Zeitpunkt der Festschreibung gültig ist. Nicht-durchschnittliche Zuordnungen werden auch für die Versatzbildung bei der Reihenfolgeplanung verwendet. Wenn die Reihenfolge für den Auftrag geplant wird, wird eine Durchlaufzeit für jeden einzelnen Auftrag berechnet. Diese Durchlaufzeit basiert auf den Zykluszeiten; die jeweiligen Zykluszeiten werden dabei aus der nicht-durchschnittlichen Zuordnung übernommen. Beispiel Mit einer Montagelinie sind zwei Zuordnungen verknüpft. Zuordnung A ist gültig von 0:00 Uhr bis 12:00 Uhr und weist die nicht-durchschnittliche Zykluszeit von 5 Minuten auf. Zuordnung B ist gültig von 12:00 Uhr bis 24:00 Uhr und weist die nicht-durchschnittliche Zykluszeit von 10 Minuten auf. Sie können eine durchschnittliche Zykluszeit von 7,5 Minuten für den Tag festlegen. Hinweis Sie müssen sowohl eine durchschnittliche als auch eine nicht-durchschnittliche Zykluszeit für den gesamten Tag definieren, auch für Zeitabschnitte, in denen nicht gearbeitet wird. ERP LN übernimmt die tatsächlichen Arbeitsstunden für den Arbeitstag aus dem Kalender.
Aktiv | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, (im Modul LAC), ist die Montagezuordnung zurzeit aktiv. Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, wenn für eine Periode mehr als eine durchschnittliche oder nichtdurchschnittliche Zykluszeit definiert wurde. Hinweis Im Modul ASC ist dieses Kontrollkästchen nur zur Anzeige. Die Einstellung kann nur im Modul LAC verändert werden.
Beginn um | Der Zeitpunkt, zu dem die Zuordnung gültig wird. Sie können keine Anfangs- und Endzeit für eine durchschnittliche Zuordnung eingeben, da diese für den gesamten Tag definiert werden. Bei nicht-durchschnittlichen Zuordnungen muss der gesamte Tag mit Zuordnungen abgedeckt sein, inklusive Zeiten, in denen nicht gearbeitet wird. Anfangs- und Endzeitpunkt des Arbeitstages werden im Kalender festgelegt.
Ende um | Der Zeitpunkt, ab dem die Zuordnung ungültig wird. Sie können keine Anfangs- und Endzeit für eine durchschnittliche Zuordnung eingeben, da diese für den gesamten Tag definiert werden. Bei nicht-durchschnittlichen Zuordnungen muss der gesamte Tag mit Zuordnungen abgedeckt sein, inklusive Zeiten, in denen nicht gearbeitet wird. Anfangs- und Endzeitpunkt des Arbeitstages werden im Kalender festgelegt.
Versatz | Dieser Laufzeitversatz wird bei der Generierung eines Montageauftrags zur Berechnung des Anfangs- und Endtermins für den Auftrag verwendet. Der Laufzeitversatz ist ein Faktor, mit dem der Beginn des Bedarfs an kritischem Material bestimmt wird.
Einheit Versatz | Stunden, Minuten oder Sekunden.
Befehle | Beschreibung
Ansicht | Wählen Sie eine der folgenden Ansichten aus, um die Zuordnungen für diese Montagelinie abzufragen: Aktuelle Zordnungen anzeigen Aktive Zordnungen anzeigen Alle Zordnungen anzeigen
Aktuelle Zordnungen anzeigen | Wählen Sie diese Option, um alle zurzeit aktiven Zuordnungen für diese Montagelinie anzeigen zu lassen. An einem bestimmten Datum und Zeitpunkt kann nur jeweils eine nicht-durchschnittliche und eine durchschnittliche Zuordnung aktiv sein. Die aufgeführten Zuordnungen sind alle am Tagesdatum aktiv, weisen jedoch unterschiedliche Gültigkeitszeiträume auf, mit Ausnahme der durchschnittlichen Zuordnung, die die gesamten Tag abdeckt.
Aktive Zordnungen anzeigen | Wählen Sie diese Option, um alle aktiven Zuordnungen für diese Montagelinie anzeigen zu lassen. An einem bestimmten Datum und Zeitpunkt kann nur jeweils eine nicht-durchschnittliche und eine durchschnittliche Zuordnung aktiv sein. Die aufgeführten Zuordnungen decken also alle einen anderen Zeitraum ab, obwohl durchschnittliche Zuordnungen neben nicht-durchschnittlichen Zuordnungen vorliegen können.
Alle Zordnungen anzeigen | Wählen Sie diese Option, um alle aktiven und nicht aktiven Zuordnungen für diese Montagelinie anzeigen zu lassen.
Linienstation-Zuordnungen | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Montagelinie - Zuordnungen und Linienstationen (tiasc5520m000) über die Zoom-Funktion aufzurufen, in dem die Zuordnungen auf Linienstationsebene aufgeführt werden, die mit der markierten Zuordnung auf Linienebene verknüpft sind. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die markierte Zuordnung eine durchschnittliche Zuordnung ist, da die durchschnittlichen Zuordnungen auf Linienebene nur zur Definition der durchschnittlichen Zykluszeiten verwendet werden, nicht zur Definition von Prozesseigenschaften pro Linienstation.
Zuordnungen drucken | Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Zuordnungen drucken (tiasc5410m000) aufzurufen, in dem Sie die Zuordnungen drucken können.