| Die Versandbeschränkung Bausatz vollständig versenden |  |
| Die Abwicklung von Bausätzen ermöglicht den Versand von unvollständigen Untersätzen. Für einzelne VK-Aufträge oder VK-Auftragspositionen können Sie allerdings auch die Versandbeschränkung Bausatz vollständig versenden verwenden, um den Versand vollständiger übergeordneter Sätze oder Untersätze zu erzwingen. Wenn nicht ausreichend Bestand für die vollständige Belieferung eines VK-Auftrags oder einer VK-Auftragsposition verfügbar ist, wird nur Bestand vorgeschlagen, der vollständige übergeordnete Sätze oder Untersätze ergibt. Beispiel Eine VK-Auftragsposition enthält vier Stück von Untersatz A und in der VK-Auftragsposition ist die Versandbeschränkung Bausatz vollständig versenden angegeben. Untersatz A besteht aus den folgenden Komponenten:
Komponente | Menge | Bestandseinheit
--- | --- | ---
C1 | 3 | Stk.
C2 | 4 | Stk.
C3 | 6 | Stk.
Für Untersatz A steht der folgende Bestand zur Verfügung:
Komponente | Menge | Bestandseinheit
--- | --- | ---
C1 | 15 | Stk.
C2 | 18 | Stk.
C3 | 20 | Stk.
Aus der VK-Auftragsposition für Untersatz A entstehen drei Auslagerungspositionen in einem Auftragssatz. Die Bestellmengen für die Auslagerungspositionen sind:
ALP | Komponente | Mg. US | Mg. SL | Mg. Komp. | Bestandseinheit
--- | --- | --- | --- | --- | ---
001 | C1: | 4 | 3 | 12 | Stk.
002 | C2: | 4 | 4 | 16 | Stk.
003 | C3 | 4 | 6 | 24 | Stk.
Legende
ALP | Auslagerungsposition
Mg. US | Bestellmenge für Untersätze
Mg. SL | Menge der Komponenten pro Untersatz
Mg. Komp. | (Bestellmenge pro Komponente Mg. US * Mg. SL)
Der verfügbare Bestand ist für Komponente C3 nicht ausreichend. Daher schlägt ERP LN nur drei anstatt vier Untersätze A vor. Die vorgeschlagenen Mengen betragen nach der Generierung der Auslagerungsvorschläge:
- | Vorschlag für C1: 3 * 3 = 9 Stk.
- | Vorschlag für C2: 3 * 4 = 12 Stk.
- | Vorschlag für C3: 3 * 6 = 18 Stk.
Komponente | Untersätze | Menge Komponenten | Bestandseinheit
--- | --- | --- | ---
C1: | 3 | 9 | Stk.
C2: | 3 | 12 | Stk.
C3 | 3 | 18 | Stk.
Für jede Auslagerungsposition wird eine Meldung wegen Bestandsunterdeckung angezeigt, wenn zur Erfüllung des Auftrags nicht ausreichend Bestand zur Verfügung steht. Hinweis Die Versandbeschränkung Bausatz vollständig versenden greift nur für den generierten Auslagerungsvorschlag. Wenn der Auslagerungsvorschlag nach seiner Generierung manuell erstellt, geändert oder gelöscht wird, führt ERP LN für den Auslagerungsvorschlag vorerst keine Prüfung durch, ob der Bausatz vollständig ist. Diese Prüfung wird erst bei der Bestätigung der Sendung durchgeführt. Wenn die Lieferung vollständiger Bausätze nicht mehr erforderlich ist, während die Auslagerung durchgeführt wird, können Sie zur Umgehung der Versandbeschränkung für den Versand vollständiger Bausätze den Auslagerungsvorschlag neu generieren (auch, um unvollständige Bausätze vorzuschlagen) und vor der Bestätigung der entsprechenden Sendungen diese Versandbeschränkung von der VK-Auftragsposition entfernen. Wenn negativer Bestand zulässig ist, führt ERP LN für generierte oder manuell erstellte Auslagerungsvorschläge keine Prüfung auf die Vollständigkeit des versendeten Bausatzes durch. Berechnung der Vorschlagsmengen in ERP LN Für die im Feld Menge in Lagerungseinheit im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angegebene Menge bestellter Untersätze wird die von jeder Komponente im Untersatz erforderliche Menge berechnet. Für jede Komponente wird die verfügbare Menge unter Berücksichtigung der folgenden Faktoren berechnet: Feste Bestandsreservierungen Reservierungsbestände Sicherheitsbestände Eigentumsverhältnisse Spezifikationen Negativer Bestand Für jede Komponente wird geprüft, ob Unterdeckungen vorliegen. Ist dies der Fall, wird die Höchstzahl vollständiger Untersätze vorgeschlagen, die mit dem verfügbaren Bestand zusammengestellt werden kann. Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von Bausätzen in Lagerwirtschaft Negativer Bestand |