| Einrichten mehrerer B-Shells für die Planung |  |
| Zur Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit können einige Planungsläufe auf mehreren Prozessoren (CPUs) parallel laufen. Wählen Sie dafür für die entsprechenden Programme die Option aus, in mehreren B-Shells zu laufen. Jede B-Shell kann auf ihrer eigenen CPU laufen. In diesem Abschnitt wird die Einrichtung mehrerer B-Shells beschrieben. Allgemeine Informationen zum Konzept mehrerer B-Shells finden Sie unter Mehrere B-Shells. So richten Sie mehrere B-Shells ein: Rufen Sie das Programm Leistungsparameter (cpcom0100m000) auf. Wählen Sie einen passenden Wert für das Feld Auslastung pro Server aus. Nähere Informationen finden Sie unter Auslastung pro Server. Aktivieren oder deaktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Kapazitätsauslastung basiert auf AGs. Nähere Informationen finden Sie unter Kapazitätsauslastung basiert auf AGs. Aktivieren oder deaktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen Dynamische Kapazitätsauslastungsberechnung. Nähere Informationen finden Sie unter Dynamische Kapazitätsauslastungsberechnung. Markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen für die Programme, die in mehreren B-Shells laufen sollen. Folgende Liste enthält die entsprechenden Programme und Kontrollkästchen: Das Kontrollkästchen Parallele Verarbeitung im Programm Auftragsplanung generieren (cprrp1210m000) Das Kontrollkästchen Parallele Verarbeitung im Programm Plancode initialisieren, rollieren und aktualisieren (cprpd4200m000) Das Kontrollkästchen Parallele Verarbeitung im Programm Bedarfsverursacherbeziehungen generieren (cprrp0240m000) Das Kontrollkästchen Parallele Verarbeitung im Programm Geplante Lieferung basierend auf Prognose generieren (cpvmi1211m000) Wenn Sie das Kontrollkästchen Parallele Verarbeitung für ein Programm zum ersten Mal aktivieren, erscheint dieses Programm im Programm Systemleistungstreiber (tcmcs0597m000). Rufen Sie das Programm Systemleistungstreiber (tcmcs0597m000) auf und doppelklicken Sie auf das Programm, das in mehreren B-Shells laufen soll. Das Unterprogramm wird geöffnet. Setzen Sie für den Leistungstreiber Anzahl Server das Feld Wert auf die Anzahl der B-Shells, d. h. die Anzahl der parallelen Prozesse, die für dieses Programm verfügbar sind. Hinweis Jedesmal, wenn Sie einen Planungslauf starten, können Sie in den Planungsprogrammen das Kontrollkästchen Parallele Verarbeitung aktivieren. Die Anzahl der Server müssen Sie im Programm Systemleistungstreiber (tcmcs0597m000) jedoch nur einmal eingeben. Systemleistung Auswirkungen auf CPU: Ja Auswirkungen auf Datenbankwachstum: Nicht relevant Verwandte Themen Mehrere B-Shells Auslastung pro Server Kapazitätsauslastung basiert auf AGs Dynamische Kapazitätsauslastungsberechnung |