| Adressen (fmfmd0110m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie frachtbezogene Daten für Adressen ansehen und verwalten. Frachtbezogende Adressdaten beinhalten Durchlaufzeiten und Toleranzen bei Lade-/Entladeterminen. Adressdurchlaufzeiten und Toleranzen bei Lade-/Entladeterminen werden für die Berechnung von Transportdurchlaufzeiten verwendet, die von Ursprungsaufträgen und bei der Frachtzusammenstellung ausgeführt werden. Durchlaufzeiten Durchlaufzeiten beinhalten Lade- und Entladezeiten sowie Wartezeiten bis zum Laden bzw. Entladen. Wartezeit ist die Zeit, die ein Spediteur warten muss, bis er mit dem Laden bzw. Entladen beginnen kann. Toleranzen beim Lade-/Entladetermin Vorgegebene Toleranzen beim Lade-/Entladetermin sind die Stunden oder Tage, um die ein Spediteur von den geplanten Lade-/Entladeterminen abweichen darf. Sie können für den geplanten Lade-/Entladetermin jeweils einen oberen und einen unteren Grenzwert festlegen. So können Sie angeben, um wie viel vor bzw. nach dem geplanten Lade-/Entladetermin mit dem Laden/Entladen begonnen werden darf. Die oberen und unteren Grenzwerte werden in folgenden Feldern im Programm Frachtaufträge (fmfoc2100m000) angezeigt: Frühester Termin Spätester Termin Frühester Termin Spätester Termin Diese Daten werden beim Gruppieren von Frachtaufträgen und bei der Frachtzusammenstellung verwendet. Die in diesem Program verwalteten Adressen stammen aus dem Paket Allgemeine Daten. Verwandte Themen Verwenden von Adressen im Paket Fracht Durchlaufzeiten für Adressen Toleranzen für Lade- und Entladetermine Definieren und Verwenden von Gebieten in Fracht
Felder | Beschreibung
Adresse | Adresse.
Gebiet | Wenn die Adresse zu einem Gebiet gehört, wählen Sie das entsprechende Gebiet aus. Verwandte Themen Definieren und Verwenden von Gebieten in Fracht
Versandprozedur | Die Versandprozedur für Sendungen, die an der aktuellen Adresse bearbeitet werden.
Ladezeit | Die Zeit, die zum Laden an der aktuellen Adresse benötigt wird.
Entladezeit | Die Zeit, die zum Entladen an der aktuellen Adresse benötigt wird.
Spätester Ladetermin | Die Zeitspanne nach dem geplanten Ladetermin/-zeitpunkt, um die das Laden später erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt.
Spätester Entladetermin | Die Zeitspanne nach dem geplanten Entladetermin/-zeitpunkt, um die das Entladen später erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt.
Frühester Ladetermin | Die Zeitspanne vor dem geplanten Ladetermin/-zeitpunkt, um die das Laden früher erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt.
Frühester Entladetermin | Die Zeitspanne vor dem geplanten Entladetermin/-zeitpunkt, um die das Entladen früher erfolgen darf. Die Zeitspanne wird in anwenderdefinierten Zeiteinheiten ausgedrückt.
Toleranzen verwenden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die in diesem Programm definierten Toleranzen für die aktuelle Adresse verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die im Programm Parameter Frachtauftragsverwaltung (fmfoc0100m000) definierten Toleranzen für die aktuelle Adresse verwendet.
Laden innerhalb des Kalender-Zeitfensters | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann das Laden während der Öffnungszeiten der Adresse gemäß deren Kalender erfolgen. Wenn Sie diese Option verwenden, sind die Felder Toleranz spätester Ladetermin/-zeitpunkt und Toleranz frühester Ladetermin/-zeitpunkt nicht aktiviert.
Entladen innerhalb des Kalender-Zeitfensters | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann das Entladen während der Öffnungszeiten der Adresse gemäß deren Kalender erfolgen. Wenn Sie diese Option verwenden, sind die Felder Toleranz spätester Entladetermin/-zeitpunkt und Toleranz frühester Entladetermin/-zeitpunkt nicht aktiviert.