| Arbeitsanweisungen drucken (tiasc5450m000) |  |
| Mit diesem Programm drucken Sie die Arbeitsanweisungen für Linienstationsaufträge. Arbeitsanweisungen werden für das ausgewählte Referenzdatum gedruckt. Die Anweisungen können mit der Sortierung Linienstationen nach Montageauftrag oder Montageaufträge nach Linienstation gedruckt werden. Sie müssen den Status Ausgesetzt oder Startbereit aufweisen. Sie können auch die Anweisungen für bereits gedruckte Aufträge drucken, indem Sie die Option Duplikate im Feld Druckbereich auswählen. Sie können dieses Programm durch einen Auslöser aufrufen, wie beispielsweise die Fertigmeldung eines Linienstationsauftrags in einer anderen Linienstation im Programm "Arbeitsanweisungen drucken" starten (tiasc5451m000). Sie definieren die Auslöser im Programm Auslöserdaten (tiasl8100m000). In den Arbeitsanweisungen ist Raum für die Eingabe der ID-Nummer vorgesehen. Wenn Sie Artikel mit ID-Nummer verwenden, werden die ID-Nummer wie beispielsweise die Fahrgestellnummer eines Autos generiert, wenn Sie die Linienreihenfolge bestätigten, d.h. wenn Sie die Baustückliste generieren. Um festzulegen, ob ein Artikel eine ID-Nummer bekommen soll, markien Sie das Kontrollkästchen Mit ID-Nummer versehen im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000). Vollständige Liste der Arbeitsanweisungen In der folgenden Liste finden Sie die Felder, die in den Arbeitsanweisungen aufgeführt werden. Zu Informationen zum Layout und anderen Daten drucken Sie einen Beispielbericht. Angeforderter Abgangstermin Montagelinie Referenzdatum Bedarfsauftragsposition Bedarfsauftrag Montageteil Geplanter Abgangstermin Übergeordneter Auftrag Linienstation Merkmal Option Bausatz Montageteil Greifvorrat Ursprüngliches Montageteil Position Lagerplatz in Produktionslager Materialbereitstellungssystem Zykluszeit Einheit Zykluszeit Ausführungsreihenfolge Arbeitsgang Arbeitsgangvariante Ursprünglicher Arbeitsgang Prozess Tätigkeit Team Anweisungen drucken Arbeitsgangbeschreibung drucken Abteilung Produktionslager Folgenummer Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Montageaufträge
Felder | Beschreibung
Montagelinie | Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein.
Liniensegment | Eine Reihe aufeinander folgender Abteilungen in einer Montagelinie zwischen zwei Puffern. Der erste Puffer ist der Anfang des Segments, der nächste Puffer ist der erste Teil des nächsten Segments.
Referenzdatum | Linienstationen haben einen zeitlich begrenzten Gültigkeitsbereich. Wählen Sie das Datum aus, an dem die Linienstationen gültig sein sollen. Anhand des Referenzdatums wird auch geprüft, welche Linienstationen in ASC gültig sind.
Sortieren nach | Wählen Sie das gewünschte Berichts-Layout aus. Um eine Vorschau für das Layout zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie die entsprechenden Datensätze aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken. Geben Sie im Feld Ausgabegerät "D" ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Die vollständige Liste der Arbeitsanweisungen finden Sie im Abschnitt "Vollständige Liste der Arbeitsanweisungen" in diesem Hilfetext.
Druckbereich | Die Arbeitsanweisungen beinhalten unter anderem Optionen, Arbeitsgänge, Montageteile und Tätigkeiten. Eine vollständige Liste der Arbeitsanweisungen finden Sie oben. Originale Druckt Arbeitsanweisungen für Aufträge, die noch nicht gedruckt wurden und einen Linenstationsauftragsstatus im Bereich von Geplant bis Abgeschlossen aufweisen Duplikate Druckt Arbeitsanweisungen für Aufträge, die bereits gedruckt wurden und einen Linenstationsauftragsstatus im Bereich von Geplant bis Abgeschlossen aufweisen Nur Abweichungen Es werden nur die Abweichungen gedruckt. Dabei werden nur die Änderungen gedruckt, die seit dem ersten Drucken nach dem Festschreiben des Auftrags vorgenommen wurden. Abweichungen können nur für Linienstationsaufträge mit dem Status Ausgesetzt oder Abgeschlossen gedruckt werden Hinweis Sie können den Inhalt eines Auftrags ändern, nachdem eine mit dem Auftrag verknüpfte Linienstation als auftragsbezogen abgespeichert wurden, wenn der Auftrag ausgesetzt ist. Die vorgenommenen Änderungen können angewandt werden, nachdem die Arbeitsanweisungen gedruckt worden sind.
Befehle | Beschreibung
Drucken | Druckt die Daten für die eingegebene Auswahl.