| Mehrere B-Shells |  |
| Zur Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit können einige Planungsläufe auf mehreren Prozessoren (CPUs) parallel laufen. Wählen Sie dafür für die entsprechenden Programme die Option aus, in mehreren B-Shells zu laufen. Jede B-Shell kann auf ihrer eigenen CPU laufen. In diesem Abschnitt wird das allgemeine Konzept beschrieben. Nähere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Einrichten mehrerer B-Shells für die Planung. Anwendung mehrerer B-Shells Mehrere B-Shells sind für folgende Programme verfügbar: Auftragsplanung generieren (cprrp1210m000) Plancode initialisieren, rollieren und aktualisieren (cprpd4200m000) Bedarfsverursacherbeziehungen generieren (cprrp0240m000) Geplante Lieferung basierend auf Prognose generieren (cpvmi1211m000) Hinweis Die Überführung von Auftragsvorschlägen in die Ausführungsebene kann nur unter Verwendung einer einzigen B-Shell stattfinden. Verteilung von Artikeln auf B-Shells Bei der Auftragsplanung wird die Phasennummer des Planartikels berücksichtigt. Die Planung von Planartikeln mit der Phasennummer 1 kann erst beginnen, wenn alle Planartikel mit der Phasennummer 0 geplant wurden. Andernfalls fehlt möglicherweise abhängiger Bedarf für die zweite Ebene. Wenn Sie mehrere B-Shells verwenden, führt ERP LN folgende Schritte aus: ERP LN berechnet dynamisch eine optimale Kapazitätsauslastung für die B-Shell, aber das Feld Auslastung pro Server im Programm Leistungsparameter (cpcom0100m000) beschränkt diese Anzahl auf eine Höchstgrenze, z. B. 500 verschiedene Planartikel. ERP LN weist der ersten B-Shell einen Stapel von Planartikeln mit der Phasennummer 0 zu, der zweiten B-Shell einen zweiten Stapel mit der Phasennummer 0 usw., bis alle Planartikel mit der Phasennummer 0 auf die B-Shells verteilt sind. Zum Planen der zugewiesenen Planartikel arbeiten alle verfügbaren B-Shells parallel. Wenn alle Planartikel mit der Phasennummer 0 geplant wurden, weist ERP LN den B-Shells Stapel von Planartikeln mit der Phasennummer 1 zu, dann Planartikel mit der Phasennummer 2 usw. Systemleistung Auswirkungen auf CPU: Ja Auswirkungen auf Datenbankwachstum: Nicht relevant Verwandte Themen Einrichten mehrerer B-Shells für die Planung RRP-Lauf - Parallele Verarbeitung Planungsreihenfolge und Phasennummern |