| Verbrauchs- und Ersatzmaterial nach K-Stückliste(tiedm2115m000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie Restmaterial und alternatives Material für die Materialien in einer Konstruktionsstückliste (K-Stückliste). Um die Priorität eines alternativen Materials zu ändern, wählen Sie die Position des alternativen Materials und klicken Sie auf Priorität erhöhen oder auf Priorität verringern Verwandte Themen Aufbrauchen von Restbeständen veralteter Artikel Alternatives Material in Stücklisten Festlegen von alternativem Material
Felder | Beschreibung
Konstruktionsartikel | Ein Artikel in der Entwicklungsphase. Es können mehrere Versionen eines Konstruktionsartikels definiert werden. Normalerweise befindet sich die neueste Version noch in der Entwurfs- oder Testphase, und weitere Versionen in der Produktion, während ältere Versionen nicht mehr verwendet werden. Ein normaler Artikel kann nur der Versionskontrolle unterworfen werden, wenn er aus dem Modul Konstruktionsdatenverwaltung kopiert wurde.
Konstruktionsartikelversion | Die Version des Konstruktionsartikels.
Status | In diesem Feld wird der Status der Version angegeben.
Einheit | Physikalische Größe, in der ein Artikel oder eine Ware verwaltet wird. Eine Holzmenge kann z. B. als Länge mit der Einheit 1 Meter oder als Volumen mit der Einheit 1 Raummeter angegeben werden.
Stücklistenmenge | Die Anzahl von Fertigungsartikeln, für die eine Stückliste gilt. Auf diese Weise können sehr kleine Artikelmengen als Stücklistenkomponenten definiert werden. Beispiel Sie benötigen sehr kleine Mengen bestimmter Farbtöne, um einen Liter der Farbe "Baumwollweiß" anzurühren. Daher wird eine Stücklistenmenge von 1000 Litern definiert. Die Mengen der Bestandteile für die Farbe können dann folgende sein:
Farbe "Baumwollweiß", 1000 Liter
Weiß | 999 Liter
Gelb | 0,6 Liter
Rot | 0,2 Liter
Blau | 0,2 Liter
K-Stücklistenposition | In diesem Feld wird die Nummer der K-Stücklistenposition angegeben. Diese ist - abgesehen von der fehlenden Positionsnummer - äquivalent zur Positionsnummer einer Produktionsstückliste. Eine Folgenummer definiert Artikel, die an unterschiedlichen Daten gültig sind. Versionen können diese Funktion für Konstruktionsartikel übernehmen, also das Definieren von Artikeln, die an verschiedenen Daten gültig sind.
Komponente | In diesem Feld wird die Komponente der Konstruktionsartikelversion (K-Artikelversion) angegeben. Bei der Komponente kann es sich entweder um einen Konstruktionsartikel oder um einen Standardartikel handeln.
Position | Kennung des Datensatzes des alternativen Materials.
Priorität Alternative | Durch die Priorität der Alternative wird bestimmt, welche der Alternativen ERP LN zuerst auswählt. Zulässige Werte Aufbrauchen Hierbei handelt es sich um veraltetes Material ( Restmaterial ), das zuerst aufgebraucht werden muss. 1 Die Alternative, die ausgewählt wird, wenn der Bestand des Standardmaterials (und das Restmaterial, falls vorhanden) unzureichend ist. 2 Die Alternative, die ausgewählt wird, wenn der Bestand des Standardmaterials und des ersten alternativen Materials (sowie das Restmaterial, falls vorhanden) unzureichend sind. 3, 4, 5, ... Alternatives Material niedrigerer Priorität. 9 Das alternative Material niedrigster Priorität. Verwandte Themen Suche nach alternativem Material
Alternative Komponentenart | Die Komponentenart ( Artikel oder K-Artikel ) des alternativen Materials.
Alternativer Artikel | Das alternative Material.
Befehle | Beschreibung
Priorität erhöhen | Verschiebt die gewählte alternative Materialposition in die nächsthöhere Priorität.
Priorität verringern | Verschiebt die gewählte alternative Materialposition in die nächsttiefere Priorität.
Alternatives Material nach Konstruktionsstückliste drucken | Startet das Programm Alternatives Material nach Konstruktionsstückliste drucken (tiedm2415m000).