| Versand von Ladeeinheiten |  |
| Sie können Ladeeinheiten für Sendungen und Sendungspositionen generieren und die Ladeeinheiten verarbeiten. Ladeeinheiten werden im Programm Ladeeinheiten (whwmd5130m000) verarbeitet. Sendungen und Ladeeinheiten Wenn eine Sendung den Status Deaktiviert oder Bestätigt hat, können Sie für die Sendung und ihre Positionen Ladeeinheiten sowie für die Sendung eine Ladeeinheiten-Struktur generieren. Für die Sendung, jede Sendungsposition und jede Ebene der Verpackungsstruktur der Sendungsposition werden separate Ladeeinheiten generiert. Die Ladeeinheit der Sendung ist die oberste Ladeeinheit in der Ladeeinheiten-Struktur. Die Ladeeinheiten der Sendungspositionen sind die untergeordneten Ladeeinheiten der Ladeeinheit der Sendung. Die Ladeeinheiten der Ebene 0 der Verpackungsstruktur sind den Ladeeinheiten der Sendungsposition untergeordnet. Die der Ebene 1 der Verpackungsstruktur sind denen der Ebene 0 untergeordnet usw. Hinweis Sie können nur Ladeeinheiten für Sendungen generieren, wenn die Versandmenge größer ist als null. Wenn eine Ladeeinheit für eine Sendung mit dem Status Deaktiviert generiert wird, erhält sie den Status Sendung deaktiviert. Wenn die Sendung erneut geöffnet wird, ändert sich ihr Status in Offen und der Status der verknüpften Ladeeinheit in Sendung offen. Wenn die Sendung erneut deaktiviert wird, ändert sich ihr Status in Deaktiviert und der Status der verknüpften Ladeeinheit in Sendung deaktiviert. Wenn die Sendung bestätigt wird, ändert sich ihr Status in Bestätigt, die Ladeeinheit wird mit den manuellen Änderungen aus der Sendung aktualisiert und der Status der Ladeeinheit ändert sich in Versendet. Wenn Sie Sendungen von Lageraufträgen mit der Auftragsherkunft Umlagerung oder Umlagerung (manuell) bestätigen, ändert sich der Status der Ladeeinheit in Unterwegs. Sie können eine manuell erstellte Ladeeinheit mit dem Status Inaktiv mit einer Sendung mit dem Status Offen verknüpfen. Der Status einer solchen Ladeeinheit wird nur geändert, wenn die Sendung bestätigt wird und den Status Bestätigt erhält. In diesem Fall wird auch der Status der Ladeeinheit in Versendet geändert. Das Deaktivieren und erneute Öffnen von Sendungen hat auf diese Art von Ladeeinheiten keine Auswirkungen. Sendungspositionen und Ladeeinheiten Wenn Sie eine Ladeeinheit für eine Sendung generieren, generiert Infor ERP LN auch Ladeeinheiten für die Sendungspositionen. Im Feld Ladeeinheit im Programm Sendungspositionen (whinh4131m000) können Sie die für die Sendungsposition erstellte Ladeeinheit ersetzen. Wenn Sie mit dem Programm Sendungen zusammenstellen (whinh4231m000) Sendungspositionen mit Ladeeinheiten zu einer Sendung ohne Ladeeinheiten hinzufügen, werden die mit der Sendungsposition verknüpften Ladeeinheiten gelöscht. Wenn Sie mit dem Programm Sendungen zusammenstellen (whinh4231m000) Sendungspositionen ohne Ladeeinheiten zu einer Sendung mit einer Ladeeinheit hinzufügen, werden für die Sendungspositionen Ladeeinheiten generiert. Wenn Sie mit dem Programm Sendungen zusammenstellen (whinh4231m000) zu einer Sendung mit einer Ladeeinheit eine Sendungsposition mit einer Ladeeinheit hinzufügen, wird die übergeordnete Ladeeinheit der Sendungsposition durch die Ladeeinheit der Sendung ersetzt. Lieferavise und Lieferavis-Positionen Wenn an den Warenempfänger EDI-Nachrichten geschickt werden können, wird automatisch ein Lieferavis generiert, das auch die Nummern der Ladeeinheiten der Sendung und Sendungspositionen enthält. So kennt der Warenempfänger die Ladeeinheit der erwarteten Sendung. Verwandte Themen Ladeeinheiten Auslagerung und Ladeeinheiten |