| Linienauslastung drucken (tiasl3400m000) |  |
| Mit diesem Programm drucken Sie einen Bericht mit der Differenz zwischen geplanten Aufträgen und der maximalen Kapazität für einen Bereich von Montagelinien und Abgangsdaten. Sie können die Auslastung für Optionskombinationen anzeigen lassen, auf denen Regeln basieren. Verwandte Themen Auslastung von Montagelinienstationen
Felder | Beschreibung
Montagelinie | Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein.
Auslastung nach Kombination kritischer Optionen drucken | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, der Bericht gibt die Auslastung für Optionskombinationen auf, auf denen Regeln basieren. Die maximale Anzahl an Optionskombinationen wird von Regeln abgeleitet. Verwandte Themen Auslastung von Montagelinienstationen
Nur überlastete Optionskombinationen drucken | Anhand dieses Kontrollkästchens wird angegeben, ob für die Linienauslastung nur überlastete Optionskombinationen oder alle Kombinationen gedruckt werden sollen. Überlastete Optionskombinationen sind Kombinationen, bei denen die maximal zulässige Anzahl überschritten ist.
Befehle | Beschreibung
Drucken | Druckt die ausgewählten Daten.